SCHEDA TECNICA
Cantiere: 
Her Shine Mar. Co. Ltd., Taiwan

Versione:
Trawler

Omologazione: 
6 posti, navigazione senza limiti dalla costa

Certif. Sicurezza: 
scadenza 2012

Anno costruz./immatricolazione: 
1981/1984

Materiale:

vetroresina

Lunghezza f.t.: 
11,12

Larghezza:

4,13
immersione

1,10

disloc.


11,85

motore:

Perkins 122 HP x 2

anno costruzione:
1978

ore:


2500 circa

ultima revisione: 
sbarcati 2002

serbatoio gasolio:
inox 316, nuovi 2006, capacità totale 800 litri

batterie:

5 nuove 2006/2007

linea 220V:

si

presa a terra:

si

generatore:

VTE 4000, 4 KW, nuovo 2006

VHF: 


si

plotter:


Raymarine, nuovo 2006

radar:


Raymarine, nuovo 2006

autopilota:

si

posti letto:

4+2

cabine:


2 (1 matrimoniale, 1 con letti a castello)

bagni:


1 con vasca in vtr, WC e lavabo in ceramica
serbatoio acqua:
1 a prua, 1 a poppa, capacità totale 900 litri

cucina:


gas, a 4 fuochi

lavandino cucina:
inox a 2 vasche

autoclave:

si

riscaldamento:

no

frigo: 


Isotherm a 12 V, nuovo 2006

freezer:

no

acqua calda:

si, con scaldabagno nuovo 2006 (220 V o motore sinistro)

ancora:


si, con salpaancora elettric

autogonfiabile:
si, revisione fino al 05/2008

tender:


si

motore f.b.

no

passerella:

si

Radio:


Pioneer radio/CD/MP3/WMA

caricabatterie:

1 Dolphin 12V 80° per 4 batterie (nuovo giugno 2007)




1 Shark  12V  25° per 1 batteria

impianto gasolio:
nuovo 2006

impianto acqua:
nuovo 2006, rubinetterie Mamoli

timoneria:

idraulica con doppia guida (in plancia e sul fly), revisionata 2006

spiaggetta di poppa:
in teak, nuova 2006

altre note: il WC è elettrico, con doppio impianto di carico (acqua dolce o di mare); le prese a mare sono state sostituite quasi tutte nel 2006; l’impianto di ventilazione della sala macchine è ad aria forzata, nuovo nel 2006; la coperta del tughino è stata rifatta in teak massello incollato nel 2006 (le altre coperture in teak necessitano di revisione); i livelli di acqua e gasolio sono sia ottici che elettrici (nuovi nel 2006; le dotazioni di bordo sono del 2006 per navigazione fino a 50 miglia; i motori dei tergicristalli sono nuovi del 2007; la doccetta esterna è nuova del 2006 con miscelatore acqua calda e fredda.
