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Descrizione:

Natante (ex imbarcazione) a vela con motore ausiliario entrobordo diesel (Farymann 18 CV a 3 cil.), armata a sloop, scafo in vetroresina, con bulbo a siluro, timone protetto da skeg, specchio di poppa piatto. Costruzione M. Dufour 1967 a La Rochelle (Francia).

La barca ha ottime doti marine ed un buon passo, una notevole robustezza strutturale ed una grande facilità di conduzione.

Scafo: Lunghezza fuori tutto m 8,95

Lunghezza al gall. m 6,70

Larghezza (Baglio max) m 2,95

Immersione m 1,35

Dislocamento = Kg. 3.600

Zavorra = Kg l.600

Vele: Randa 17,5 mq , Genoa leggero 25 mq e Fiocco 20 mq avvolgibili su rollafiocco Furlex, un fiocco tipo JIB 10 mq, un MPS 27 mq per venti leggeri e una Tormentina 5 mq con garrocci.

Albero: circa 10 m ad una crocetta appoggiato sulla tuga, sartiame inox in buone condiz.

Boma: con lazy bag per raccolta della randa e borose per terzaroli. Verricelli per le drizze sull’albero. Verricelli per le manovre delle scotte sulla tuga e nel pozzetto. Paranco al caricabasso e al vang.

Salpancora manuale Vetus con barbotin da mm 6, tre ancore, catene e cime di ormeggio.

Impianto elettrico: Batterie tre a 12 V (2 da 70 Ah e 1 da 80 Ah) e caricabatterie da rete 220V, quadro elettrico con interruttori e 4 prese tipo accendisigari, pannello verifica tensione batterie. Frigorifero a basso consumo,  impianto stereo, Luci di via e di posizione, autoclave acqua dolce con doccetta interna e esterna, E/pompa di sentina, E/pompa acqua salata (doccia e lavaggi).

Altro: WC marino Jabsco. Pompa di sentina manuale,  pompa a pedale su 2 lavandini, cucina a gas basculante a due fuochi. Serbatoio inox acqua dolce l. 95 + l. 50 in serb. flessibile. Tavolo dinette, tendalino, scaletto pieghevole f.b., pilota elettrico autohelm, timone a vento “Atoms” a pala battente, parabordi, salvagente con boetta luminosa, GPS, Radio WHF, bussola, ecoscandaglio Seafarer, barometro – termometro, dotazioni regolamentari, 2 estintori Kg 1, riflettore radar tubolare. Cuccette 5 posti.

RICHIESTA € 18.000

VISIBILE CAMPANIA

