Tersicore

Sloop Sangermani del 1952
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	Lungh. (ft)
	43
	
	Sup. Vel. (mq)
	150
	
	Cuccette
	4+2

	Lungh. (m)
	13.1
	
	Motore
	Volvo 65 HP
	
	Cucina
	A gas + forno

	Baglio (m)
	3.3
	
	Gasolio (l)
	250
	
	Frigo
	Elettrico

	Pesc. (m)
	2.2
	
	Acqua (l)
	500
	
	Bagno
	1

	Stazza (t)
	20.5
	
	Salpa ancora
	Orvea elettrico
	
	Boiler
	A gas


Descrizione

Scafo in legno, coperta in teak e interni in mogano.

Albero e boma originali in legno. Timoneria idraulica e barra di rispetto originale in legno. Randa steccata Murphy & Nye, randa Hood, genoa Murphy & Nye con avvolgifiocco Hood, trinchetta Hood. Ancora Bruce con 100 m di catena. Tender e motore Evinrude 4 HP. Passerella e scaletta bagno originali in mogano. Dotazioni di sicurezza complete per 6 passeggeri, estintori e parabordi. Pilota automatico Autohelm 4000, VHF, GPS Sony e strumenti del vento SR Mariner. Revisione 2002. 

