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COSTRUZIONE

	Articolo
	
	Dettagli

	Scafo e coperta in resina epossidica / vetro / carbonio preimpregnato con anima in  Core-Cell
	
	Sistemi SP SPRINT

	Paratie strutturali ricavate da stampi femmina, in composito come lo scafo
	
	Incollate allo scafo e alla coperta con Spabond 340

	Chiglia in ghisa con bulbo in piombo
	
	

	Timoneria con boccole stagne autoallineanti
	
	JP3, 2 pz

	Colonnina/e del timone in composito incollata/e allo scafo e alla coperta
	
	

	Base albero e scassa della chiglia in resina epossidica e carbonio preimpregnato
	
	

	Ruote del timone a 3 razze a “Y” in fibra di carbonio
	
	2 x 120 cm

	2 timoni  in carbonio/resina epossidica costruiti in autoclave ad alta pressione e alta temperatura
	
	Isotop

	Chiglia con pinna in ghisa e bulbo in piombo imbullonato alla pinna
	
	

	Scafo e coperta trattati con epossidica e verniciati con vernice PU 
	
	Colore standard bianco


ALBERO E ATTREZZATURE

	Articolo
	
	Dettagli

	Albero in carbonio a 3 ordini di crocette
	
	Hall Spars

	3 ordini di crocette acquartierate di 20 gradi, senza volanti
	
	Carbonio

	Luci crocette
	
	LED

	Trozza del boma con attacco della vela e mani di terzaroli
	
	In carbonio

	Staffa del vang con attacco per il pistone del vang e paranco
	
	In carbonio

	Regolazione del piede d’albero idraulica con pompa
	
	

	Finitura in carbonio a vista
	
	

	Boma in carbonio predisposto per randa a base libera
	
	Isotop

	Vang rigido idraulico 
	
	Navtec

	Manovre correnti  tipo Racing America’s Cup  Gottifredi & Mafioli 
	
	Navtec

	Sartiame in tondino Nitronic discontinuo con arridatoi
	
	Navtec

	Strallo di trinchetta amovibile in Kevlar con tenditore  manuale
	
	Navtec

	Tendipaterazzo idraulico 
	
	Navtec

	Rollafiocco 
	
	Navtec

	2 winches ST sull’albero per drizze fiocco, trinchetta e spinnaker
	
	Harken 65 ST Racing

	Scotta randa e vang con bozzelli
	
	

	Amantiglio boma e 3 mani di terzaroli
	
	

	Luci per pozzetto nel boma
	
	LED

	Scotte fiocco
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ATTREZZATURA DI COPERTA

	Articolo
	
	Dettagli

	Bompresso  integrato, retraibile, in carbonio/resina epossidica
	
	Estrazione meccanica

	Salpancore idraulico con tamburo verticale  
	
	Maxwell 3500

	Pompa per lavaggio ponte, 24 V
	
	Funzionante con acqua dolce e salata

	Musone basculante in carbonio/resina epossidica a destra dello strallo
	
	Idraulico

	Bitte ormeggio pieghevoli in alluminio
	
	Tipo Nomen 400 mm

	Boccaporti a basso profilo sulle cabine di poppa, come da disegno 
	
	

	Rotaie fiocco 
	
	Harken

	Oblò  sulla tuga in vetro di sicurezza temperato
	
	

	Oblò sul lato superiore della tuga in vetro di sicurezza
	
	

	2 boccaporti a basso profilo in coperta per la ventilazione della dinette 
	
	

	Spazio di stivaggio incassato per la capottina
	
	

	2 boccaporti apribili sulle cabine di poppa
	
	

	2 oblò apribili nelle cabine di poppa ai lati del pozzetto
	
	

	Stoppers su ogni lato per le cime rinviate a poppavia
	
	

	Plancetta di poppa, pagliolo e sedute del pozzetto rivestiti in teak 
	
	

	2 winches selftailing elettrici  per drizze albero e scotta fiocco
	
	Harken 990, campana in carbonio

	2 winches selftailing, elettrici  per scotte e drizze a poppa, dimensioni come sopra
	
	Harken 990, campana in carbonio

	Tavolo in pozzetto con poggiapiedi in acciaio inox, 2 ante abbattibili e tientibene sul lato superiore
	
	

	Pannello strumenti e quadro controllo motore sul lato poppiero del tavolo in pozzetto
	
	

	Tavolo in pozzetto con frigorifero elettrico 
	
	

	Golfari per le life-line 
	
	

	Pompa di sentina in pozzetto 
	
	

	Leva controllo motore 
	
	Amovibile

	Gavoni pozzetto con pistoni a gas 
	
	

	Plancetta di poppa ribaltabile (funzionante idraulicamente) con arresti in entrambe le posizioni
	
	

	Sedile del timoniere girevole che diventa passerella

	
	

	Spazio per lo stivaggio del tender con facile sistema di alaggio e varo

	
	Meccanismo elettrico di alaggio tender

	Scaletta bagno amovibile 
	
	Acciaio inox

	Doccetta a  poppa 
	
	Acqua calda e fredda

	Presa banchina 
	
	Glendinning Cablemaster
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INTERNI

	Articolo
	
	Shipman 72

	Tutta la falegnameria è in teak di prima qualità, usato sia come compensato marino sia come impiallacciatura di pannelli in sandwich con anima in PVC .Falegnameria non strutturale
	
	(

	Massello in teak Burma
	
	(

	Arredi e paratie verniciati con vernice PU satinata trasparente
	
	(

	Tutte le porte hanno cornice in massello o in laminato e fermi per bloccarle in posizione aperta 
	
	(

	Gli sportelli degli armadi più grandi sono muniti di griglie per la ventilazione
	
	(

	Tendine su tutti gli oblò, boccaporti e finestrature
	
	(

	Paratie strutturali verniciate con vernice PU color crema chiaro
	
	(

	Luci di cortesia nei gradini ed in tutte le zone  di passaggio
	
	(


Ingresso tambuccio


	Articolo
	
	Shipman 72

	La scaletta in teak verniciato garantisce una presa del piede ottimale durante la navigazione
	
	(

	2 tientibene verticali in teak su ogni lato 
	
	(

	I 3 scalini in basso sono fissati al portello di accesso alla sala macchine, montato su pistoni a gas, per l’accesso complete al vano motore 
	
	(

	Armadietto per piccoli oggetti nel gradino superiore
	
	(

	Facile accesso al tambuccio con soglia alta 150 mm
	
	(

	Sportelli tambuccio in plexiglass con serratura stivabili in uno spazio nella scala di ingresso
	
	(


Lato sinistro della dinette verso prua

	Articolo
	
	Shipman 72

	Divano confortevole per 8 persone in posizione rialzata per assicurare una visione panoramica stando seduti   
	
	(

	Materassi e schienali in gommapiuma a doppia densità, tappezzerie sfoderabili in tessuto di alta qualità 
	
	(

	Gavoni e spazi di stivaggio sotto il divano
	
	(

	Altoparlanti stereo dietro la parte a prua e a poppa del divano a sinistra
	
	(

	Luci di lettura a poppa e a prua del divano a sinistra
	
	(

	Grande tavolo, di costruzione molto robusta
	
	(

	Gavoni sotto la seduta
	
	(

	Mensole dietro lo schienale della dinette
	
	(

	Finestrature laterali nella tuga con tendine parasole
	
	(

	Luci alogene sopra il tavolo della dinette
	
	(

	Pagliolo in teak facilmente amovibile per l’accesso ai serbatoi dll’acqua dolce e ad altre attrezzature 
	
	(

	I pescanti delle pompe di sentina sono montanti al centro della ghiotta della chiglia 
	
	(

	2 tientibene in teak lungo i lati della dinette
	
	(

	Luci di cortesia sotto le scale del tambuccio e lungo il pavimento della dinette. Gradini di discesa illuminati che portano alla cabina di prua, alla cucina ed al lato sinistro a poppavia della barca
	
	(

	2 boccaporti apribili con tendine Oceanair nel cielino sopra la dinette 
	
	(

	3 grandi oblò fissi con tendine nel cielino sopra la dinette
	
	(
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Lato destro della dinette – tavolo da carteggio

	Articolo
	
	Shipman 72

	Il sedile da carteggio assicura una buona visibilità delle vele  – il tavolo da carteggio può servire da postazione di commando interna con joystick e controllo motore opzionali
	
	(

	Tavolo da carteggio con cassetto sottostante
	
	(

	Luce di lettura al neon incassata in fondo al pannello carteggio
	
	(

	Presa 220 V per elettrodomestici montata nella paratia che separa la zona carteggio dalla cucina 
	
	(

	Un pensile contiene gli strumenti di navigazione e permette una buona visibilità delle informazioni provenienti dagli schermi del plotter-radar, del computer e degli strumenti
	
	(

	Spazio di stivaggio a fianco del sedile da carteggio
	
	(

	Grande pannello strumenti con quadro elettrico e altra strumentazione, a fianco del tavolo da carteggio. Il pannello è facilmente amovibile per poter accedere agli interruttori, montare altri strumenti, ecc.
	
	(

	Radio stereo con lettore CD ( sistema mini HiFi) montata in uno spazio a destra del sedile da carteggio
	
	(

	Gradino/i di discesa verso il lato sinistro a poppavia della barca
	
	(

	Un grande armadio per le cerate a poppavia, munito di scarico in sentina e ben aerato dal salone e dal cielino  
	
	(


Lato destro della dinette – divano a pruavia

	Articolo
	
	Shipman 72

	Un confortevole divano lungo la murata della barca
	
	(

	Un tavolino con cassetti e gavoni
	
	(

	Un armadietto a poppavia della dinette può contenere la TV opzionale montata su un braccio girevole 
	
	(

	Mensola per libri lungo la murata, dietro lo schienale del divano
	
	(

	Di fronte al divano, contro la paratia principale, si trova un grande spazio con 

· frigo elettrico con carica dall’alto (100 l), 220 V

· rastrelliera refrigerate per vini

· mobile bar per bevande, bicchieri, ecc.

· spazio di stivaggio

· mensola 
	
	(

	Gradino/i di discesa verso la zona a pruavia che porta alla cabina armatoriale
	
	(
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Locale toilette di poppa a destra

	Articolo
	
	Shipman 72

	Una porta dalla zona di ingresso di fronte al tambuccio dà accesso ad un corridoio che porta al locale toilette diurno e alla cabina di poppa destra, un gradino più in basso
	
	(

	Un armadio piatto con ripiani e appendini situato nel corridoio
	
	(

	Luci di cortesia nel corridoio
	
	(

	Porta del locale toilette diurno dal corridoio
	
	(

	WC marino elettrico silenzioso
	
	(

	Box  doccia separato con porta e pompa di scarico doccia (il box è controstampato in vetroresina e include il piatto doccia)
	
	(

	Lavandino con acqua pressurizzata calda e fredda
	
	(

	Specchio e set compartimento toilette
	
	(

	2  armadietti sopra il WC e il lavandino
	
	(

	Armadietto con prese a mare sotto il lavandino
	
	(

	Luce al neon
	
	(

	Plafoniera
	
	(

	Il locale toilette è controstampato in vetroresina e comprende il piatto doccia con scarico
	
	(

	Carabottino controstampato in vetroresina rivestito in materiale antiscivolo di facile manutenzione, con scarico dell’acqua della doccia
	
	(

	Un boccaporto apribile con tendina
	
	

	Presa d’aria stagna nel cielino in corrispondenza della zona ventilata sotto la sovrastruttura della tuga
	
	(

	Tanica sanitaria (60 l con  scarico a mare e aspirazione dal ponte)
	
	(


Cabina di poppa a destra

	Articolo
	
	Shipman 72

	Accesso dal corridoio scendendo un gradino
	
	(

	Porta con apertura verso la cabina, munita di fermo per la posizione aperta
	
	(

	Grande cuccetta doppia trasformabile in 2 cuccette singole
	
	(

	Un pensile lungo tutta la parete della barca, sopra il letto
	
	(

	Rivestimento pareti in tessuto PVC, fissato con velcro
	
	(

	Armadio con mensola
	
	(

	Moquette removibile su tutto il pavimento
	
	(

	Una plafoniera e 2 luci spot di lettura
	
	(

	Due oblò apribili a lato del pozzetto con tendine
	
	(

	Mensole laterali per piccoli oggetti
	
	(

	Accesso all’area tecnica nella zona centrale
	
	(


Cabina di poppa a sinistra

	Articolo
	
	Shipman 72

	Accesso dalla cucina scendendo un gradino
	
	(

	Porta con apertura verso la cabina, munita di fermo per la posizione aperta
	
	(

	Grande cuccetta doppia trasformabile in 2 cuccette singole
	
	(

	Un pensile lungo tutta la parete della barca, sopra il letto
	
	(

	Rivestimento pareti in tessuto PVC, fissato con velcro
	
	(

	Armadio con mensola
	
	(

	Armadi con appendini nella zona centrale
	
	(

	Moquette removibile su tutto il pavimento
	
	(

	Una plafoniera e 2 luci spot di lettura
	
	(

	Due oblò apribili a lato del pozzetto con tendine
	
	(

	Mensole laterali per piccoli oggetti
	
	(

	Accesso all’area tecnica nella zona centrale
	
	(
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Locale toilette di poppa a sinistra

	Articolo
	
	Shipman 72

	Porta dalla cabina di poppa a sinistra
	
	(

	Luci di cortesia nel corridoio
	
	(

	WC marino elettrico silenzioso con coperchio utilizzabile  come sedile per doccia
	
	(

	Doccetta con tubo estensibile dal lavandino
	
	(

	Lavandino con acqua pressurizzata calda e fredda
	
	(

	Specchio e set compartimento toilette
	
	(

	2  armadietti sopra il WC e il lavandino
	
	(

	Armadietto con prese a mare sotto il lavandino
	
	(

	Luce al neon
	
	(

	Plafoniera
	
	(

	Il locale toilette è controstampato in vetroresina e comprende il piatto doccia con scarico
	
	(

	Carabottino controstampato in vetroresina rivestito in materiale antiscivolo di facile manutenzione, con scarico dell’acqua della doccia
	
	(

	Un boccaporto apribile con tendina
	
	

	Presa d’aria stagna nel cielino in corrispondenza della zona ventilata sotto la sovrastruttura della tuga
	
	(

	Tanica sanitaria (60 l con  scarico a mare e aspirazione dal ponte)
	
	(


Cucina a sinistra verso poppa

	Articolo
	
	Shipman 72

	La cucina è un gradino più bassa dell’area della dinette
	
	(

	La paratia verso prua è scorrevole per facilitare la comunicazione ed il passaggio delle portate al tavolo della dinette
	
	(

	Il piano di lavoro è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica, chimica e termica (Corian o similare)
	
	(

	Doppio lavello incassato nello spazio di lavoro verso il centro della barca
	
	(

	Sistema di acqua dolce calda e fredda pressurizzata con rubinetto
	
	(

	Un rubinetto per l’acqua di mare con una pompa a pedale ed una valvola a Y è montato per fornire l’uso dell’acqua di mare, oppure una presa d’acqua dolce tramite la pompa a pedale in caso di malfunzionamento del sistema di pressione o problemi di bassa tensione
	
	(

	Presa a mare montata sotto il lavandino per consentirne lo scarico 
	
	(

	Pattumiera fissata ad uno sportello sotto il lavandino
	
	(

	Cassetti sotto il lavandino per il cibo e per piccoli oggetti da cucina 
	
	(

	Armadietti sopra la zona del lavandino
	
	(

	Cucina elettrica semi-cardanica a 3 fuochi, con fermo per bloccarla in posizione orizzontale 
	
	(

	Ventola elettrica sopra la cucina 
	
	(

	Forno a microonde sopra la cucina
	
	(

	Paglioli rivestiti in teak (facili da pulire e resistenti agli agenti meccanici, chimici a e termici)
	
	(

	Armadietto sotto la cucina
	
	(

	Ripiano di stivaggio dietro la cucina
	
	(

	Frigorifero a due compartimenti con carica dall’alto (temperatura di congelamento e di normale refrigerazione)
	
	(

	Un frigorifero con apertura frontale
	
	(

	La zona bar tra la cucina e la dinette facilita il passaggio  dei cibi al tavolo del salone
	
	(

	Luci neon incassate e plafoniera sopra la cucina, luci spot alogene sopra il tavolo da carteggio e la zona cucina
	
	(

	Un boccaporto apribile
	
	(

	Porta di accesso alla cabina di poppa sinistra
	
	(
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Cabina armatoriale a pruavia
	Articolo
	
	Shipman 72

	Porta dalla dinette con fermo per bloccarla in posizione aperta – a sinistra
	
	(

	Gradino/i dalla zona dinette
	
	(

	Grandi armadi con appendini e ripiani
	
	A dx.

	Una seduta confortevole sul lato sinistro della barca
	
	(

	Un armadio a poppavia della seduta
	
	(

	Oblò fissi sulle murate
	
	(

	Una mensola per libri sulla murata, dietro lo schienale della seduta
	
	(

	Grande armadio di fronte alla seduta, contro la paratia dell’albero 
	
	(

	Porta di accesso al bagno armatoriale,  a pruavia del centro barca
	
	(

	Scrivania con cassetti a sinistra della paratia dell’albero
	
	(

	Spazio per schermo computer / Tv sulla paratia dell’albero
	
	(

	Una comoda sedia da ufficio, regolabile e girevole, con fermo per bloccarla
	
	(

	Mensole e armadietti sulla fiancata sinistra
	
	(

	Una seduta confortevole lungo la fiancata sinistra della barca
	
	(

	Un grande armadio di fronte alla seduta
	
	(

	Una grande cuccetta doppia, spostata verso sinistra, ben accessibile da 3 lati
	
	(

	Gavoni e cassetti sotto la cuccetta 
	
	(

	Moquette removibile su tutto il pavimento
	
	(

	4 plafoniere, luce scrivania
	
	(

	5 luci spot di lettura (2 orientabili sopra la cuccetta, 1 a fianco di ogni seduta) 
	
	(

	2 boccaporti apribili con tendine scorrevoli sul cielino della cabina
	
	(


Locale toilette armatoriale

	Articolo
	
	Shipman 72

	Porta nella cabina armatoriale
	
	(

	WC marino elettrico silenzioso con scarico a mare o nella tanica sanitaria 
	
	(

	Piano con 2 lavandini con acqua pressurizzata calda e fredda, in Corian o similare
	
	(

	2  armadietti piatti con specchi sopra il WC e il lavandino 
	
	(

	2 armadietti con prese a mare sotto il lavandino
	
	(

	Luci al neon
	
	(

	Plafoniera
	
	(

	Carabottino in teak di facile manutenzione
	
	(

	Grande boccaporto apribile con tendina
	
	(

	Tanica sanitaria (60 lt  con scarico dal ponte e a mare)
	
	(

	Box doccia separato con porta in vetro smerigliato a sinistra
	
	(

	Piatto doccia in vetroresina e pompa scarico doccia
	
	(

	Armadi per appendere cerate, mute subacquee ecc. a fianco del locale doccia
	
	

	Porta stagna d’emergenza tra questo locale e la cabina dello skipper, a pruavia del box doccia
	
	(
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Cala vele e cabina skipper

	Articolo
	
	Shipman 72

	La cala vele a pruavia della barca è separata dal resto della barca da una robusta paratia anticollisione
	
	(

	Grande boccaporto apribile sul cielino
	
	(

	Rastrelliere su entrambi i lati per lo stivaggio delle cime
	
	(

	Plafoniera elettrica stagna
	
	(

	Pompa di sentina automatica installata in fondo alla cala vele
	
	(

	Spazio per l’elica di prua opzionale a pruavia della cala vele
	
	(

	Porta stagna tra la cala vele e la cabina dello skipper
	
	(

	2 cuccette a castello a sinistra, con gavone sotto la cuccetta inferiore
	
	(

	Zona toilette separata da una porta
	
	(

	WC marino elettrico silenzioso con coperchio utilizzabile  come sedile per doccia 
	
	(

	La toilette può scaricare direttamente a mare o nella tanica sanitaria del bagno armatoriale (valvola a Y)
	
	(

	Doccetta con tubo estensibile dal lavandino
	
	(

	Doccia separata
	
	(

	Lavandino con acqua pressurizzata calda e fredda
	
	(

	Specchio e set compartimento toilette
	
	(

	2  armadietti sopra il WC e il lavandino
	
	(

	Armadietto con prese a mare sotto il lavandino
	
	(

	Luce al neon
	
	(

	Plafoniera
	
	(

	Il locale toilette è controstampato in vetroresina e comprende il piatto doccia con scarico
	
	(

	Carabottino controstampato in vetroresina rivestito in materiale antiscivolo di facile manutenzione, con scarico dell’acqua della doccia
	
	(

	Presa d’aria a poppa e ventola elettrica verso il gavone dell’ancora, con coperchio stagno 
	
	(

	La cabina dello skipper / cala vele a pruavia della barca è separata dal resto della barca da una robusta paratia anticollisione e da una porta stagna
	
	(

	Porta stagna che separa questa zona dal locale toilette armatoriale, chiudibile da entrambi i lati
	
	(

	Pompa di sentina automatica montata in fondo a poppavia
	
	(

	Un armadio alto ed un armadio con appendini a sinistra forniscono spazio per lo stivaggio
	
	(

	Un grande boccaporto apribile sul cielino, posizionato in modo da aumentare lo spazio libero in altezza
	
	(

	Pagliolato in teak, amovibile per una facile manutenzione
	
	(
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MOTORE

	Articolo
	
	Dettagli

	Motore Yanmar BMW 6BY260, 260HP
	
	

	Elica Gori a 3 o 4 pale abbattibili
	
	

	Alternatore
	
	12 V

	Vano motore ventilato (da poppa)
	
	

	Luce vano motore
	
	

	Sistema antincendio automatico
	
	

	Vano motore isolato e insonorizzato
	
	

	Generatore montato dietro il motore in uno speciale vano insonorizzato
	
	220 V 50 Hz, 8 kW

	Filtro carburante con separatore acqua, installato nel sistema di alimentazione del gasolio
	
	

	Contaore elettronico (indicatore sul pannello strumenti)
	
	

	Pannello controllo motore sul lato poppiero del tavolo in pozzetto, incassato con copertura Lexan 
	
	

	Il pannello contiene: un interruttore di accensione, spegnimento elettrico, contagiri, contaore, allarmi visivi e sonori per la temperatura dell’acqua e per la pressione dell’olio, allarmi visivi e sonori per il cambi di livello dell’alternatore, pannello luci
	
	

	Una leva del controllo motore, montata sul lato destro della console della timoneria  
	
	

	Serbatoi in acciaio inox con coperchio d’ispezione 
	
	1500 l

	Indicatore gasolio al tavolo da carteggio
	
	

	Tappo di imbarco del gasolio sulla coperta, dietro le sedute a sinistra
	
	

	Tappo di imbarco del gasolio sulla coperta, dietro le sedute a destra
	
	

	Sfiato gasolio
	
	


IMPIANTO IDRICO

	Articolo
	
	Dettagli

	Tutte le prese a mare sono munite di valvole a sfera con passascafo 
	
	

	Indicatori elettronici di livello con indicatore sopra il tavolo da carteggio
	
	

	Sistema acqua dolce pressurizzata su tutti i rubinetti
	
	

	Valvole di esclusione dei serbatoi
	
	

	Tutti i serbatoi sono in acciaio inox e hanno coperchi d’ispezione e sfiati sul lato dello scafo 
	
	800 l

	Boiler funzionante con motore e a 220 V
	
	Capacità 60 lt

	Una pompa di sentina manuale ad alta portata, manovrata dalla posizione del timoniere sulla sinistra, prende acqua dalla sentina principale
	
	

	La barca ha in totale cinque sentine, ognuna  munita di una pompa di sentina automatica separata: una nella cala vele, una nella cabina armatoriale, una nella dinette, una nelle cabine di poppa, una nella sala macchine
	
	

	La barca ha 4 WC marini elettrici silenziosi, con scarico diretto a mare o nella tanica sanitaria ( valvola a Y)
	
	

	Ci sono 3 taniche sanitarie da 60 lt : una per ogni toilette di poppa + una per le 2 toilette di prua
	
	

	Ogni tanica sanitaria può scaricare direttamente a mare (pompa elettrica) o con aspirazione dal ponte
	
	

	Ogni tanica sanitaria è munita di allarme e di indicatore di livello
	
	


[image: image10.png]<1 o [ SPECIFLCHE Vi)




SISTEMA IDRAULICO

	Articolo
	
	Dettagli

	Centralina idraulica situata sotto la seduta principale a sinistra
	
	3 motori 24 V 

	Movimento del musone ancora
	
	

	Salpancore
	
	

	Meccanismo del rollafiocco
	
	Idraulico

	4 winch idraulici in pozzetto
	
	Harken campana in carbonio

	Attuatore della plancetta di poppa
	
	

	2 funzioni libere
	
	

	Attrezzature di navigazione idrauliche
	
	Navtec

	Vang
	
	

	Paterazzo
	
	

	Amantiglio del boma
	
	


IMPIANTO ELETTRICO

	Articolo
	
	Dettagli

	1 batteria  12 V, 100 Ah
	
	Accensione motore

	Batterie dei servizi a 24 V a ciclo profondo
	
	800 Ah @ 24 V

	3 interruttori principali usati per 2 circuiti separati
	
	12 V

	Alternatore (12 V ) con ripartitore di carica
	
	Corrente di banchina

	Caricabatterie automatico 220 V 
	
	1500 W

	Inverter 24 / 220 V
	
	

	Generatore
	
	8 KW

	Motore, albero e chiglia connessi tramite una treccia in rame e messi a terra per protezione dai fulmini
	
	

	Il pannello di distribuzione è situato sopra il tavolo da carteggio e contiene:interruttori magnetotermici, prese 12V e 24 V, voltmetri 24 V per entrambi i gruppi, interruttori principali, interruttore 220 V, 220 V con comandi, indicatore di livello dell’acqua dolce, indicatore di livello del carburate, radio-CD stereo con antenna nel pannello in carteggio 
	
	

	Altoparlanti stereo in dinette
	
	

	Strumenti di navigazione:

- bussola sulla colonnina con luce notturna
	
	

	Luci di navigazione: due montate sotto il pulpito di prua, ua luce ancora, una luce motore, una luce di coperta sull’albero, una luce di via a poppa 
	
	2 x

	Chiave motore con accensione
	
	

	Interruttori pompa di sentina
	
	

	Luci interne: spot alogeni incassati, plafoniere, luci di lettura, lampade al neon, luci di cortesia 
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SICUREZZA

	Articolo
	
	Dettagli

	Barra di rispetto in acciaio inox
	
	

	5 estintori  (2 kg) montati: 

· sotto il tavolo da carteggio

· all’ingresso

· nella zona cucina

· nella cabina armatoriale

· nella cabina di prua
	
	

	Estintore automatico (3 kg) nel vano motore
	
	

	8 giubbotti salvagente, in pozzetto a sinistra
	
	


VARIE

	Articolo
	
	Dettagli

	E’ fornito il manuale del proprietario, che contiene:Una completa descrizione tecnica della barca co dati tecnici e commenti esplicativi della funzione di tutta l’attrezzatura
	
	


Tutte le specifiche e le misure sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Allo scopo di continuare a migliorare il prodotto, il cantiere si riserva il diritto di modificare le specifiche, i materiali o le attrezzature senza preavviso.  
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