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            SKAGEN 53 Raised Pilothouse Motoryacht

    

Dimensioni generali e dati tecnici

	Lunghezza fuori tutto

	16,30 m

	Lunghezza scafo norme  CE
	16,19 m

	Carena a V con geometria variabile e chiglia a skeg
	

	Larghezza massima
	4,75 m

	Pescaggio std

	1,35 m

	Dislocamento a vuoto
	20 T

	Dislocamento a pieno carico
	25 T

	Capacità serbatoio gasolio
	2160 lt. (3320 lt opzionali)

	Capacità serbatoio acqua dolce  
	610 lt.

	Tanica sanitaria
	180 lt.

	Potenza motori 
	2 x 480 hp

	Velocità massimo a mezzo carico
	24 nodi

	Velocità di crociera a mezzo carico
	18 nodi

	Generatore
	3,5 Kw

	Cabine 
	3 + dinette salone

	Posti letto
	6 + 1

	Altezza sotto coperta
	195 cm minimo

	Altezza massima per il passaggio sotto i ponti
	5 mt.

	Design
	J & J design

	Costruttore 
	Seaway

	Categoria CE
	A


Le prestazioni dichiarate sono riferite a barca standard con equipaggiamento standard montato con carena, eliche e timoni puliti e con condizioni meteomarine di mare e vento favorevoli.

Descrizione specifiche standard

Struttura

· Tutti gli elementi strutturali dello scafo sono conformi alle prescrizioni delle norme CE per la categoria di navigazione A Oceanica.

· La protezione contro l’osmosi è fornita dal gelcoat isoftalico e da strati protettivi  di GRP.

· Una garanzia di cinque anni è fornita per la resistenza strutturale e l’osmosi.

· Lo scafo è stratificato in laminato  solido ed in sandwich di balsa nell’opera morta.

· La coperta è costruita in laminato sandwich con  PVC ad alta densità.

· Lo scafo semi dislocante offre una velocità massima di 20-22 kn ed una velocità di crociera di 16-18 kn. L’andatura ad una velocità di 8-9 kn è assai confortevole e consente un raggio di navigazione molto ampio.

· Una semi-chiglia protegge gli assi e le eliche con una immersione 30 cm più bassa degli stessi. Questa forma di chiglia rende la barca più maneggevole in manovra e più stabile alla navigazione.

Propulsione

· Motori e invertitori:vedi listino prezzi per la scelta della motorizzazione.

· Eliche:  in lega NiBrAl , 4 pale, disegnata e costruita per ottimizzare confort e prestazioni.
· Linea asse: acciaio ad alta resistenza  dia. 60 mm

· Timoni: in lega NiBrAl

Flybridge

· Fly bridge: lo spazioso fly bridge è accessibile sia tramite una scala esterna, in vetroresina con scalini in teak con passauomo stagno di alluminio e plexiglass, situata nel pozzetto, sia dalla dinette tramite scalini in teak massello e inox. 
· Grande sedile imbottito con ruota del timone regolabile  
· Armadietti  
· Tavolo in teak con divano a forma di U per più di 8 persone 
· Angolo bar con lavandino, armadi e pattumiera 
· Roll bar  in vetroresina per luci di navigazione, antenne e antenna radar
· Luci di navigazione 
· Paraspruzzi frontale 
· Corrimano inox
· La consolle della  timoneria  include :  
· Comandi motori elettronici con back up di emergenza  
· Indicatori motori 
· Comando flaps (senza indicatore)  
· Spazio a poppa per installazione optional di gruette e tender con motore (optional)  
Ponte principale  
· Battagliola in inox 30 mm a pruavia e a poppavia corrimano in teak massello con candelieri in inox 

· Barre laterali  in inox e teak resistenti agli urti 
· Finestratura in vetro temperato con cornice in inox  
· Superficie antisdrucciolo sui ponti e poppavia 
· Bocchettone di riempimento  gasolio (una su ciascun lato)  
· Bocchettone di riempimento acqua (lato babordo)   
· Scarico tanica acque nere  (lato destro)  
· Teak nel pozzetto e plancetta di poppa 

· Salpancore elettrico 2000 W/24V con freno e protezione inox 
· Ancora Delta kg. 40 con 60 mt di catena d.  12   
· Comando salpancore di prua  
· Gavone calaancore e parabordi con scarico 
· Pompa lavaggio catena 
· N. 3 tergicristalli elettrici 
· N. 6 grandi bitte in inox  
· Nr. 8 bocche di granchio con sfere in inox
· Porte scorrevoli della dinette in inox e vetro temperato 
· Nr. 2 winches tonneggio elettrici  per le cime d’ormeggio a poppa 
· Armadietti a babordo della porta della dinette 
· Accesso ad un grande gavone profondo con lo spazio per un tavolo pozzetto opzionale e 4 sedie supplementari ed altro equipaggiamento, accesso alla sala macchina  
· Luci pozzetto  
· Luci su plancetta di poppa 
· Porticina su specchio di poppa in VTR ed inox  
· Doccia esterna calda e fredda  
· Scaletta bagno in inox amovibile 
Disposizione interna ed equipaggiamento  
· Tutte le parti in legno sono fabbricate con solido teak di prima scelta e  impiallicciatura in teak marino, verniciato con vernice lucida poliuretania 
· Cabina pilotaggio: sedile completamente regolabile 
· Timoneria a ruota   
· 2 Portelloni  laterali a dritta e sinistra 
· Divano per passeggeri   
· Armadietti e barre  di protezione 
· Parquet in teak massello zona pilotaggio e dinette.
· La sezione di pilotaggio include: 
· Comandi elettroni motori 

· Tridata   
· Strumenti motore (amperometro, manometro, termometro, contagiri ecc)    Bussola magnetica con illuminazione
· Interruttori per: 
· Lavaggio catena  
· Luce consolle  
· Tromba 
· Tergicristalli elettrici
· Test allarmi   
· Flaps

· Luci di navigazione 
· Ventole sala machine   
· Pompe sentina  
· Prese  
· Ventilatori  
· Luci di navigazione
· Indicatore angolo di barra  
· Indicatori flap   
· Indicatore livello gasolio  
· Prese 12 V  
Dinette 
· Armadi e barre di protezione
· Grande divano a babordo  
· Pannello elettrico a poppa 
· Nr. 2 poltrone amobivili con possibilità di  stivaggio
· Tavolo abbattibile   
· Armadi per stivaggio e stipetti a tribordo 
· Illuminazione dinette
· CD con 4 altoparlanti   
· Spazio per installazione impianto audio/video optional 
· Moquette e tendine   
Cucina
· Stipetti ed armadietti a babordo 
· Strattore fumo e calore
· Parquete in teak massello
· Nr. 2 oblò apribili da entrambi i  lati 
· Piano di lavoro in marmo tecnico con 2 lavandini 
· Piano cottura in Pyroceram con 3 fuochi e  bloccaggio pentola  
· Microonde combinato e forno tradizionale 
· Frigo ,Freezer a caricamento frontale 75 lt. sotto il piano di lavoro a 24 V. –
· Freezer con carica dall’alto, 120 lt, sotto il piano lavoro a 24 V.
· Cella frigorifera con apertura frontale 200 lt , 220 V. (inverter)  -
· Stipetti e cestino per rifiuti  
· Angolo bar   
· Armadi, scaffali e stipetti 
Ponte inferiore  
· Accesso dalle scale della cabina di pilotaggio e dal corridoio 
· Cabina armatoriale a prua:
· Letto matrimoniale con specchio sulla paratia di prua e tavolini laterali apribili 
· Luci di lettura 
· Toilette con specchio e luce 

· Nr. 4 oblò laterali apribili e grande passauomo su cielino 
· Mobiletti e cassetti 
· Luci cabina
· Armadio con scaffali, grucce e specchio girevole 
· Incorniciatura in legno di cedro 
· Nr. 2 cassettiere sotto il letto 
· Moquette e tendine 
Bagno armatoriale 
· Acqua calda e fredda a pressione
· W.C.  manuale
· Lavandino con  specchio 

· Specchio e mobiletto con porta scorrevole 
· Oblò apribile 

· Box doccia separato con scarico elettrico
· Luci cielino 
· Tendine 
Cabina ospiti laterale
· Nr. 2 letti singoli in piano con specchio sulle testate 
· Appendiabiti con  grucce in cedro  
· Armadio con scaffali, specchio incorniciato con legno di cedro 
· Cassetti sotto i letti  

· Nr. 2 oblò apribili
· Luci lettura 
· Luci cielino 
· Luci di cortesia 
· Moquette e tendine 
Bagno ospiti a sinistra 

· Doccetta estraibile con acqua calda e fredda a pressione, scarico doccia elettrico. 
· W.C. manuale
· Lavandino e specchio
· Specchio e mobiletto con porta scorrevole
· Oblò apribile  

· Luci cielino
· Tendine
Cabina ospiti dx: simmetrica alla II cabina ospiti con  letti in piano o in alternativa:   
· Scrivania con poltona  
· Stipetti a paratia
· Luce di lettura 

· Letto francese trasformabile in matrimoniale con specchio sulla testate 
· Appendiabiti con appendini in cedro 
· Armadio con scaffali, specchio incorniciato con legno di cedro
· Cassetti sotto il letto 
· Nr. 2 oblò, apribili
· Luci di lettura 
· Luci  cielino 
· Luci di cortesia 
· Moquette e tendine
Impianto elettrico 
· Voltaggi utilizzati a bordo: 12/24/220 Volt 

· Pannello di controllo generale installato interno ed esterno 
· Generatore 3.5 kW, 220 V, 50 Hz 

· Prese 220 all’interno
· Batterie: 
· Gruppo batterie da 24 V/ totale 400 Ah per i servizi 
· Gruppo batterie da 24 V / totale 200 Ah per avviamento motori
· Nr. 1 batteria da 100 Ah / 12 V per generatore 
· Prese 220 all’interno  Shore power intake
· Caricabatterie da 60 A elettronico 
· Luci interne da 24 V. 
Impianto pompe  (Bilge system)
· Nr. 4 pompe elettriche 24 V nella sala machine, mezza nave, prua e poppa. (Four electric 24 V pumps in engine room, crew quarters, bow and stern)
· Nr. 4 allarmi livello  
· Nr. 2 pompe manuali di emergenza
· Pompa scarico veloce del circuito di raffreddamento forzato 
Impianto sistema antincendio 
· Nr. 3 estintori nelle cabine 

· Nr. 2 estintori speciali automatici nella sala machine
Impianto combustibile
· Nr. 2 serbatoio in acciaio inox , capacità massima 2.160 lt
· Indicatore elettronico timoni 
· Indicatore ottico di livello gasolio sui serbatoi con scala graduata
Impianto idrico
· Serbatoio in inox , capacità 600 lt.
· Pompa a  pressione
· Boiler  50 lt con scambiatore di calore  e  il 220 V. 

· Indicatore elettronico di livello nella cabina di pilotaggio.
Impianto acque nere 

· Tanica acque nere 180 l 

· Sensori con allarmi  nella cabina di pilotaggio
· Tanica acque nere con scarico fuoribordo o con sbocco sulla coperta 
Impianto motore 

· Motori 

· Generatore

· Batterie

· Sistema di scarico e  silenziatori 
· aspiratori
· Le ventole
· Luci 

· Nr. 2 pompe di sentina e ghiotta per rimozione veloce dell’acqua dalle pompe di raffreddamento dei motori 
Accessori

· Nr. 1 mezzo marinaio

· Nr. 6 parabordi 

· Copriconsolle timoneria fly 

·  Nr. 4 cime d’ormeggio 

· Asta bandiera
· Nr. 8 giubotti salvataggio

Tutte le specifiche tecniche e le misure sono considerate corrette.  Allo scopo di continuare a migliorare il prodotto, il Cantiere si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione ed attrezzatura senza preavviso.
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