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Dati tecnici principali :

· Lunghezza fuori tutto :



19.60 m

· Lunghezza al galleggiamento : 


17.35 m 

· Baglio massimo :


 

  5.05 m

· Pescaggio :



  

  3.20 m

· Dislocamento a secco :              

27 t

· Superficie velica :                       

212 m2
· Tipo di costruzione:    



Composito avanzato

· Motore : 






Yanmar 4LHA-DTP 200hp

· Capacità serbatoio carburante : 

1000 lt 

· Capacità serbatoio acqua: 

  
860 lt

· Capacità serbatoio acque grigie:                170 lt

· Capacità serbatoio acque nere:                  170 lt

· Progetto:                       



Architetti navali Javier Soto Acebal 

Cabine :

1 cabina armatoriale + 2 cabine ospiti + 1 cabina equipaggio. Ciascuna cabina è munita di servizi privati con doccia.

Interni:

· Allestimento interno con finiture standard in teak

· Possibilità di scelta fra diversi tipi di legno per gli interni

· Falegnameria non strutturale con  nucleo leggero

· Paglioli in teak e agrifoglio con pannelli d’accesso incernierati.

· Scelta di tappezzerie interne di qualità

· Tappezzerie dinette in pelle

· Materassi a molle in tutte le cuccette

· Tendine oscuranti su tutti gli oblò delle cabine.

· Tendine su tutti boccaporti

· Illuminazione alogena in tutta l’imbarcazione.

· Piani di lavoro della cucina in Corian

· Paglioli e superfici dei bagni rivestiti in Corian

· Dinette semi-rialzata con visibilità ottimale in tutte le direzioni

· Accesso al motore dal pagliolo della dinette. Portellone del vano motore munito di pesante insonorizzazione e montato su martinetti idraulici     

· Estintori in tutti i locali

· Valvola di chiusura del gas montata in cucina

· Cucina “Force 10” a tre fuochi con grill e forno

· Forno a microonde

· Tre frigoriferi / freezer con apertura superiore e compressori 24v raffreddati ad acqua. Capacità totale 155 lt.           

· Acqua calda e fredda pressurizzata

· Boiler 60 lt funzionante con scambiatore di calore del motore e con riscaldatore elettrico ad immersione

· WC elettrici con scarico nelle taniche sanitarie in plastica

· Riscaldamento ad acqua “Hydronic 10” e due ventilconvettori (fan-coil)

Impianto elettrico :

· Impianto a CC 24v

· 8 batterie al gel sigillate x 200Ah, totale 800Ah a 24v

· Alternatore 24v 110A per la ricarica delle batterie con regolatore automatico

· Quadro elettrico con interruttori montato sotto il pannello strumenti

· Impianto a CA 230volt / 16 amp / 50hz

· Prese 230 V in ogni cabina e riscaldatore elettrico ad immersione per il boiler

· Caricabatterie Mastervolt 230v 100Ah CA 

· Inverter Mastervolt 2500w 

· Trasformatore d’isolamento per la corrente a 230V

· Cavo banchina 25m

Impianto motore :

· Motore turbo diesel Yanmar 4LHA-DTP 

· Giunto di accoppiamento flessibile Aquadrive collegato all’asse in acciaio inox da 45 mm 

· Elica a tre pale fisse , separatore acqua per lo scarico del motore ed il generatore

· Generatore Mastervolt Whisper 12000 230v 12kw 50hz

· Collettore acqua di mare / sistema di depurazione per tutte le prese a mare

· Quattro pompe di sentina elettriche, gavone per vele, gavone di poppa

· Pompa di sentina manuale controllata dal pozzetto.

· Batteria del motore 12v /100 Ah

· Ventola automatica nel vano motore

· 2 x filtri Racor separatori acqua /gasolio 

· Selettore del serbatoio carburante 

· Serbatoio acqua in acciaio inox, serbatoio gasolio in alluminio, taniche sanitarie in plastica

Scafo :

· Costruzione scafo in sandwich consolidato sottovuoto con fibre di vetro unidirezionali / schiuma PVC  / resina epossidica 

· Interno dello scafo trattato con topcoat

· Chiglia integrata allo scafo che forma una sentina di grande capacità

· 2 mani di primer epossidico e 2 mani di antivegetativa

· Timoneria in carbonio

· 5 anni di garanzia strutturale e sullo scafo

Coperta :

· Costruzione coperta in sandwich consolidato sottovuoto con fibre di carbonio unidirezionali / Schiuma PVC / resina epossidica 

· Rivestimento coperta in teak 10 mm

· Grande gavone vele a prua

· Paratia stagna a poppavia del gavone vele

· Grande gavone di poppa accessibile da due boccaporti Rondal rivestiti in teak

· Specchio di poppa apribile con portellone idraulico

· Doccia calda e fredda in plancetta bagno 

· Gavone bombola separato

· Boccaporti a filo coperta di marca  Solimar o equivalente.

· 3 winches elettrici Harken 

· 3 winches meccanici Harken 

· Attrezzatura di coperta interamente di marca Harken

· 8 bitte d’ormeggio in acciaio inox

· Pulpiti di prua e di poppa in acciaio inox.

· Aperture laterali sulla battagliola

· Capottina paraspruzzi a larghezza totale

· Timoneria  JP3

· Tavolo fisso in pozzetto 

· Salpancore Lewmar  

· Ancora tipo Pool 45kg in acciaio inox e 80 m di catena

Strumentazione elettronica :

· Strumenti Raymarine ST60 o equivalenti di marca B&G: log, ecoscandaglio, centralina del vento, montati in pozzetto

· Pilota automatico Raymarine S3 Smart Pilot con due unità di controllo

· Attuatore Whitlock Mamba per autopilota

· Radar Raymarine RL80C con antenna radome 4kw 24” e GPS 

· Supporto antenna radar Scanstrut con luce

· VHF Simrad RS 87 con doppia stazione e antenna in testa d’albero

· Unità Radio/CD nella  pilot house

· Radio/lettore CD in cabina di poppa.

Albero e attrezzature :

· Albero passante in carbonio con 3 ordini di crocette 

· Boma in carbonio con amantiglio manuale e luci incorporate

· Albero, boma e tangone verniciati di bianco

· Sartiame in tondino

· Rollafiocco elettrico Bamar ( o equivalente )

· Avvolgitore elettrico per trinchetta Bamar ( o equivalente )

· Sistema idraulico Navtec per il paterazzo e il vang manovrabile dal pozzetto

Dotazioni varie :

· Sei parabordi

· Cime ormeggio: 4 x 10m e 2 x 15m 

· Mezzo marinaio

· Asta portabandiera

· Ancora di rispetto con  5 m di catena e 40 m di cima

· Tasche per maniglie winch all’albero ed in pozzetto

· Set completo di vasellame e posate

· Manuale del proprietario con serie completa di disegni tecnici e schemi elettrici 
· Barca armata in acqua con montaggio finale del cantiere sul luogo di consegna.
         Prezzo base: € 1.710.000,00 + IVA
Accessori extra :

· Vele

· Rollaranda nel boma

· Chiglia sollevabile

· Tender gonfiabile 
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