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CARATTERISTICHE ED INVENTARIO

	Lunghezza con tangoncino
	16 m

	Lunghezza fuori tutto
	15.20 m

	Lunghezza al galleggiamento
	15 m

	Massima larghezza
	7.90 m

	dislocamento,vuoto
	16500 kg

	Immersione,derive su
	1.20 m

	Immersione,derive giù
	2.95 m

	Altezza albero sull’acqua
	23.70 m

	Altezza albero
	21.50 m

	Potenza dei motori
	2 x 75 CV Saildrive

	Capacità serbatoi acqua
	800 L (2 x 400 L)

	Capacità serbatoi gasolio
	860 L (2 x 430L)

	Capacità serbatoi acque nere
	165L (3 x 55 L)

	Capacità serbatoi acque grigie
	240L (3 x 80 L)

	Capacità frigo
	160 L

	Capacità freezer
	110 L

	Stazza
	In corso


ESTERNO   

VELE DI ELVSTRÖM SOBSTAD QUALITÀ OFFSHORE RINFORZATA

Randa full Batten ,taglio cross cut doppio strato da 98 mq. .Dacron prima scelta,doppie file di sei punti a zigzag di punto.  

Solent di 36mq ,taglio cross cut in Dacron prima scelta con protezione anti UV Sunbrella, su avvolgifiocco. 

Cod 0 da 100 mq., taglio triradiale, in sandwich DC, con tangoncino ed avvolgitore con protezione UV.    

ALBERO/SARTIAME  

Albero laccato bianco in fibra di carbonio, con crocette a spingere. 

Proiettore di ponte e luci di navigazione  

Radar ed antenne 

Rotaia del gratile di randa su carrelli a sfere 

Boma laccato bianco in alluminio  

Traversa anteriore in composito strutturale carbonio/vetro

Tangoncino laccato bianco in alluminio  

Doppio Windex in testa dell'albero    

Strallo del Solent in Rod inox

Strallo del Cod 0 in inox monotoron

2 sartie in inox monotoron con protezioni bianche
MANOVRE

Avvolgitore del Cod 0 e del Solent PROFURL 

Sistema automatico per la presa dei terzaroli portato in cockpit con winch elettrico Drizza della randa con rapporto 2:1  

Lazy-bag della Randa con stecche lunghe ,realizzata in tela  

Lazy-jack regolabili

Drizze della Randa,Spinnaker e Cod 0,cime dei terzaroli per i punti di mura e di scotta  in SPECTRA

Scotte della Randa e Cod 0 in doppia treccia di poliestere  

Attrezzatura dello Spinnaker (drizza,bozzelli a sfera,stoppers)    

ATTREZZATURA

Winches self-tailing in alluminio HARKEN

2 Winches di scotta per il Cod 0, 60 STA   

1 Winche self-tailing in alluminio elettrico centrale  53.2 STAE HARKEN  nel  cockpit per la drizza della Randa,prese dei terzaroli, e le linee reefing, 53.2 STAE  2 argani dei fogli del Mainsail, STA 48.2  2 argani per i bordi del dagger e l'ingranaggio furling del rullo, STA 48.2  1 argano sull'albero per i halyards capi della vela, STA 48.2  Ingranaggio completo con i blocchetti del cuscinetto a sfere di HARKEN  Doppio sistema di rivestimento del Mainsail  1 auto di Solent che aderisce pista con i blocchetti del cuscinetto a sfere, HARKEN  18 tappi di SPINLOCK  22 portelli ed oblò d'apertura per luce e ventilazione:  2 portelli della piattaforma 580 x 520 millimetri per accesso agli armadi anteriori della vela, con gli sfiati   4 portelli di fuga e di ventilazione dai lati interni  2 portelli del soffitto del tetto, 400 x 530 millimetri  2 oblò anteriori del tetto per ventilazione del salone, 200 X.400 millimetro   8 oblò dai lati esterni delle baracche, 190 x 300 millimetri  2 oblò dai lati interni delle baracche poppiere, 190 x 645 millimetri  6 testa ed oblò di companionways    Apparecchiatura della piattaforma  2 jacklines in cavo coperto bianco intorno al tetto della vettura  Rotaie e maniglie della punta della piattaforma in teck solido  Trampoline tessuto alta comodità, maglia fissata dalla maglia  2 quadri di comando anteriori con le sedi in teck  2 hanno rinforzato i quadri di comando poppieri  Guardrail poppiero in tubi dell'acciaio inossidabile  6 stanchions 60 centimetro (23.6 poll.) dell'acciaio inossidabile  Doppie linee di vita interamente intorno alla barca  2 cancelli d'imbarco  10 grandi morsetti della piattaforma 450mm (17.7 poll.)  4 Rilievo-occhi per regolare un cablaggio o il preventer di jibe  Catwalk con immagazzinaggio incorporato  1000 litri/ora (un gallone/ora dei 26.4 Stati Uniti) hanno pressurizzato la pompa dell'acqua di mare per pulire la piattaforma, presa al piede dell'albero     Attracco  LOFRANS 2000 verricelli elettrici di watt con telecomando, l'interruttore ed il controllo alla stazione di dritta del timone  Mettere un freno a sui gambi, con stemhead incorporato sotto il Catwalk  - Al piede dell'albero: Il DELTA 50 chilogrammi (103 libbre.), 60 m. (230 piedi) di una catena da 12 millimetri (0.5 poll.) e 10m (65.6 piedi) di 22 millimetri (0.9 poll.) ha incagliato il filo di ordito di nylon  - un diametro bianco cilindrico 30 centimetro (11.8 dei 8 cuscini ammortizzatori dentro)  - Insieme dei fili di ordito di nylon braided neri, diametro 18 millimetro (0.7 poll.): 4 x 15 m. (65.6 piedi), 2 x 25 m. (82 piedi)   1 x 50 m. (164 piedi)    Stazioni direzione/del timone  2 stazioni della direzione del poliestere con protezione esterna  2 doppie sedi della direzione con lo schienale  2 bussole magnetiche con la correzione, le coperture di protezione e l'illuminazione  il cuoio 2 ha coperto le rotelle di direzione di freni  Sistema meccanico della trasmissione di WHITLOCK  2 hanno equilibrato i timoni della forcella montati con i bushers autolineanti JP3  Attrezzo di emergenza    Apparecchiatura della cabina di guida  Grande finestra scorrevole in alluminio  2 grandi armadi di immagazzinaggio a stecche con il teck  1 grande armadio di immagazzinaggio nella sede della cabina di guida  Tabella della cabina di guida del teck   La cabina di guida mette il convertibile a sedere nella sedia del salotto con gli ammortizzatori  Ammortizzatori della cabina di guida con gli schienali in gomma piuma chiusa delle cellule e copertura di Sunbrella  Hardtop di Bimini fatto del panino, impermeabile  Tergicristallo smontabile molle per il Bimini   Recinzioni smontabili della cabina di guida della tela di canapa  Luci incorporate della cabina di guida in Bimini    Transoms  Completamente a stecche con il teck  Costruito nella scaletta di nuotata dell'acciaio inossidabile, con il teck fa un passo  Acquazzone della cabina di guida con acqua pressurizzata (freddo e caldo)  4 corrimani  2 grandi portelli incorporati per accesso alle sala macchine    Fascio poppiero  Accoppiamento delle gru per barche, bianco laccate con i tappi di SPINLOCK  2 linee di sollevamento con lo schiocco degli anelli di trazione dell'acciaio inossidabile    Motorization  2 VOLVO D2 all'interno 75 motori diesel dell'HP, suono-resi impermeabile e completamente a parte dalle sistemazioni  Trasmissione di Saildrive  2 VOLVO che piegano 3 eliche delle lamierine  2 pannelli di controllo del motore con gli allarmi  Comandi di motore elettrici ad ogni stazione del timone  Filtri di combustibile/decantors     SISTEMAZIONE    Tutti i grandi pannelli in panino molto chiaro e rigido  Pavimenti dei gusci in panino della gomma piuma, rivestimento di Wengé, processo libero di Stratifil di manutenzione  Cabinetry ed il planking interno in raso naturale hanno verniciato la quercia  Le cornici in raso naturale hanno verniciato la quercia  Bande spazzolate della decorazione dell'alluminio  Soffitti Suedine-coperti isotermici  Illuminazione dell'alogeno dappertutto  Prismi naturali del soffitto della depressione di illuminazione nei companionways  Schermi della zanzara e dei ciechi su ogni oblò della baracca  Tenda esterne isotermiche del tetto che arrestano 90% dei raggi del sun e che offrono una visibilità eccellente dalla parte interna     Salone comodo  Individuato in avanti la piattaforma e caratterizzare una vista panoramica  Ammortizzatori in gomma piuma spessa alto-resiliente per una comodità ottimale  Coperture dell'ammortizzatore in ALCANTARA  Tabella del salone con la barra incorporata  Armadio appendente dell'ingranaggio del tempo di fallo con lo scolo  Zona sterea e video  Illuminazione dell'alogeno con il regolatore della luminosità  Ciechi veneziani di legno incorporati    Cambusa  Cambusa a "L" su orificio, con il grande countertop della resina del panino  Armadi numerosi  Trashcan  Dispersore dell'acciaio inossidabile con la copertura/il bordo tagliare  Sistema di refrigerazione di KOK sullo scambiatore del guscio con controllo elettronico:  frigorifero dell'acciaio inossidabile del • 160L  congelatore dell'acciaio inossidabile del • 110L  Colpetti con le guarnizioni di ceramica:  Colpetto del miscelatore del • per acqua dolce (caldo e freddo)  Colpetto dell'acqua di mare del •  Vuotare il colpetto per Watermaker  stufa di Vitrogaz dei 4 bruciatori e forno del gaz  Intossicare 13 chilogrammi con sicurezza elettromagnetica del regolatore di sicurezza regolata EC o di campioni degli Stati Uniti    Navstation  Progettare la tabella con immagazzinaggio, rilievo smontabile di scrittura/immagazzinaggio del laptop  Tutta l'elettronica di comunicazione e di navigazione è facilmente raggiungibile  presa 12V  Apparecchiatura: vedere “l'elettricità„ e “l'elettronica„    Stateroom del proprietario  Più spazioso e più comodo quello della barca, starboard poppiero individuato  2 basi a stecche indipendenti, sulle cerniere e sui puntoni del gas  2 materassi altamente resilienti della gomma piuma, per una comodità ottimale   Luci di illuminazione e della lettura dell'alogeno sopra la base  Immagazzinaggi numerosi con le mensole ed i cassetti sotto la base  Testa del proprietario  Grande stalla modellata dell'acquazzone con la grata del teck e la sede incorporata, miscelatore di ceramica delle guarnizioni e protezione del Plexiglass  Doppio bacino della lavata sul countertop della resina del panino, colpetto del miscelatore con le guarnizioni di ceramica  Immagazzinaggi numerosi per gli articoli della toletta e della tela    Companionway del proprietario  Portello scorrevole per accesso al salone  Armadio appendente ed immagazzinaggi con le mensole   Toletta separata modellata dotata del bacino elettrico della mano e della testa  Vanità/scrittorio con il settee  lavatrice 3Kg    Baracche dell'ospite  Orificio poppiero e di andata individuato, con la loro proprie stanza e teste degli acquazzoni  Convertibile della doppia base in due singoli ancoraggi nella baracca poppiera  Tutte le basi sulle basi a stecche indipendenti, sulle cerniere e sui puntoni del gas  Materassi altamente resilienti della gomma piuma  Luci di illuminazione e della lettura dell'alogeno sopra le basi  Armadio appendente ed immagazzinaggi con le mensole      Companionway Port  Uno separato e stanza modellata dedicata dell'acquazzone per ogni baracca dell'ospite, dotata dell'acquazzone sulla grata del teck, sul washbasin e sulla testa elettrica  Immagazzinaggio per gli articoli della toletta e della tela  Colpetto del miscelatore con le guarnizioni di ceramica          APPARECCHIATURA TECNICA    Impianto idraulico  2 carri armati dell'acqua dolce di 400 L con i calibri  2 carri armati raccordabili del combustibile di 430 L all'albero del piede, con i calibri  Filtro del carbone per ogni circuito dell'acqua dolce  Impianto idraulico per l'acqua drinkable in tubazione rigida  2 pompe d'acqua dolce pressurizzate indipendenti con l'accumulatore, interconnectable  2 riscaldatori di acqua di 55L, sulla corrente di CA e sugli scambiatori dei motori  I carri armati della 1 tenuta di 55 L per il WC, Stati Uniti hanno approvato, con i calibri e l'allarme sano. Vuotare dalla pompa di macerator (mare) o dal foro di scolo della piattaforma. Sfiati con i filtri del carbone  i carri armati grigi della 1 acqua a testa di 80 L, con i calibri    Watermaker  Un watermaker dei 240 l/h (64 Stati Uniti gal/h) Aquabase, CA, con le valvole del colpetto dello scolo e di distribuzione alla cambusa       Elettricità  Batterie iniziare di motore (manutenzione liberamente) 2 x 115 AH SONNENSCHEIN  Alloggiare le batterie (manutenzione libera) 6 x 115 AH SONNENSCHEIN, gemellare, tensione di servizio: 24V  Allarme per scarico di batterie  Batterie che caricano capienza:  - 70 A/24V su alimentazione del puntello o del generatore  - Alternatori supplementari 2 x 110A/24V del motore  - i pannelli solari di alimentazione 400W, rossore hanno montato su Bimini   Sala macchine: Il generatore di ONAN 7 KVA in 220V/50Hz (9 KVA in 110V/60Hz), suona batteria avviantesi resa impermeabile e indipendente e scarico calmo della serratura dell'acqua   1 ingresso impermeabile del puntello (CA), con il cavo di estensione di 20m  Invertitore 24V/AC del VA 3000  Completare il pannello elettrico con tutte le funzioni elettriche della barca (CA e CC)  Digital Ampmeter e voltmetro   1 x 12V e 11 presa dell'interiore di CA    Elettronica  Stazione di Nav: Tridata, tracciatore di Raymarine Radar/GPS/Chart di colore (airwave 2KW, antenna di Seatalk GPS), VHF di DSC con l'altoparlante nella cabina di guida  Paratia del tetto: 2 calibri del vento e 1 ripetitore di Maxiview  Stazione di dritta del timone:  autopilota 7001+ e controllo di Maxiview    Apparecchiatura di sicurezza  Completare il pacchetto di sicurezza per 8 genti, con la zattera di salvataggio, la categoria di A (oceano)    Equipement vario  2 strati di lucidatura ad alta resistenza INTERNAZIONALE antisudicio, con il cappotto basso a resina epossidica.
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