	Caratteristiche tecniche

Lunghezza F.T.
Lunghezza scafo
Larghezza scafo
Larghezza max
Altezza sopra la linea di galleggiamento
Pescaggio alle eliche
Peso con motori
Portata persone
Posti letto
Serbatoio carburante 
Serbatoio acqua
	

12,05 m
9,57 m
3,94 m
4,10 m
3,12 m
0,97 m
7.980 kg
n. 12 
6+2
1000 l
300 l 

	

ALLESTIMENTO DELLA COPERTA

Musone in acciaio - Gavone prua – Salpa ancora elettrico con campana di tonneggio - Ancora Bruce da kg.10 in acciaio - Catena m. 50, mm.8 - N. 2 bitte a prua, 2 centrali e 2 a poppa in acciaio inox Aisi 316 - Pulpito in acciaio inox apribile a prua provvisto di filiere/cavetto di sicurezza e terminali in acciaio inox Aisi 316 - Battagliole poppa e maniglie roll-bar in acciaio inox - N. 2 osteriggi ponte prua - N. 7 oblò a murata apribili in acciaio inox - Parabrezza frontale con telaio in acciaio - Bottazzo in acciaio inox Aisi 316 - Fanali di via regolamentari - Portabandiera - Avvisatore acustico - Tappo imbarco carburante e tappo imbarco acqua in acciaio inox Aisi 316 - Sfiato carburante con retina antifiamma e antispruzzo - Sfiato serbatoio acqua - Ombrinali di scarico a babordo e a tribordo in acciaio inox Aisi 316 - Ganci a "U" a prua e a poppa - Superfici antisdrucciolo su ponte e trincarini.


ALLESTIMENTO POZZETTO E PLANCIA GUIDA

Pozzetto autovuotante - Roll-bar in resina - Mobiletto pozzetto con lavello di servizio, rubinetto e griglia cottura - Frigorifero pozzetto da l. 50 - Spazio alloggio estintori - Alloggiamento laterale per bombole gas - Posto guida con poltroncina - Divano a "U"- Prendisole a poppa - Alloggiamento per tender con apertura tramite doppio pistone idraulico sotto il prendisole di poppa - Gavone accesso rapido ai motori - Gavoni per alloggio materiale - Porta bicchieri - Porta oggetti - Tavolo - Gradini teak per accesso trincarino - Plancetta rivestita in teak - Pozzetto in teak - Scaletta bagno a scomparsa con maniglia di risalita - Alloggio a scomparsa per passerella idraulica (extra)- Doccia con miscelatore - Illuminazione pozzetto e trincarino - N°2 tendalini sul roll-bar - Manuale del proprietario - Plancia di guida: GPS chartplotter*- VHF * - Flaps idraulici - Cruscotto- Servosterzo e trim idraulico - Volante in legno e/o pelle - Strumentazione completa motori : indicatori pressione olio, temperatura acqua, voltmetri, contaore, contagiri, indicatori trim - Livello carburante - Bussola magnetica - Comando avvisatore acustico - Interruttore luci di via e di fonda - Comando verricello salpancora - Comando pompa di sentina.


ALLESTIMENTO SALONE - CUCINA

Porta accesso cabina a scomparsa - Scala ingresso in legno - Divano in pelle convertibile in posti letto - Gavoni alloggio materiale - Piano calpestio in legno - Radio stereo/CD con box interni ed esterni - Plafoniere e faretti - Piano lavoro cucina - Fornello in cristallo a tre fuochi - Doppio lavello in acciaio inox con miscelatore - Indicatore livello acqua - Frigorifero da l. 75 - Spazio predisposto per alloggio TV (extra) - Accesso alla toilette.


ALLESTIMENTO CABINA DI POPPA

N° 2 cabine con letti gemelli trasformabili in matrimoniale - Gavoni alloggio materiale - Armadi guardaroba - Faretti e luci lettura - Mantovane con tendine.


ALLESTIMENTO CABINA ARMATORIALE

Letto matrimoniale - Gavoni alloggio materiale - Armadi guardaroba - Cassettiera - Faretti e luci lettura - Mantovane con tendine oscuranti - Accesso alla toilette.


ALLESTIMENTO TOILETTE

Wc marino elettrico in porcellana con valvole di sicurezza - Bidet in porcellana con valvole di sicurezza - Mobile con lavello e miscelatore - Doccia con tenda e colonna indipendente - Specchio - Pensili - Faretti - Impianto automatico scarico acqua doccia - Presa corrente - Carabottino in teak.


IMPIANTO ELETTRICO

N°4 batterie da 170 Amp/h (cadauna) - Utenze sul quadro di alimentazione con protezioni magnetotermiche - Presa di corrente banchina 32 Amp / 230 Volt con cavo di collegamento - Caricabatterie automatico 70 Amp. - Protezione con differenziale salvavita 230 Volt e singole protezioni su tutte le utenze - Protezione catodica per prese a mare - Prese di corrente - Deviatore su quadro di alimentazione linea banchina/generatore - Magnetotermico di protezione verricello - Staccabatterie.


IMPIANTO CARBURANTE / ESAURIMENTO SENTINA

N. 2 serbatoio carburante in acciaio inox capacità totale l. 1000 ca. - Tubazioni carburante con terminale flessibile (omologato R.I.NA./CE) - Filtri supplementari carburante - Valvole di intercettazione rapida carburante - Esaurimento sentina assicurato da: n.2 pompe elettriche automatiche con comando manuale per compartimento motori - N. 1 pompa elettrica automatica per compartimento cabine - N.1 pompa a mano.


IMPIANTO IDRICO

N.1 serbatoio acqua in acciaio capacità totale l. 300 ca. - Pompa autoclave - Boiler elettrico l. 25 ca. - Riduttore di pressione.


EXTRA

Antivegetativa
Aria condizionata 13.000 BTU
Contacatena
Coperture cruscotto sedili
Cuscineria prua
Dichiarazione di conformità “CE”
Dotazioni di bordo
Elica di prua
Faro orientabile elettricamente
G.P.S./Chartplotter a colori
G.P.S./Chartplotter/Radar a colori
Generatore elettrico
Invasatura
N. 2 pouffs per salotto
N. 4 Copriparabordi
Passerella idraulica
Pilota automatico
Portaparabordi
Serbatoio acque nere
Telo camping
Telo copripozzetto
TV 17” con antenna
Vernice colorata
VHF/DSC


