Riepilogo principali dotazioni standard:

• Salpa ancora elettrico
• Tavolo in teak con 2 sedie
• Plancetta e pavimento e pozzetto ricoperti in teak
• Presa banchina 32 Amp/220 Volt con cavo di collegamento
• Riduttore di pressione
• Mobile lavello, seduta copilota e frigorifero
• Ripetitore eco/log e G.P.S./Chartplotter
• Pilota automatico
• VHF DSC
• Ecoscandaglio con allarme
• Copristrumentazione, coprisedile guida e copilota e copriparabrezza
• Collegamento antenna TV
• GPS e chartplotter a colori in cabina
• Radio stereo/CD con presa iPod con telecomando e altoparlanti nel salone e flybridge
• Orologio / Barometro / Igrometro
• Idrotenuta oleodinamica TS per asse/elica a tenuta stagna in bronzo con giunto AVS.
• N. 3 estintori automatici nel vano motori e n. 1 manuale in cabina
• Cablaggi antenna TV
• Allarme acustico acqua in sentina

Allestimento coperta:

Delfiniera prua smontabile – Alloggio a prua per catena, parabordi e cime d’ormeggio – Musone in peralluman anodizzato – Salpa ancora elettrico a scomparsa 1000 watt con doppio comando (salone e flybridge) e telecomando, protetto con fusibile magneto-termico riattivabile – Ancora Tipo Bruce da kg.15 – Catena m. 50, mm.10 – N. 2 bitte prua, 2 centrali e 4 poppa in acciaio inox Aisi 316 – Pulpito in acciaio inox apribile a prua provvisto di chiusura di sicurezza e filiere con terminali in acciaio inox Aisi 316 + portaparabordi e 6 parabordi – Tientibene e corrimano sulla coperta in acciaio inox – Bottazzo in acciaio inox AISI 316 – Avvisatore acustico – Tappo imbarco carburante e acqua in acciaio inox Aisi 316 – Doppio sfiato carburante con retina antifiamma e antispruzzo – Sfiato serbatoio acqua – Ombrinali di scarico babordo e tribordo in acciaio inox Aisi 316 – Luce di fonda e fanali di via regolamentari – Ganci a “U” a prua e poppa – Correttori d’assetto idraulici – Superfici antisdrucciolo su ponte, trincarini e flybridge – Manuale del proprietario.

Allestimento pozzetto:

Pozzetto autovuotante – Tasca laterale per cerate – Tavolo in teak  – Alloggiamento per n. 2x3kg bombole gas – Divano con gavone – Boccaporto servoassistito con serratura per accesso locale motori e vano poppa – Gradini in teak per accesso al trincarino – Superfici della plancetta e del pozzetto rivestite in legno di teak – Scaletta bagno a scomparsa con maniglia di risalita a scomparsa – Vano di alloggio sulla plancetta con antello ricoperto in teak – Doccia con miscelatore – Faretti per illuminazione – N. 6 parabordi – Mezzo marinaio – Portina di accesso a poppa

Allestimento flybridge (*presenti anche su plancia guida cabina):

Scala accesso flybridge in acciaio inox con piano gradini in teak – Boccaporto servoassistito – Doppio sedile di guida e doppio sedile a poppa – Mobile lavello, seduta copilota e  frigorifero – Roll-bar in vetroresina – Spoiler paravento in plexiglas – ripetitore eco/log/G.P.S. – *Pilota automatico – * VHF DSC – Doppio comando monoleva – * Timoneria idraulica – * Volante in legno  – * Indicatore angolo di barra – * indicatori flaps - * Strumentazione completa motori : indicatori pressione olio, temperatura acqua, voltmetri e contaore, spie luminose e allarme acustico motori – Illuminazione strumenti motori – * Bussola magnetica Ritchie – * Comando avvisatore acustico – * Interruttori luci di navigazione e di fonda – * Comando correttori d’assetto idraulici – * Comando verricello salpancora – * comando faro - * Presa 12 V per cellulare – Copristrumentazione, coprisedile guida e copilota – Altoparlanti radio marini – Tientibene laterali in acciaio inox AISI 316 – Maniglie copilota

Allestimento plancia guida interna:

Doppio sedile pilota rivestito in pelle pieno fiore – Frontale parabrezza in cristallo – Copriparabrezza – N. 2 tergicristalli con lavavetro elettrico – Comandi motore elettronici – Comandi azionamento pompe di sentina – Indicatore livello carburante – Log con misuratore di distanza totale/parziale – Ecoscandaglio con allarme – (1) GPS e chartplotter a colori-Radar integrato - Comando tergicristalli – Piano carteggio e portaoggetti – N. 1 estintore manuale.
Per la strumentazione e gli accessori installati sulla plancia guida far riferimento al paragrafo “Allestimento flybridge” dove gli accessori della plancia cabina sono contrassegnati da “*”.


Allestimento salone:

Porta accesso scorrevole con telaio in acciaio e peralluman anodizzato, vetri riflettenti – Finestrature laterali con vetri scorrevoli – Vetro fumé di tipo stratificato – Divano dinette a “L” realizzato in pelle pieno fiore – Tavolo in legno di ciliegio amovibile e allungabile – Mobile nel salone con alloggio TV e frigorifero  – Predisposizione presa e cavi per collegamento antenna TV – Radio stereo/CD con presa iPod con telecomando e altoparlanti nel salone e flybridge – Piano calpestío rivestito in moquette interamente asportabile per manutenzione straordi naria motori e serbatoio carburante – Orologio – Barometro – Igrometro – Prese di corrente 12/230 Volt – Botole ispezione locale motori e serbatoio carburante – Set cuscini ornamentali per divano – Faretti alogeni.

Allestimento cucina:

Piano di lavoro in Corian® – Piano cottura con fornelli gas con sistema sicurezza – Tubazione gas in rame con valvola di sicurezza – Doppio lavello in acciaio inox con miscelatore e piano di scolo – Forno a microonde doppia funzione – Frigorifero alimentato 12/230 V – Cassetti – Pensili e ripostigli per alloggio vasellame – Portarifiuti – Presa corrente 230 Volt – Indicatore livello acqua – 

Allestimento cabina armatoriale:

Letto armatoriale con cassettiera – Doppi armadi guardaroba – Luci lettura – Faretti – Presa corrente 230 Volt – Appendiabiti – Specchio – N. 1 osteriggio con tenda oscurante e zanzariera – N. 2 oblò apribili in peralluman anodizzato – Porta accesso al locale doccia/WC.

Allestimento cabina ospiti:

Letti gemelli con gavoni alloggio materiali – Angolo guardaroba con specchio – Presa corrente 230 Volt – Luci lettura – Faretti – N. 2 oblò apribili – Mobiletto portaoggetti con cassetto – Botola di ispezione alla plancia guida.

Allestimento toilette armatoriale e toilette ospiti:

WC marino elettrico con valvole di sicurezza – Filtro su saracinesca aspirazione acqua per WC – Mobile per lavello in vetroresina con lavello in acciaio inox e miscelatore – Doccia locale separato (toilette armatoriale) – Faretti – Presa 230 Volt – N. 1 oblò apribile – Specchio – Impianto automatico scarico acqua doccia – Accessori per bagno – Portasciugamani.

Finiture degli interni:

Mobili in pregiato legno di CILIEGIO AMERICANO e bordi in massiccio – Laccatura lucida – Rivestimento pareti in Alcantara® – Pareti divisione locali interni realizzate specificatamente per ottenere fonoassorbenza, coibentazione e leggerezza.

Impianto elettrico:

Due batterie da 200 Amp/h (cadauna) – Utenze provviste di protezioni magnetotermiche – In caso emergenza è possibile collegare le batterie in parallelo – presa banchina da 32 Amp/230 Volt con cavo – Differenziale salvavita e singole protezioni su tutte le utenze – Prese di corrente – Isolatore galvanico – Deviatore su quadro di alimentazione linea banchina/generatore – Magnetotermico di protezione verricello da 100 Amp – Interruttori staccabatterie automatici con aggancio e sgancio a comando elettrico a distanza.

Allestimento vano motori:

Accesso al locale motori e serbatoio carburante dal pozzetto e dal salone – Possibilità di ispezione straordinaria con facile asportazione dell’intero pagliolato salone – Isolamento acustico vano motori – Installazione motori su supporti antivibranti e supporti trasversali in acciaio – Prese d’aria laterali per la ventilazione del vano – Silenziatori in acciaio inox – Ventilazione forzata – Illuminazione vano motori – N. 3 estintori automatici – Lampada portatile di emergenza – Linea asse diretta con assi in acciaio inox, eliche controrotanti in lega AB2 (aluminio/ bronzo/nichel) – Timoni compensati in lega AB2 – Protezione catodica completa per motori, serbatoio carburante, prese a mare, timoni ecc. – Valvole di sicurezza su tutte le prese a mare – Idrotenuta oleodinamica TS per asse/elica a tenuta stagna in bronzo con giunto AVS (anti vibration system).

Impianto carburante:

N. 1 serbatoio in acciaio inox della capacità totale di l. 1050 ca., con botola di ispezione e astina di controllo manuale – Tubazione carburante in rame con terminale flessibile (omologato R.I.NA./CE) – Saracinesche sulla linea di alimentazione con comando tramite elettrovalvola per arresto immediato carburante – N. 2 filtri carburante separatori d’acqua con rubinetto di spurgo.

Impianto idrico:

Serbatoio acqua in polietilene alimentare atossico per una capacità totale di l. 350 ca. – N. 1 pompa autoclave automatica con filtro – Boiler elettrico l. 30 ca. con valvola termostatica – Riduttore di pressione con by-pass per riempimento serbatoio acqua.

Impianto esaurimento sentina:

Esaurimento sentina assicurato da: N. 1 pompa elettrica automatica 120 l/min con comando manuale per vano motori – N. 1 pompa elettrica 120 l/min con comando manuale per vano alloggio poppa – N. 1 pompa elettrica 120 l/min con comando manuale per compartimento cabina – N. 1 pompa a mano con by-pass per locale motori e cabina – Impianto microaspirazione sentina.
Impianto estinzione:

3 estintori automatici per locale motori - 1 estintore manuale cabina

Accessori extra:

• Parasole flybridge
• Telo pozzetto poppa 
• Cuscino prendisole prua
• Cuscino prendisole flybridge 
• Radar (in cabina) integrato con GPS/Chartplotter (a colori) 
• Telecomando verricello
• 2° frigorifero l. 42 in cabina 12/230 V 
• 3° frigorifero l. 42 su flybridge 12/230 V
• Faro orientabile
• TV (LCD) 19” + Lettore DVD / salone
• Passerella idraulica 
• Elica prua 4,4 KW 
• Generatore 4,5 kva 
• Moquette fly bridge
• N. 6 copriparabordi
• Serbatoio raccolta acque nere 
• Copia Certificato “CE” e Dichiarazione di Conformità

+ Fari illuminazione marina stagno sotto plancia poppa

+ Contacatena al flybridge

+ Fari aggiuntivi led blue al pozzetto di poppa

+ Antenna digitale terrestre

