Dati generali

Nome: Manida; Bandiera Italiana; numero matricola NA 8654 D

Cantiere costruttore: Di Pinto Giuseppe

Modello: Sparviero I

Tipo di imbarcazione: motorsailer

Tipo armamento: sloop

Anno costruzione: 2003

Materiale: struttura in quercia e gelso, chiglia e fasciame in iroko, ponte di coperta in massello di tek, falchetta e tuga in mogano, pozzetto autovuotante in massello di tek, albero e boma in legno douglas, bulbo in ghisa.

Passerella da sbarco manuale

Dimensioni: lunghezza fuori tutto 13 metri, al galleggiamento 11.70 metri, larghezza 3.90 metri

Stazza lorda 13 tonnellate, dislocamento 16 tonnellate

Motorizzazione

2 motori Cummings Engine Inc. entrobordo, modello 6BT5.9 M, anno di costruzione 2001

potenza (per singolo motore) 220 Cv per 2600 giri/m, potenza fiscale 41 Cv 

Alimentazione: diesel

Velocità massima: 12 kn

Attrezzatura velica

Avvolgifiocco Banar

Sartiame in acciaio inox

2 winches, modello Antal 40

1 randa in dacron, 30 mq, 2003

1 fiocco dacron, 36 mq, 2003

Impianto elettrico

Tensioni a bordo: 12 V e 220V c.a.

Capacità batterie:  4 per 200 A/h, 1 per 100 A/h (per avviamento generatore)

Elettrogeneratore Mase da 3.5 kw

Strumentazione ausiliaria alla navigazione

Bussola di governo Riviera, modello White star

Radar – plotter Raymarine, modello RL 70C, color display 7”

Radar – plotter Raymarine, modello 520, display monocromatico

Tridata Raymarine eco/log/temp modello ST 60

Autopilota Raymarine, modello ST 6001

VHF Simrad, modello RS 8300

Strumentazione completa controllo motori VDO

Stazione barometrica Barigo

Dotazioni di sicurezza

6 estintori portatili a polvere da 1 kg ciascuno

2 zattere autogonfiabili da 6 pp ciascuno

12 giubbotti di salvataggio

1 salvagente anulare con cima

1 boetta luminosa

3 boette fumogene

4 fuochi a mano a luce rossa

4 razzi a paracadute a luce rossa

1 cassetta pronto soccorso per imbarcazioni da diporto

1 riflettore radar EPIRB

Fanali di navigazione ed apparecchi di segnalazione regolamentari

Macchinari ausiliari

Salpancora elettrico Lotrans’, 1500 W con 100 metri catena zincata

2 autoclavi Flojet, modello 2840 – 100

1 boiler marino Quick, 60 litri

3 pompe sentina elettriche Utility Osculati

1 pompa sentina manuale

Timoneria idraulica Marsili, modello C7/45

1 raddrizzatore Mastervolt, modello 12/60.

Allestimento interno

1 cabina armatore

1 cabina ospiti

Totale posti letto: 7 (5 + 2)

10 oblò acciaio inox

1 dinette

2 bagni (uno con accesso diretto da cabina armatore)

1 angolo cucina con fornelli alimentati a gas e forno

Frigorifero Isotherm, modello Cruise 85, 80 litri

Impianto stereo Sony, modello CDX

Rivestimenti ed arredi in massello di mogano e compensato marino

Tappezzeria in tessuto colore blu

Allestimento esterno

1 tenda parasole 4x4 metri di tessuto idrorepellente

5 materassini prendisole

Ghiacciaia esterna Osculati, 150 litri

Battelli di servizio

Battello pneumatico marca Arimar, 2.5 metri, anno di costruzione 2003, con motore fuoribordo Yamaha da 5 Cv (2003).

Serbatoi

Serbatoi per combustibile in acciaio inox, capacità totale 1000 litri, ubicati nel locale motori

Serbatoio acqua in acciaio inox, capacità 700 litri, ubicato nella zona cabine.

