GREENLINE 48 FLY -  HYBRID READY

Dotazioni Tecniche Standard aggiornate Listino Primavera 2014 V5
Dimensioni Standard:
Lunghezza fuori tutto (LOA)




14.99 m

Lunghezza Massima (B.O. Max)



4.80 m                 



Pescaggio massimo




  
1.00 m 

Dislocamento versione std. DSPL light (ISO mLCC)
   appr.     13.200 kg

Capacità serbatoio diesel                                                                        
1.500 litri
Capacità serbatoio acqua dolce 



660 litri
Motorizzazione base      

          

                2 x 81 kW (110 HP)
Cat. CE





       
B

Progettista   



            

J&J

Costruttore




             
Seaway Yachts
Dotazioni Standard:
COSTRUZIONE
· Scafo in resina poliestere sandwich. Gel Coat standard colore RAL 9001. 

· Piattaforma in resina poliestere sandwich. 

· Colore cabina  avorio (RAL 1015). 

· Bottazzo con inserto in acciaio inox. 

· Protezione scafo bottazzo in acciaio inox sulla linea mediana.
ACCESSORI DI COPERTA
· 2 bitte di prua in acciaio inox. 

· Due coperchi dei gavoni dell’ancora.
· Verricello da 1500 W con comandi a distanza. Ancora tipo POOL da 25 kg, 50m di catena galvanizzata. 

· Bitte in acciaio inox per spring
· Bitte di poppa in acciaio inox, passacavi integrato.

· Ringhiera a prua da 30 mm in acciaio inox lucido
· Ringhiera laterale da 30 mm in acciaio inox lucido

· Ringhiera pozzetto rivestita con una piastra superiore in teak. 

· Presa d’aspirazione carburante e tubo di sfiato sui lati dell’imbarcazione. 

· Presa d’aspirazione acqua con sfiato sul passaggio laterale del pontile.
· Finestrature laterali tuga di prua strutturali con aperture scorrevole a dritta e sinistra.
· Finestrature minori anteriori. Finestra scorrevole con aperture nelle cabine di poppa e servizi igienici.

· Portellone con aperture centrale sopra la cabina di prua.
· Finestra scorrevole con aperture sul lato delle cabine ospiti.

· 6 oblò scafo (2 nella cabina marinaio e 1 in ogni bagno).

· 2 grandi oblò nelle cabine ospiti. 

· Luci di navigazione integrati nel ponte di comando.
· Radar GRP ed albero di navigazione con luce di navigazione sul ponte di comando.

CABINA
· Apertura laterale verso l’interno in GRP a dritta sul ponte a mezza nave.
· Apertura laterale più aperture per alzata di vetro per ingresso
· Porta scorrevole laterale per il timoniere della passerella a dritta.
· Scale accoglienti per il ponte di comando.
· Piattaforma fissa di plancetta di poppa.

· Scaletta in acciaio inox su plancetta di poppa a dritta. 

· Una presa in acciaio inossidabile per pennone sulla ringhiera della cabina di guida a sinistra.

· Armadietti nella cabina di poppa 
PONTE DI COMANDO
· Seconda stazione di comando (comandi e strumenti di motore, indicatori, sistema di sterzo idraulico)

· Ampio salotto a forma di U con tavolo a destra proprio accanto al timone e con deposito al di sotto

· Palo radar GRP, luci di navigazione.
ALLOGGI
SALONE 

· Cambusa a poppa.  

· Piano di lavoro in Kerrock. 

· Prolunga del piano di lavoro esterno alla cabina di guida.

· Doppio lavello in Kerrock.
· Acqua dolce pressurizzata calda e fredda.
· Gavoni sotto il lavandino. 
· Smaltimento dei rifiuti. 

· Spazio per deposito materiali di pulizia ecc ecc.

· Cucina a gas da 20 litri con 2 fuochi con impianto e tubo con valvola di sicurezza. 

· Armadietto appeso di fianco la cambusa. 

· Armadi e cassette di deposito.

· A sinistra frigo da 235 litri con congelatore.

· A sinistra un comodo divano a U ed al di sotto gavoni per stoccaggio. 

· A dritta un armadietto inferiore. 

· Tavolo da salone. 
· Curtains throughout.

· Luci a soffitto (LED).

TIMONERIA / NAVIGAZIONE
· Sotto il parabrezza di prua si estende tutta la console di guida con una aperture al centro

· Un corrimano in acciaio inox da 25 mm si estende per tutta la lunghezza della plancia. 

· Pannello strumenti:  Controllo motori e strumenti, pannello elettrico, timone e bussola con luce
· Sedile di navigazione a dritta. Porta laterale scorrevole con serratura
· A sinistra un piano di lavoro per il carteggio
· Sul tavolo di carteggio una comoda apertura nella cabina ospiti
· Di fronte il cruscotto luci a dritta verso cabina ospiti.
· 2 tergicristalli e rondelle. 
CABINA ARMATORE A PRUA
· Ingresso nella cabina armature da disimpegno sotto piano dinette con porta

· Porta per ingress bagno
· Dinette, disimpegno e cabine rivestite con moquette
· Nella cabina a dritta ed a sinistra armadio basso con mensola sopra.
· Un letto a dritta ed uno a sinistra nella cabina dell’armatore con spessore materasso a strati multipli da 200 mm di 80 x 200 cm
· Sistema molto comodo per unione letti per trasformazioni da due letti singoli e uno matrimoniale 

· Una luce di lettura (LED) su ogni letto. Deposito sotto il letto. 

· Luci a soffitto (LED).

· Rivestimento con tessuto morbido sopra e sotto il letto

· Paratia frontale rivestita in legno e tappezzeria

· Armadietti a nido di uccello sopra il letto al di sotto della passerella e su ogni lato.

· Passaggio d’uomo con ombreggiante al centro del letto 
· Soffitto in vetroresina rivestito con tessuto a spugna 
· Due oblò di aperture a scafo

· Tende a tutte le parti.
“En Suite” vano d’entrata.
· Accesso dalla cabina attraverso l’apertura della porta verso l’esterno.

· Rubinetti di presa a mare situati nel gavone sotto il lavabo.

· Lavabo con acqua dolce pressurizzata calda e fredda. 

· Piano di lavoro in Kerrock. Specchio sopra il lavandino. 

· Un armadietto sotto il lavabo con set WC. 

· Un oblò di aperture sul soffitto.

· Un oblò di aperture a scafo.

· Una finestra laterale sul lato della cabina.

· Testa marina. 

“En Suite” vano doccia.
· Accesso dalla cabina attraverso l’apertura della porta verso l’interno.

· Una doccia con scarico acqua.

· Un oblò di aperture sul soffitto.

· Un oblò di aperture a scafo.

· Una finestra laterale sul lato della cabina.
CABINA OSPITI A SINISTRA
· Ingresso cabina ospiti nel disimpegno con porta

· Pavimento rivestito con morbida moquette
· A sinistra armadio con mensola.

· Lampade a soffitto (LED).

· Un letto a dritta e uno a sinistra lunghezza 200 mm  spessore a strati multipli e larghezza da 80 cm con lunghezza 200 cm

· Comodino

· Luce di lettura  (LED) su tutti e due letti . Gavoni sotto i letti

· Sistema molto comodo per unione letti per trasformazioni da due letti singoli e uno matrimoniale.

· Armadietto a nido di Uccello sotto la passerella sul lato sinistro.

· Un armadio d’attaccatura bassa con sopra una mensola.

· Un portello centrale con aperture in dinette e parasole sul soffitto
· Soffitto in vetroresina rivestito con tessuto morbido

· Oblò con aperture a scafo

· Tende da tutte le parti
“En Suite” vano d’entrata/doccia.
· Accesso dalla cabina attraverso l’apertura della porta verso l’esterno.

· Una doccia con scarico acqua
· Rubinetti di presa a mare situati nel gavone sotto il lavabo.

· Lavabo con acqua dolce pressurizzata calda e fredda. 

· Piano di lavoro in Kerrock. Specchio sopra il lavandino. 

· Un armadietto sotto il lavabo con set WC. 

· Una finestra scorrevole con una tenda sul lato della cabina.
· Testa marina
CABINA OSPITI A DESTRA
· Ingresso cabina ospiti nel disimpegno con porta

· Pavimento rivestito con morbida moquette
· A sinistra armadio con mensola.

· Lampade a soffitto (LED).

· Un letto a dritta e uno a sinistra lunghezza 200 mm  spessore a strati multipli e larghezza da 80 cm con lunghezza 200 cm

· Comodino

· Luce di lettura  (LED) su tutti e due letti . Gavoni sotto i letti

· Sistema molto comodo per unione letti per trasformazioni da due letti singoli e uno matrimoniale.

· Armadietto a nido di Uccello sotto la passerella sul lato sinistro.

· Un armadio d’attaccatura bassa con sopra una mensola.

· Un portello centrale con aperture in dinette e parasole sul soffitto
· Soffitto in vetroresina rivestito con tessuto morbido

· Oblò con aperture a scafo

· Tende da tutte le parti
“En Suite” vano d’entrata/doccia.
· Accesso dalla cabina attraverso l’apertura della porta verso l’esterno e dal corridoio (accesso WC).

· Una doccia con scarico acqua
· Rubinetti di presa a mare situati nel gavone sotto il lavabo.

· Lavabo con acqua dolce pressurizzata calda e fredda. 

· Piano di lavoro in Kerrock. Specchio sopra il lavandino. 

· Un armadietto sotto il lavabo con set WC. 

· Una finestra scorrevole con una tenda sul lato della cabina.

Testa marina
MOTORE, TRASMISSIONE E TIMONERIA
· Doppia valvola a farfalla e controlli nel cambio di velocità: alla timoneria e sul fly.
· Alternatore 12 Volt sul motore. 

· Cambio velocità, unità V. 

· Albero in acciaio inox ad alta resistenza, con protezione anodo. Ghiandola antigoccia dell’albero. Supporto albero elica. 

· 4 lame fisse dell’elica, diametro di circa 500 mm. 

· Impianto di scarico umido.

· 12 Volt ventilazione sala macchine.
· Supporti motori flessibili

· Luce sala macchine

· Isolamento sala macchine

· Filtri carburante: pre filtro, più un filtro separazione acqua / gasolio

· Pre filtro acqua raffreddamento motore

· 2 serbatoio gasolio in politilene  collegati da tubo calibrato da 50 mm. Indicatore livello carburante in cruscotto. 2 sistemi di ventilazione per raffreddamento serbatoio gasolio
· Elica di manovra a prua da 2x con comandi in cruscotto tramite joystick (timone e fly)
· Timoneria idraulica

Timoni a poppa 2.
SISTEMA IDRAULICO
· Scarico piatto doccia dai servizi igienici con filtro e pompa a membrana.

· Doccia di poppa, fredda e calda
· Serbatoio acqua dolce da 660 litri circa in polietilene con tappi di ispezione
· Accensione pompa acqua dolce a pressione sul cruscotto . Pompa a 12 Volt.
· Impianto acqua calda con boiler 60 litri collegato al impianto idrico

· 2 x serbatoi acque nere (a sinistra 60 litri & a destra 80litri). Scarico diretto in mare con valvola (se aperta) ulterior scarico attraverso ponte principale con impianto del porto turistico. 
· Prese a mare e scarichi scafo in bronzo
· Sistema di sentina: vano unico con una pompa di sentina manuale a poppa nel pozzetto (38 mm), scarico attraverso una uscita istallata sulla linea di galleggiamento a poppa. Una pompa di sentina elettrica con interruttore automatico (o galleggiante) oppure con comando sul cruscotto con scarico collegato direttamente con lo scarico della pompa manuale.
IMPIANTO ELETTRICO
· Due sistemi di tensione a bordo: 12 V e 230 V 50 Hz

· Tutti i sistemi di tensione sono isolati con tre interruttori principali posizionati sotto il sedile di pilotaggio o navigazione.

· AC 230 V pannello e fusibili

· DC 12 V pannello e fusibili

· Alimentazione da terra con presa da 16 A , con cavo da 25 metri

· Carica Batterie  60A / 12 V.
· GFI Interruttore di sicurezza

· Prese AC 230 V in cucina, nel salone, in cabina di prua, cabina ospiti e nel bagno
· Batterie servizi: 2 x 120 Ah  (12V) per servire i servizi a 12V  (caricate anche dall’alternatore a diodi istallato sul motore).

· Batteria Motori principali: 2 x 100 Ah (12V), ricaricate anche dall’alternatore a diode del motore principale.

· Ulteriori due batterie 2 x 100 Ah , una per l’elica di prua e una per verricello 

· Bussola magnetica con luce

· Luci di navigazione

· Luce di ancoraggio

· Radar sull’albero

Le specifiche tecniche possono essere modificate in qualsiasi momento per migliorare il prodotto.
MARINUCCI NAUTICA SRL

Via del Porto – Molo Sud

86039 Termoli (CB)
Cap. L. C. Stefano Marinucci

0039 348 6433967

info@marinuccinautica.it

Dealer Seaway Yachts: Centro Sud – Italia
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