REFITTING LADY IRON (2002/2003)

ESTERNI

· Coperta in teak massello (base di acciaio, pennellatura isolante di compensato, teak)

· Riverniciatura scafo e sovrastrutture

· Rifacimento ponte superiore con tavolo da pranzo, divano e solarium

· Cuscini e materassi solarium

· Tendalini 

· - gru di alaggio tender su ponte superiore

INTERNI
· Pavimenti in teak lucido c/fuga chiara in tutti gli ambienti (compresi i servizi)

· Riverniciatura di tutto il mobilio e le pennellature originali in mogano non sostituite

· Pannelli e soffitti nuovi in alcantara

· Nuova cucina su misura in inox c/piano in corion

· Rifacimento toilette cabina armatore

· Divani in pelle nuovi in salone e sala da pranzo

· Tende e cuscinerie nuove

· Revisione completa impianto elettrico

· A/C a doppio ciclo + impianto di riscaldamento a termosifoni

NEL 2005 SABBIATURA COMPLETA OPERA VIVA

