	
	30 ‘ WALKAROUND CABIN

	[image: image1.jpg]o ———— Y y & y o
P —

GRADY-WHITE





	Lungh: 9.30 Mt.

Largh: 3.22  Mt.

Peso: 4.859  Kg.

Cap.serb: 1.150 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 48 cm

Max mot : 600 Hp
	Marlin

300

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE :

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.11.000 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare in Acciaio Inox
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	CABINA :
Letto doppio sotto il posto guida

Letto doppio a V

Luci Cabina

Tendine parasole

Passauomo a prua in materiale Acrilico Trasparente

Cucina :con Lavello , piano in Corion.

Bagno con lavello e doccia in locale separato.

Wc Marino Vacuflush e vasca di accumulo 38 lt 

Porta con serratura con finestra apribile

Microonde

Specchio

Frigorifero

Porta canne 6

Portacanne sopra il Letto posteriore. 

Retine portaoggetti

Piastra elettrica in vetroceramica.

Pavimento in Teak

Tavola in Teak lucido con serigrafia GW.

Scaldabagno a 120 V . 22 LT

Serbatoio acqua dolce .150 LT

2 Oblo’ apribili

Oblo’ sopra il letto posteriore.

ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

2 prese 12 Volts.

Salpa ancora elettrico.

Caricabatteria.

4 Batterie.

Selettore con Stacca batterie.

Delfiniera compresa di pulpito di Prua.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Doccetta acqua dolce in Pozzetto.

Bussola.

Tagliere.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Presa elettrica da banchina .


	

	
	

	
	

	
	

	
	Porta bicchieri :  9.

Rinforzi per la sedia da combattimento.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 274 LT.con scarico a mare.

Poggiapiedi regolabile lato guida.

2 Serbatoi  da 1150 LT.(1x 570+ 1x580)

Hard-Top :con Box radio , rete portaoggetti, Luci orientabili e 4 portacanne .

Chiusure  Hard-Top frontali e laterali e posteriori.

Flaps idraulici con indicatore di posizione auto retrattili .

Poppa con plancetta e scaletta per il bagno.

Luci di via Internazionali.

Vasca per le esche vive isolata termicamente con luce e scarico fuoribordo da 121 LT con pompa da  4200 Lt / H.

Stazione preparazione esche dietro il posto guida 

Con lavello e vasca isolata termicamente.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  6 .

Sedile a poppa richiudibile.

Bottazzo in PVC ad alta densita’ con inserti in 

Acciaio Inox.

Cuscini sopra la vasca del pescato.

Cuscini sopra la stazione di pesca.

Sedile di guida e passeggero aggiustabile in verticale ed orizzontale mod. De-luxe.

Bitte in acciaio Inox 316.

Volante guida in Acciaio Inox regolabile in altezza.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Porta strumenti con serratura.

Gavone con serratura sotto il sedile di Sx.

Cassettiera porta esche sotto il posto di guida.

Scanalature in carena per il trasduttore dell’ ecoscandaglio.
	Porta  d’imbarco grosse prede a poppa.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Parabrezza con prese  d’aria laterali.

Tergicristallo con spruzzo di acqua dolce .
OPTIONAL  A RICHIESTA:
Aria Condizionata

BowThruster (elica di manovra)

TV al Plasma con DVD

Pannello per il montaggio strumenti elettronici ad incasso

Portacanne montati sull’Hard Top

Generatore Diesel 4 Kw con serbatoio separato da 46 Lt.

Divergenti mod. Lee Pro Series da 24 “. montati sul lato della cabina.

Divergenti Telescopici da 15 “. montati sopra

L’HardTop.

Portacanne pieghevoli in Cabina. 4

Divanetto lato passeggero

Radio ricezione satellitare Sirius

Guida servo assistita.

Pre-rigging Yamaha**

Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox-  Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, ind.Consumo / Hr. Cronometro-

4  batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.adriaticmarinegroup.com

info@adriaticmarinegroup.com
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