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	Lungh: 8,20 Mt.

Largh: 2,59  Mt.

Peso: 3.260  Kg.

Cap.serb: 750 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 44 cm

Max mot : 500 Hp
	Tournament

275

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE :

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.11.000 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare in Acciaio Inox
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	ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

Predisposizione salpaancora elettrico.

Selettore con Stacca batterie.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Luci di via Internazionali.

Doccetta in Pozzetto.

Bussola.

Tagliere per le esche.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Ferramenta in acciaio inox 316.

Porta bicchieri :  nr. 11.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 175 LT.con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 250 LT.con divisorio e scarico a mare.

Imbottiture di prua. 

Imbottiture laterali in pozzetto.

Cuscineria a prua.
Serbatoio  da  750LT.

Flaps idraulici con indicatore posizione 

e salita automatica.

Locale bagno in console con chiusura a chiave

Poppa con plancetta e scaletta per il bagno.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali per 3 canne.

Sedile di guida regolabile.

Sedile passeggero trasformabile in prendisole

Sedile a poppa richiudibile.

    Bitte in Acciaio Inox a scomparsa.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo Catena con chiusura.

   
	

	
	

	
	

	
	

	
	Porta  d’imbarco grosse prede a poppa.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Serbatoio acqua dolce  76 LT.

CONSOLLE :
Prese 12 volts ( 2 ).

Gavoni per stivaggio con scarico e serratura.

Timoneria idraulica.

Stereo con CD

Volante in acciaio Inox 316 .

Poggiapiedi.

Parabrezza con apertura centrale per passaggio a prua.

Tergicristallo lato destro

OPTIONAL  A  RICHIESTA:

Salpa ancora elettrico.

Anello di sollevamento di prua.

Tavolo in pozzetto
Inserti per prendisole a prua.

Cuscini prendisole a prua.

Sedile trasformabile in prendisole con movimento elettro-meccanico.

WC Marino elettrico con maceratore , vasca

acque nere da 40 LT.

WC Marino con maceratore , vasca

acque nere da 40 LT e pompa di scarico.

Vasca per le esche vive da 120 LT isolata termicamente  con luce notturna e pompa da 4200 LT/H con scarico a mare.


	Sedile di guida e passeggero modello De Luxe II

Wc Chimico.

Wc Chimico con pompa di scarico.

Wc Chimico con maceratore in linea .

Radio ricezione satellitare Sirius

Tendalino modello Vista Top con chiusure anteriori e laterali.

Chiusure posteriori per Vista Top.

Telo copri prua.

Sedile di guida con apertura elettto-meccanica con all’interno lavello e zona di stivaggio.

Pre-rigging Yamaha**

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha, di serie con il Package Yamaha, include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox-  Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, Cronometro.

2 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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Fax 041 5541611

www.gradywhite.it
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