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	Lungh: 6,76 Mt.

Largh: 2,44  Mt.

Peso: 2.513  Kg.

Cap.serb: 348 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 41 cm

Max mot : 250 Hp
	Seafarer

226 - 228

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE :
SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut. 9.400 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Paratia sullo specchio di poppa abbattibile ( solo sul mod.226)

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare e passascafo in Acciaio Inox
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	CABINA :
Letto di prua a V.

Luci Cabina

Passauomo a prua in materiale Acrilico trasparente.

Porta con serratura con finestra apribile

Porta canne 4

Lavello.

Gavone Apribile per l’inserimento del WC.

Gavoni Portaoggetti sotto il letto (3).

2 Oblo’ apribili

ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

2 prese 12 Volts.

Postazione per la preparazione delle esche con tagliere e porta bicchieri .(solo sul 228.)

Selettore con Stacca batterie.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Doccetta in pozzetto.

Bussola.

Tagliere per le esche.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri :  6.

Vasca per il Pescato a Dx isolata termicamente

da 175 LT. con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente

divisa in due da 75 LT. + 45 Lt..con scarico a mare

Vasca per il Pescato da 70 LT. a poppa (solo per il mod. 228)

Poggiapiedi lato guida e passeggero.

Serbatoio da 348 LT.

Flaps idraulici con indicatore di posizione e

Risalita automatica .

Luci di via Internazionali.

4 Portacanne a murata.

4 Portacanne verticali (solo sul mod.228).


	

	
	

	
	

	
	

	
	Portacanne orizzontali  6 .

2 sedili dietro il posto di guida e passeggero .

Cuscini per i sedili dietro .

Sedile di guida  e passeggero su piedistallo.

Bitte in acciaio Inox 316.

Volante di guida regolabile in altezza.

Volante di guida in acciaio Inox 316.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Porta strumenti con serratura.

Gavoni con serratura sotto il sedile di guida e passeggero.

Cassettiera porta esche.

Retine portaoggetti.

Serbatoio acqua dolce da 37 LT.

Parabrezza con prese  d’aria laterali.

Tergicristallo lato guida.

OPTIONAL  A RICHIESTA:

Serbatoio carburante supplementare da 210 LT.
Anello di sollevamento di prua

Delfiniera di prua compresa di pulpito inox. 

Imbottiture laterali in pozzetto.

Hard-Top :con Box radio , rete portaoggetti, Luci orientabili e 4 portacanne montate laterali.

Portacanne montati sull’Hard Top.

Cuscini di prua.
WC chimico.

WC chimico con scarico a mare.

WC chimico con maceratore in linea.


	Vasca per le esche vive da 76 Lt. lato Sx. isolata termicamente con luce notturna,scarico a mare e pompa da 4200 Lt /Hr. (mod.226).

Vasca per le esche vive da 76 Lt. collocata posteriormente isolata termicamente con luce notturna,scarico a mare e pompa da 4200 Lt /Hr. (mod.228)

Sedile lato guida e passeggero mod. Deluxe.

Plancetta di poppa con scaletta a tutta larghezza (solo per il mod.228.).

Plancetta di poppa con scaletta  solo sulla parte Sx.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Tergicristallo lato passeggero.

Chiusure frontali e laterali Hard–Top 

Chiusure posteriori   per Hard-Top /Vista Top 

Vista Top con chiusura laterale.

Pre-rigging Yamaha

Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha, di serie con il Package Yamaha,  include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox-  Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, Cronometro , 2 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611
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