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	Lungh: 9,30 Mt.

Largh: 3,22  Mt.

Peso: 4.859  Kg.

Cap.serb: 1.150 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 46 cm

Max mot : 700 Hp
	Bimini

306

	SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.11.000 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare in Acciaio Inox
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	ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

Salpa ancora elettrico..

Selettore con Stacca batterie.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Doccetta in Pozzetto.

Bussola.

Tagliere per le esche.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri :  7.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 142 LT.con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 288 LT.con scarico a mare.

Imbottiture laterali di prua.

Serbatoi da  1150 LT.(1x 570 1x 580)

Flaps idraulici con indicatore posizione e  salita automatica.

Poppa con plancetta e scaletta per il bagno.

Luci di via Internazionali.

Vasca per le esche vive isolata termicamente da 180 LT con luce , scarico fuoribordo e

Pompa da 4200 LT/H.

Bitte ad Incasso.

6 Portacanne a murata.

Stazione per la preparazione delle esche

Con lavello, rubinetto d’acqua dolce e 

Box esche isolato termicamente.

Portacanne orizzontali  6 .

Bottazzo in PVC ad alta densita’ e inserto in

acciaio inox.

Consolle  di guida   con 

Poggiapiedi, sedili regolabili , gavoni con serratura e portacanne 2.


	

	
	

	
	

	
	

	
	Sedile a poppa richiudibile.

Golfari di poppa in acciaio inox  316 sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Rete portaoggetti.

Scanalature in carena per il trasduttore dell’ ecoscandaglio.

Porta  d’imbarco grosse prede a poppa.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Serbatoio acqua dolce 121 LT.

CONSOLLE :
Prese 12 volts ( 2 ).

Bussola

Ventola in Consolle

Portabicchieri 2

Bagno:Dentro la consolle, con Porta 

a serratura, Altezza uomo, Doccia,Lavello

Stipetto e WC marino con maceratore e vasca d’accumulo da 40 Lt. con pompa per lo scarico a mare.

Sedile guida e passeggero modellati 

nella consolle con cuscineria.

Volante di guida regolabile in Altezza.

Volante in acciaio Inox 316 .

Vano porta strumenti richiudibile elettricamente.

Poggiapiedi con portaoggetti.

Finestra apribile nella Consolle.

Parabrezza in Vero temperato.

Tergicristallo.


	OPTIONAL  A  RICHIESTA:
Inserti per prendisole a prua.

Cuscini prendisole a prua.

Package: Caricabatteria , Presa in

banchina 220 Volts.

WC elettrico da  40 LT

Divergenti mod. 15 ‘ montati 

Sul T-Top tipo pieghevoli.

Radio ricezione satellitare Sirius

Guida servoassistita.

Stereo con CD.

T-Top in Vetroresina con Box radio

Piastra per il Radar, luce interna, Rete portaoggetti e faretti anteriore e posteriore.

Chiusure frontali e laterali per T-Top

( colori : Avorio o Navy)

Pre-rigging Yamaha **

Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox- Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, ind.Consumo / Hr. Cronometro-

3  batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.

	Adriatic Marine Group s.r.l.

Via Maestri del Lavoro, 50
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.gradywhite.it

info@gradywhite.it
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