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	Lungh: 5,44 Mt.

Largh: 2,26  Mt.

Peso: 1.389  Kg.

Cap.serb: 227 Lt

Categoria CE :  C

Pescaggio : 36 cm

Max mot : 150 Hp
	Sportsman

180

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE : 

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut. 4.750 lit/h totali

Scafo inaffondabile.

Tientibene in acc. inox 316.

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto.

Maniglie tientibene.

Antisdrucciolo a chicco di riso.

Pozzetto autosvuotante con 2 fori.

Prese a mare e passascafo in Acciaio Inox.
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	ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

Prendisole di prua.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri 2.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 80 LT. con scarico a mare.

Serbatoio da 227 LT.

Rastrelliera porta raffi .

Luci di via Internazionali.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  4 .

Sedile di guida a divanetto con schienale reversibile.

Seggiolini a poppa 2.

Bitte in acciaio Inox 316.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Gavone Porta esche.

Pozzo catena con chiusura.

CONSOLLE:

Prese a 12 Volts (2).

Porta cellulare.
Porta bicchieri (2)

Poggiapiedi.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 40 LT. con scarico a mare a prua.


	

	
	

	
	

	
	

	
	4 Portacanne verticali.

Sedile di fronte alla Consolle.

Guida meccanica.

Volante in acciaio Inox 316. 

Porta strumenti elettronici con serratura.

Gavone con serratura i consolle.

Rete portaoggetti.

Parabrezza in Plexiglass con Roll-bar in acciaio.

OPTIONAL  A  RICHIESTA :

Stacca batterie con selezionatore di carica.
Anello di sollevamento di prua.

Doccetta in pozzetto con serbatoio da 40 Lt.

Pulpito in acciaio inox mod. Alto.

Flaps idraulici con indicatore di posizione e

risalita automatica.

 Vasca per le esche vive  da 42 Lt. isolata   

 termicamente con  scarico a mare.

 Cuscini di Prua.

Idroguida .


	Volante regolabile in altezza.

Plancetta di poppa con scaletta .

Pompa di acqua salata ad alta pressione.
Tendalino pieghevole mod. Bimini.

Telo copri consolle.

Pre-rigging Yamaha**

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- 2 Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, 2 batterie  a secco .

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.gradywhite.it

info@gradywhite.it
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