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	Lungh: 10,85 Mt.

Largh: 3,53    Mt.

Peso: 6.639   Kg.

Cap.serb: 1.320 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 65 cm

Max mot : 700 Hp
	Express 330

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE: 

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.11.000 LT/H totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto.

Maniglie tientibene.

Antisdrucciolo a chicco di riso.

Pozzetto autosvuotante con 4 fori.

Prese a mare in Acciaio Inox.
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	CABINA :

Prese a 12 Volts 

Aria condizionata .
Letto doppio sotto il posto guida

Letto doppio a V

Luci Cabina

TV al Plasma con DVD

Tendine parasole

Passauomo a prua in materiale Acrilico Trasparente  ( 2 ) .

Cucina :con Lavello , piano in Corian

Bagno con lavello e doccia in locale separato.

Wc Marino VacuFlush con   vasca di accumulo da 38 LT. con pompa per scarico a mare ed 

Indicatore di Livello .

Porta con serratura con finestra apribile.

Forno Microonde.

Specchi.

Frigorifero.

Porta canne. 

Radio stereo con CD.

Portaoggetti sotto la Cucina.

Ampi Gavoni sotto i Letti.

Retine portaoggetti

Piastra cottura in Vetroceramica.

Pavimento in Teak

Tavola in Teak lucido con serigrafia GW.

Scaldabagno a 120 V . 22 LT

Serbatoio acqua dolce .190 LT

ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

2 prese 12 Volts.

Salpa ancora elettrico da 1000 W. Con 

Doppia pulsantiera.

Caricabatteria.

Selettore con Stacca batterie.

Delfiniera di prua compresa di pulpito inox.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Luci di cortesia in Pozzetto.
	

	
	

	
	

	
	

	
	Doccetta in pozzetto (2).

Bussola.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Presa elettrica da banchina .

Porta bicchieri :  8.

Rinforzi in pozzetto per la sedia da combattimento.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 297 LT.con scarico a mare.

Poggiapiedi regolabile lato guida.

Serbatoio Tot. 1.320 LT. (1x 570 + 1x 750).

Generatore da 4 KW Diesel con serbatoio 

Supplementare per Gasolio da 46 Lt.

Hard-Top :con Box radio , rete portaoggetti, Luci orientabili e 6 portacanne .

Chiusure  Hard-Top frontali , laterali e posteriori

Di colore Avorio o Navy.

Flaps idraulici con indicatore di posizione e 

chiusura Automatica.

Poppa con plancetta integrata 

e scaletta per il bagno.

Luci di via Internazionali.

Vasca per le esche vive da 170 LT isolata termicamente con luce , scarico fuoribordo

e pompa da 4200 Lt/H.

Stazione preparazione esche con lavello e rubinetto acqua dolce con doccetta.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  4 .

Sedile a poppa richiudibile con cuscino.

Sedili passeggeri con schienale rimovibile.

Sedile di guida aggiustabile in verticale ed orizzontale con seggiolino DeLuxe.

Bitte in acciaio Inox 316.

Volante di guida regolabile in altezza.

Volante in acciaio inox 316.


	Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Porta strumenti elettronici chiudibile elettricamente.

Gavone con serratura sotto il sedile di Sx.

Cassettiera con serratura a Sx della guida.

Cassettiera porta esche dietro il posto di guida.

Porta  d’imbarco grosse prede a poppa.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Parabrezza con prese  d’aria laterali.

Tergicristallo con spruzzo di acqua dolce .

Pre-rigging Yamaha **
** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette elettroniche – filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox-  Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, ind.Consumo / Hr. Cronometro-

4  batterie  a secco.
OPTIONAL  A  RICHIESTA:
Vasche del pescato refrigerate .

Bow Thruster ( elica di manovra a prua)

Sedile di guida DeLuxe con ammortizzatore.

Divergenti da 15 ‘ montati sull’ Hard-Top

tipo telescopici.

Divergenti da 24’ Mod. lee Pro Series

montati a lato cabina.

Aria condizionata in zona console di guida
Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il trasporto internazionale

Telo di chiusura per il trasporto internazionale



	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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