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GRADY-WHITE





	Lungh: 6,20 Mt.

Largh: 2,46  Mt.

Peso: 1.973  Kg.

Cap.serb: 348 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 36 cm

Max mot : 250 Hp
	Adventure 208

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE :
SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut. 4.700 lit/h totali.

Scafo inaffondabile.

Tientibene in acc. inox 316.

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto.

Maniglie tientibene.

Paratia sullo specchio di poppa abbattibile Antisdrucciolo a chicco di riso.

Pozzetto autosvuotante con 4 fori.

Prese a mare e passascafo in Acciaio Inox.
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	CABINA :
Letto di prua a V.

Luci Cabina.

Passauomo a prua in materiale Acrilico trasparente.

Porta con serratura con finestra apribile.

Porta canne 4.

Gavone Apribile per l’inserimento del WC.

Gavoni Portaoggetti sotto il letto (3).

2 Oblo’ apribili.

ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

2 prese 12 Volts.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri :  6.

Vasca per il Pescato a Sx isolata termicamente

da 100LT. con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente

A Dx da  100 Lt..con scarico a mare.

Poggiapiedi lato guida e passeggero.

Serbatoio da 348 LT.

Luci di via Internazionali.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  6 .

2 sedili dietro a poppa con gavone sottostante.

Cuscini sui sedili di poppa.

Sedile di guida  e passeggero su piedistallo.

Cuscini sopra i Gavoni  di Dx e Sx.

Bitte in acciaio Inox 316.


	

	
	

	
	

	
	

	
	Volante di guida con rinvii meccanici.

Volante di guida in acciaio Inox 316.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

Porta strumenti con serratura.

Gavoni con serratura sotto il sedile di guida .

Cassettiera porta esche sotto il sedile passeggero.

Retine portaoggetti.

Parabrezza .

Tergicristallo lato guida.

OPTIONAL A RICHIESTA :

Anello di sollevamento di prua

Delfiniera di prua con pulpito mod. alto.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Serbatoio acqua dolce da 37 LT con boccetta in pozzetto.

Hard-Top :con Box radio , rete portaoggetti, Luci orientabili e 4 portacanne .

Portacanne montati sull’Hard-Top.

WC chimico.

WC chimico con scarico a mare.

WC chimico con maceratore in linea.

Vasca per le esche vive da 100 Lt. isolata termicamente con luce notturna,scarico a mare e pompa da 4200 Lt /Hr. 

	Idroguida (richiesto il Pre-rigging Yamaha per 200/225 Hp.).

Volante regolabile in altezza.

Plancetta di poppa con scaletta. 

Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Chiusure frontali e laterali Hard–Top 

Chiusure posteriori   per Hard-Top /Vista Top 

Telo copri consolle.

Vista Top con chiusura laterale.

Pre-rigging Yamaha**

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox- 

2 Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, 2 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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