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GRADY-WHITE





	Lungh: 7,54 Mt.

Largh: 2,59  Mt.

Peso: 2.634  Kg.

Cap.serb: 570 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 41 cm

Max mot : 350 Hp
	Advance

257

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE:

SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut.10.600 lit/h totali

Scafo inaffondabile

Tientibene in acc. inox 316

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto

Maniglie tientibene

Antisdrucciolo a chicco di riso

Pozzetto autosvuotante con 4 fori

Prese a mare e passascafo  in Acciaio Inox
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	ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

Selettore con Stacca batterie.

Ampio Prendisole di prua.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Doccetta in Pozzetto.

Bussola.

Tagliere per le esche.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri :  3.

Vasca per il Pescato a Dx isolata termicamente da 175 LT.con scarico a mare.

Vasca per il Pescato a Sx isolata termicamente da 175 LT.con divisorio e scarico a mare.

Serbatoio  da  570 LT.

Flaps idraulici con indicatore posizione 

e salita automatica.

Poppa con plancetta e scaletta per il bagno.

Luci di via Internazionali.

Vasca per le esche vive da 120 LT isolata termicamente  con luce notturna e pompa da 4200 LT/H con scarico a mare.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali per 6 canne . 

Sedile a poppa richiudibile.

Panca di guida tipo DeLuxe con poggiapiedi schienale, porta esche , stipetto con serratura,4 portacanne e 2 portacoltelli e portapinze.

    Bitte in Acciaio Inox con piastra di rinforzo.

Golfari di poppa in acciaio inox sovradimensionati.

Pozzo catena con chiusura.

	

	
	

	
	

	
	

	
	Pompa di acqua salata ad alta pressione.

Serbatoio acqua dolce  76 LT.

Porta  d’imbarco grosse prede a poppa.

CONSOLLE :
Prese 12 volts ( 2 ).

Ventola in Consolle

Porta bicchieri 2

Locale bagno dentro la consolle, con Porta 

a serratura, Altezza uomo e Stipetto con cassettiera.

Sedile anteriore  modellato nella consolle 

con cuscino. 

Guida idraulica.

Volante in acciaio Inox 316 .

Vano porta strumenti con serratura.

Poggiapiedi con portaoggetti.

Reti portaoggetti.

    Parabrezza in Plexiglass con rollbar in acciaio.

OPTIONAL A RICHIESTA:

Salpa ancora elettrico (solo con opzione Delfiniera).

Anello di sollevamento di prua.

Delfiniera di prua compresa di pulpito mod. alto.
Inserti per prendisole a prua.

Imbottiture paracolpi a prua e Cuscini prendisole.


	Pannello per il montaggio della strumentazione elettronica ad incasso.

Wc Chimico.

Wc Chimico con pompa di scarico.

Wc Chimico con maceratore in linea .

Divergenti mod. 15 ‘ montati 

sul T-Top tipo pieghevoli (solo con opzione 

T-Top).

Radio ricezione satellitare Sirius

Stereo con CD.

T-Top con Box radio,Piastra per il Radar, luce interna, Rete portaoggetti e faretti anteriore e posteriore

Chiusure frontali e laterali per T-Top

Pre-rigging Yamaha**

Impianto a 220 Volt 50 Hz.

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include: Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- Barra di accoppiamento in Acc.Inox- Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, Cronometro,

2 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.adriaticmarinegroup.com

info@adriaticmarinegroup.com
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