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	Lungh: 6,19 Mt.

Largh: 2,46  Mt.

Peso: 1.829  Kg.

Cap.serb: 310 Lt

Categoria CE :  B

Pescaggio : 36 cm

Max mot : 250 Hp
	Escape

209

	DOTAZIONI STANDARD DI SERIE :
SICUREZZA :
2 Pompe di sentina aut. 4.750 lit/h totali

Scafo inaffondabile.

Tientibene in acc. inox 316.

Barre di sicurezza a pavimento  in pozzetto.

Maniglie tientibene.

Paratia di poppa abbattibile.

Antisdrucciolo a chicco di riso.

Pozzetto auto svuotante con 2 fori.

Prese a mare e passascafo  in Acciaio Inox.
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	ESTERNO :

Scafo e Coperta 100 % laminati a mano .

Ampio Prendisole di prua.

Luci di cortesia in Pozzetto.

Scarichi a mare in acc. Inox 316.

Porta bicchieri 2.

Vasca per il Pescato lato Sx isolata termicamente da 80 LT. con scarico a mare.

Vasca per il Pescato isolata termicamente da 110 LT. con scarico a mare.

Poggiapiedi lato guida.

Serbatoio da 310 LT.

Rastrelliera porta raffi .

Luci di via Internazionali.

4 Portacanne a murata.

Portacanne orizzontali  6 .

Sedile di guida e passeggero con Piedestallo.

Seggiolini a poppa 2.

Bitte in acciaio Inox 316.

Golfari di poppa in acciaio inox 316 sovradimensionati.

Gavone Porta esche.

Pozzo catena con chiusura.

CONSOLLE:

Prese a 12 Volts (2).
Porta bicchieri (2)

Vasca per le esche vive  da 110 Lt.isolata termicamente di fronte alla consolle  con cuscino, scarico a mare e pompa da 4200 Lt /Hr. 


	

	
	

	
	

	
	

	
	6 Portacanne verticali.

Sedile di fronte alla Consolle con cuscino.

Guida meccanica.

Volante in acciaio Inox 316. 

Porta strumenti elettronici con serratura.

2 Gavoni con serratura.

Parabrezza in Plexiglass con Roll-bar in acciaio.

OPTIONAL A RICHIESTA:

Anello di sollevamento di prua.

Imbottiture laterali in pozzetto.

Doccetta in pozzetto con serbatoio da 40 Lt.

Pulpito in acciaio inox mod. alto.

Flaps idraulici con indicatore di posizione e

risalita automatica.

 Vasca per le esche vive  da 87 Lt. isolata   

 termicamente dietro alla consolle  con cuscino, 

 scarico a mare e pompa da 4200 Lt /Hr. (solo con

 l’opzione Divanetto di Guida).

 Sedile di Guida con Schienale Reversibile .

 Cuscini di prua.

 Divanetto di Guida completo di Schienale

 imbottito, poggiapiedi,Cassettini portaesche, 

gavone con serratura e 4 portacanne.

Idroguida ( richiesto pre-rigg per 200 /225 Hp).


	Volante regolabile in altezza.

Plancetta di poppa con scaletta .

T-Top con Box radio, luce interna , rete portaoggetti , faretti orientabili, e 4 portacanne.

Pompa di acqua salata ad alta pressione.
Tendalino pieghevole mod. Bimini.

Chiusure per T-Top frontali e laterali.

Telo copri consolle.

Pre-rigging Yamaha**

Invaso per il Trasporto internazionale

Telo di chiusura per il Trasporto internazionale.

** Il Pre-rigging Yamaha include:  Manette mod . Premier II tipo racing ad alta scorrevolezza– filtro +  separatore da 10 Micron montato con staffa in acc.Inox- 2 Strumenti digitali Yamaha comprensivi di Ind.Trim, Ind.Velocita’ ,Allarme Olio, Allarme alta temperatura, Contaore, ind.Carburante, Voltometro, 2 batterie  a secco.

	Il cantiere costruttore si riserva il diritto di poter variare e/o modificare le dotazioni standard e optional senza alcun preavviso .Pesi e misure sono approssimativi e posso variare.
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	Tel 041 5541647

Fax 041 5541611

www.adriaticmarinegroup.com

info@adriaticmarinegroup.com
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