SCHEDA UNIESSE 57 OPEN:
IMBARCAZIONE A MOTORE.
NUMERO DI MATRICOLA:  IT-UNS57S23A505.

DIMENSIONI:

LUNGHEZZA:



mt 18,73

LARGHEZZA:



mt   4,90 

ALTEZZA COSTRUZIONE:

mt   2,62

DISLOCAMENTO:



t     23,50

MATERIALE DELLO SCAFO:

PRFV

PORTATA MASSIMA:


1600 kg

NR. PERSONE TRASPORTABILI:

16

POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO:
772 kw x 2

TIPO DI MOTORI INSTALLATI:

Eb Diesel

Ore moto   :




pochissime
CARATTERISTICHE:
· Scafo blu;

· Elica di prua;

· Generatore 11 kw;

· N° 2 verricelli di poppa;

· Climatizzazione completa;

· Pavimenti interni in Teak;

· Lavastoviglie;

· Cuscineria esterna completa;
· N. 2 poltrone trasformabili in pozzetto;

· Cassaforte;

· Barbecue;

· Caricatore 10 Cd;

· Dissalatore 60 lt/h;

· Panca poppa;

· Fabbricatore di ghiaccio;

· Lavatrice /Asciugatrice

· Hard top.
· Tender con motore 8 cv 

ATTREZZATURA SCAFO E COPERTA:
· Ancora Bruce da 30 kg;

· Avvisatore acustico (tromba);

· Bimini pozzetto superiore;

· Bitte a mezza barca (nr.0 2);

· Bitte a poppa (nr. 02);

· Bitte a prua (nr. 02);

· Bottazzo in acciaio inox;

· Catena zincata diametro 10 mm : 100 metri;

· Doccia in pozzetto con miscelatore per acqua calda/fredda;

· Elettropompa acqua di mare per lavaggio pozzetto e catena a prua;

· Gavone per catena con drenaggio;
· Gavoni in pozzetto;

· Luci di navigazione;

· Luci illuminazione pozzetto;

· Musone di prua in VTR con fila ancora in acciaio inox;

· Oblò ovali apribili in acciaio inox (nr. 09);

· Oblò tondi apribili in acciaio inox (nr. 02);

· Parabrezza in cristallo temperato e acciaio inox;

· Passacavi in acciaio inox a prua (nr. 02);

· Passerella elettro-idraulica da 200 kg;

· Passo-uomo cabina armatore;
· Passo-uomo cabina marinaio;

· Plancia di poppa in VTR con scala a bagno snodata in acciaio inox a scomparsa;

· Portaparabordi in acciaio inox (nr. 02);

· Portello di accesso da pozzetto a plancia di poppa;

· Pozzetto autovuotante;

· Pozzetto in teak;

· Presa di corrente con cavo per attacco banchina 4 poli 50 A;

· Presa diretta acqua in banchina;

· Prese d’aria per aerazione motori (nr. 02);

· Pulpito e tientibene in acciaio inox;

· Tappi imbarco carburante (nr. 02);

· Tappi imbarco acqua (nr. 01);

· Tergi vetro con lavavetri (nr. 02);

· Tientibene laterali sulla tuga in acciaio inox (nr. 02);

· Verricello elettrico da 1500 W 24V con comando da prua e dalla plancia.
ATTREZZATURE ESTERNE:
· Cucina esterna attrezzata con:

· Frigorifero 60 lt.;

· Lavabo;

· Fabbricatore di ghiaccio

· Piano cottura in vetro ceramica due fuochi;

· Vani per cambusa;

· Cuscineria in similpelle;

· Divano ad “U” in VTR completo di tavolo elettrico in teak.

PLANCIA DI COMANDO:
· Avvisatore acustico (tromba);

· Bussola ad alta velocità;

· Comandi flaps con indicatori inseriti;

· Comandi motore monoleva;

· Comando salpancora e lavaggio catena;

· Consolle in VTR;

· Echo-speed log e indicatori temperatura acqua Raytheon;

· GPS-chartplotter Raytheon;

· Interruttore accensione motori;

· Interruttore luci cruscotto;

· Interruttore per lavavetri;

· Interruttore per tergicristalli;

· Interruttori pompe di sentina automatiche/manuale;
· Interruttore luci do fonda;

· Interruttore luci di navigazione;

· Pilota automatico Robertson/Raytheon;

· Posto di governo con sedili piloto e copilota regolabili elettricamente;

· Timoneria idraulica servo assistita;

· VHF-Shipmate;

Strumenti: 
· Contagiri con contaore (nr. 02);

· Livello carburante;

· Pressione oli invertitori (nr. 02);

· Pressione olio (nr. 02);

· Temperature acqua motori (nr. 02).
Allarmi ed avvisatori acustici.

· Acqua in sentina;

· Pressione olio motori (nr. 02);

· Temperatura acqua (nr. 02).
Salone. 

· Armadietti e pensili laterali;

· Divano a “C” in pelle Avorio (standard cantiere);

· Illuminazione alogena;

· Impianto stereo/CD Sony con altoparlanti interni ed esterni stagni;

· Moquette;

· Oblò apribili (nr. 02);

· Quadro elettrico 24/220 V generale e comando generatore;

· Tavolo da pranzo in legno regolabile;

· Tendaggi;

· Tv lcd
· Lettore dvd

· Decoder satellitare (funzionante anche con scheda sky)

· Vani stivaggio sotto divano.

Cucina.

· Armadietti pensili con spazi organizzati;
· Cassetto portaposate;

· Forno microonde;

· Freezer da 55 lt;

· Frigorifero da 30 lt;

· Illuminazione alogena;
· Lavello in acciaio inox e miscelatore acqua calda/fredda;

· Livello acqua;

· Mobile organizzato per piatti e bicchieri;

· Oblò apribile con tendina (nr. 01);

· Piano di cottura in vetro ceramica quattro fuochi;

· Piano di lavoro in marmo Botticino;
· Prese 24V e 220 V.

Cabina armatore.
· Armadi laterali appendiabiti;

· Armadietti laterali;

· Cassettiera fronte letto;

· Illuminazione alogena;

· Letto matrimoniale completo di copriletto e guanciali;

· Luci da lettura capoletto (nr.02);

· Moquette;

· Oblò apribili con tendine (nr. 02);

· Passo-uomo con oscurante;

· Pouf  in pelle colore avorio (standard cantiere);

· Prese 24 V e 220 V;

· Ripiani portaoggetti;

· Ripostiglio sotto al letto;

· Scrivania e vanity con pensili;

· Specchio a testata letto e dietro la porta;
· Tendaggi.

Cabina ospiti sinistra.

· Armadio appendiabiti (nr. 01);
· Cassetti sotto i letti;

· Comodino centrale in legno;

· Illuminazione alogena;

· Letti separati completi di copriletti e guanciali (nr. 02);

· Luci lettura capoletto (nr. 02);

· Moquette;

· Tv lcd

· Oblò apribile (nr. 01);

· Prese 24 V e 220 V;

· Specchio a parete;

· Tendaggi.
Cabina ospiti destra.

· Armadio appendiabiti (nr. 01);

· Cassetti sotto i letti;

· Comodino centrale in legno;

· Illuminazione alogena;

· Letto matrimoniale
· Luci lettura capoletto (nr. 02);

· Moquette;

· Oblò apribile (nr. 01);

· Prese 24 V e 220 V;

· Specchio a parete;

· Tendaggi.
Bagno Armatore.

· Accessori bagno: porta salviette (nr. 02), porta bicchiere, porta rotolo, porta sapone, porta scopino;

· Armadietto e ripiani porta oggetti in legno;

· Doccia separata con box in plexiglass e carabottino in teak;

· Illuminazione alogena;

· Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda;

· Oblò apribile con tendina (nr. 01);

· Piano in marmo Botticino;

· Specchio fronte lavabo;

· Vano portabiancheria;

· WC elettrico 24 V con bidet incorporato, collegato all’impianto acqua pressurizzata.

Bagno ospiti sinistra.

· Accessori bagno: porta salviette (nr. 02), porta bicchiere, porta rotolo, porta sapone, porta scopino;

· Armadietto e ripiani porta oggetti in legno;

· Doccia separata con box in plexiglass e carabottino in teak;

· Illuminazione alogena;

· Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda;

· Oblò apribile con tendina (nr. 01);

· Piano in marmo Botticino;

· Specchio fronte lavabo;

· Vano portabiancheria;

· WC elettrico 24 V con bidet incorporato, collegato all’impianto acqua pressurizzata.

Bagno ospiti destra.

· Accessori bagno: porta salviette (nr. 02), porta bicchiere, porta rotolo, porta sapone, porta scopino;

· Armadietto e ripiani porta oggetti in legno;

· Doccia separata con box in plexiglass e carabottino in teak;

· Illuminazione alogena;

· Lavabo con miscelatore acqua calda/fredda;

· Oblò apribile con tendina (nr. 01);

· Piano in marmo Botticino;

· Specchio fronte lavabo;

· Vano portabiancheria;

· WC elettrico 24 V con bidet incorporato, collegato all’impianto acqua pressurizzata.

Cabina marinaio.
· Armadio e ripostigli;

· Lavello con miscelatore acqua calda/fredda;

· Letto ribaltabile con copriletto e guanciale;

· Oblò apribili con tendine (nr. 02);

· Passouomo per accesso da prua;

· WC elettrico 24 V collegato all’impianto acqua pressurizzata.

Impianti meccanici.

· Assi eliche in acquate 17 lega d’acciao;

· Dispositivo di chiusura rapida carburante con comando a distanza;

· Eliche a quattro pale;

· Estintore Kg. 3 (nr. 02);
· Impianto carburante con filtri “intelligenti” per separare il gasolio dall’acqua e altre impurità;

· Impianto collegamento a massa di motori, invertitori, serbatoi, astuccio eliche, timoni e prese a mare;

· Insonorizzazione completa; 

· Luci di ispezione;

· Motori installati su supporti anti-vibranti;

· Portellone per accesso dal pozzetto;

· Prese d’acqua per raffreddamento motori con filtri ispezionabili;

· Prese e uscite d’aria studiate per ventilazione naturale;

· Protezione catodica;

· Serbatoi gasoli inox capacità totale 2.750 lt con livello carburante visivo (nr. 04);

· Sfiati casse carburante con dispositivo antifiamma;

· Silenziatori in scarico in VTR;

· Timoni in acciaio ad assetto bilanciato.

Impianto sentine.
· Allarme acustico per acqua in sala macchine;

· Impianti separati con pompe elettriche automatiche/manuali (nr. 04);

· Pompa manuale di emergenza.

Impianto idrico.

· Autoclave con serbatoio in pressione;

· Boiler 220 V da 40 litri;

· Elettropompa acqua di mare on uscita in pozzetto e a prua per lavaggio catena; 

· Impianto per smaltimento acque grigie con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando automatico/manuale;

· Impianto per smaltimento acque nere con cassa di raccolta e pompa elettrica a comando automatico/manuale;

· Prese acqua diretta in banchina;

· Serbatoi acqua per capacità totale di 1000 litri (nr. 04).

Impianto elettrico.
Impianto a 24 V corrente continua.

· Batteria da 100 Ah, 12 V per generatore (nr. 01);

· Batterie da 200 Ah, 12 V per avviamento motori  (nr. 03);

· Batterie da 200 Ah, 12 V per servizi (nr. 03);

· Caricabatterie elettronico;

· Protezione degli impianto con interruttori magnetotermici per ogni linea;

· Punti luce in tutti gli ambienti;

· Stacca batterie nel pannello elettrico.

Impianto a 220 V:

· Cavo 220 V con presa in pozzetto per alimentazione da banchina;

· Dispositivo di sicurezza con salvavita;

· Generatore diesel da 9 Kw 800 rpm con cabina insonorizzata;

· Prese 110/220 V in tutti gli ambienti.
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