SCHEDA “CUTTER ALLUMINIO” 37.5’ - Dubbel&Jesse
	PROGETTO
	C & C design Group – 526 Regent Street Niagara on The Lake- Ontario- Canada

	COSTRUTTORE
	Dubbel  & Jesse – Norderney (Mare del Nord)– Germany .

	MATERIALE
	Alluminio tipo Mg4 (Peraluman 5086) con spessore variabile da 10 a 4 mm.

	CHIGLIA
	Tipo saliente in fusione di Piombo imbullonata allo scafo. (Controllo prigionieri anno 2000)

	DIMENSIONI 
	Lunghezza: 11,50m - Larghezza: 3,85m - Pescaggio: 1,80 - Peso: ca. 9 Tonn.

	MOTORE
	Volvo Penta da 25Hp con scambiatore di calore e trasmissione idraulica tipo Volvo 2BHY . (Revisione integrale anno 2000) sostituzione motorino avviamento anno 2002, sostituzione pompa c anno 2002, sostituzione alternatore anno 2005

	ELICA
	Tripala J-Prop a pale autorientanti e passo variabile con regolazione esterna. (Anno 2003); sostizuione zinco 2006

	ASSE 
	INOX O 30; sostizuione zinco 2006

	RIS.CARBURANTE
	Due serbatoi indipendenti in Peralluman per complessivi l. 160 completi di prefiltri per separazione morchia e acqua. (Anno 2000)

	RIS. ACQUA
	Quattro serbatoi inox indipendenti per complessivi l. 600 con filtro smontabile e riutilizzabile nella linea di carico. (Anno 2000)

	IMP. IDRICO
	Realizzato interamente con tubazione e raccorderai tipo ACORN nell’anno 2000 con centraline indipendenti per acqua calda e fredda, comprensivo di doccia in pozzetto, autoclave Jabsco,  due pompe a pedale per acqua dolce, una pompa a pedale per acqua salata tutte marca Wale modello MK2 . 

	ACQUA CALDA
	Impianto indipendente con scambiatore di calore del tipo a piastre inox marca Zilmett. (Anno 2000)

	IMP. ELETTRICO 
	A 12V. realizzato nell’anno 2000 (revisionato con integrazioni nel 2006) entro tubazioni autoestinguenti e scatole stagne con filo conduttore prestagnato a norma MIL ; ogni utenza è alimentata separatamente da conduttore positivo e negativo, la linea luci e servizi e realizzata in maniera indipendente tra settore di dritta e di sinistra dell’imbarcazione.

A 220V. Realizzato con cavi a doppio isolamento e dentro tubo flessibile. Presenti n.2 interruttori automatici di tipo magneto-termico da 10° (generale) e 6A (carica batterie). Tale impianto per motivi di sicurezza è stato riservato solo per utenze presenti in dinette (tipo TV, DVD, Decocer Sat, PC portatili, Carica batterie per cellulari, etc.)

	ACCUMULATORI
	Due gruppi indipendenti, comandati da interruttore a rotazione del tipo: Batt.1 – Batt. 2 – Batt. 1+2, composti ciascuno da due batterie da 100Ah cadauna, del tipo esente da manutenzione (in tot. n. 4 batterie). Ciascun gruppo di accumulatori è dotato di interruttore indipendente per il polo negativo. 

	EOLICO
	Impianto di produzione energia composto da Aerogeneratore marca Everfair modello Forwinds III di costruzione U.S.A., completo di regolatore dotato di freno elettronico, volmetro e amperometro. (Revisione anno 2003)

	FOTOVOLTAICO
	Composto da n° due pannelli in cellule di silicio monocristallino per un totale di 50 W, con produzione di corrente di circa 3 A/ h .  (Anno 2003)

	CARICABATTERIE
	Di tipo elettronico da 20 A.

	ESAUR. SENTINA
	L’impianto per esaurimento sentina è composto da:

-Una pompa a girante Jabsco (2005)

-Una pompa a membrana marca ITT (Revisionata 2000) per servizio leggero (esaurimento di piccole quantità d’acqua quali quelle che possono provenire dalla linea d’asse o dalla doccia interna.

-Una pompa manuale a doppia membrana, azionabile dal pozzetto, marca Wale modello Gusher 30. (Nuova mai usata)

-Una pompa manuale a membrana singola, azionabile dal bagno, marca Wale modello Gusher 30.  (Nuova mai Usata)

	FRIGORIFERO
	Compressore Danfoss a 12V  con piastra dedicata e termostato (2006).

Frigoboat con compressore monocilindrico collegato al motore mediante frizione elettromagnetica, scambiatore di calore Gas-Acqua e piastra di accumulo inox contenuta entro vano coibentato. (Anno 2000)

	CUCINA
	Monoblocco basculante inox, composta da n° 3 fuochi  con sottostante forno, tutto funzionante a gas con valvole di sicurezza. 

	RISERVA E LINEA GAS 
	La riserva è costituita da una bombola da Kg. 3 tipo Champing-Gas contenuta entro un vano un isolato, con aereazione esterna e ispezionabile dal gavone di poppa.

La linea è realizzata interamente con tubazione in rame isolato con guaina in PVC giallo, dotata di rubinetto d’arresto interno posizionato dietro la cucina e regolatore di pressione con rubinetto d’arresto da avvitare alle bombole. 

	ARREDI INTERNI
	Realizzati in massello e compensato di Teak trattato nelle parti non a vista con resina epossidica e in quelle a vista con impregnante D1 della Deskoil.

	CUSCINERIA E VARI I IN TESSUTO  
	Materassi cuccette e dinette realizzati in gommapiuma ad alta densità e fodere in micro-fibra colore verde.

-Foderine di protezione per la cuscineria di ricambio in tessuto celeste.

-Lenzuola in cotone sagomate per materassi di cabine e dinette. 

-N° 2 Tendalini esterni in tessuto plastificato bianco. 

	ATTREZZATURE
	-Albero Sprkraft di tipo passante con sartiame interrotto in spiroidale da mm 10 e mm. 8, tutto impiombato con terminali tipo Norsemman,  (tutto dell’anno 2000 ad esclusione dello strallo poppiero).

-Passo d’uomo Gojot con guarnizione in silicone puro. 

-N° 8 Winces marca Harken/Barbarossa a due velocità, revisione con imboccolatura in bronzo nell’anno 2000.

-N° 2 Rinvii fissi di scotta a doppia puleggia Harken (Anno 2000)

-N° 2 Rinvii volanti x scotte SPI 

-N° 2 Drizze x Randa di tipo misto (Cavo inox e tessile)

-N° 2 Drizze x Fiocchi di tipo misto (Cavo inox e tessile) complete di ganci a scocco.

-N° 1 Drizza x Trinchetta tessile completa di moschettone

-N° 1 Drizza x Spinnaker completa di gancio a scocco.

-N° 1 Strallo volante x trinchetta in spiroidale da mm.8

-N° 2 Sartie volanti non strutturali. Complete di paranchi in tessile.

-N° 2 Ganci a scocco con relativi cavi inox per punto mura Yenki e       Tormentina.

-N°  1 Paranco con strozzatore per regolazione trinchetta autovirante.

-Carrello con binario per trinchetta autovirante.

-N° 2 Carrelli Arken a tre rulli per scotte genoa (Anno 2000).

-N° 4 Carrelli a rullo unico per scotte fiocchi.

-N° 4 Stopper all’albero per drizze.

-N° 8 Stopper in tuga per drizze e altre manovre volanti. 

-N° 1 Vang rigido a molla.

-N° 3 Maniglie per Winches

-N° 2 Bussole Salmieri con corpo in bronzo e precisione 2° (Revisione 2000)

-N° 2 Cavi inox entro tubo rislan x life-line (Anno 2000)

-N° 1 Plancia poppa con scala bagno e supporto timone a vento (Anno 2002) 

-N° 1 Timone a vento marca Atoms (Anno 2002) 

-N° 1 Tuga rigida smontabile realizzata in vetroresina (Anno 2002). 

-N° 1 Verricello salpa ancore Simpson & Lowrance da 1200W  con barbotin per cima e catena (Anno 2000).

	PILOTA A VENTO
	Atmos

	ELETTRONICA
	-Pilota Autohelm 3000.

-Stazione del vento Elcos (da revisionare)

-Ecoscandaglio marca Navico modello DS200 con portata sino a 120m (Anno 2000)

-VHF con commutatore e due antenne installate rispettivamente in testa d’albero e su spoiler a poppa.

-Altoparlante esterno per VHF.

-Apparato ricetrasmittente su banda C.B. e F.M. con antenna dedicata montata su spoiler a poppa.

-Radio-CD marca Sony (2006) con antenna dedicata montata su spoiler a poppa

-Radio ricevente HF marca Superthech modello SR-16HN con antenna filare e piastra di massa fuori scafo in bronzo poroso.

-Volmetro amplificatore per indicazione precisa dello stato di carica delle batterie.      

	AUTOGONFIABILE
	-Arimar 6 posti (revisionato 2006)

	CIAMBELLA / BOA
	-N°1 omologato

	RIFL. RADAR
	-N° 1 omologato.

	METEO
	-Barometro-Igrometro-termometro in ottone lucido.

	GIUBOTTI 
	-N° 4 omologati secondo nuova normativa.

	ESTINTORI                 
	-N° 2 di cui uno da revisionare

	ORMEGGIO
	-N° 2 cime per poppa,  n° 2 traversini , n° 6 parabordi. 

	ANCORAGGIO           
	-N° 1 Bruce originale da Kg 15.

-N° 1 SBM originale da Kg 20.

-Mt. 60 di catena calibrata da mm.8 

-Rampino per poppa con spezzone di catena e cima in polipropilene

	PROTEZIONE RANDA
	Lazy bag (2005)

	VELE
	-N. 2 Rande

-Genoa leggero con sacco lungo per stivaggio in coperta.

-Fiocco intermedio.

-Yenki. 

-Trinchetta con sacco lungo per stivaggio in coperta.

-Spinnaker.

-Vela timone anti bordeggio.

	RICAMBI
	-Motorino d’avviamento del motore di ricambio.

-Statore con spazzole per il  motorino d’avviamento.

-Pompa completa di ricambio per circuito raffreddamento acqua salata motore.

-Giranti, assi, paraoli di ricambio per pompe acqua raffreddamento motore.

-Guarnizioni testate motore e paraoli vari.

-Cinghia motore e cinghia compressore frigo di ricambio.

-N° 2 sailent-blok di ricambio per appoggio motore. 

-Asse elica di ricambio completo di chiavetta.

-Elica a due pale di rispetto. 


