XL Marine - Roma


1) DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GENERALI      XL MARINE  43’
	Lunghezza fuori tutto 
	13,20 m 

	Lunghezza scafo (lh) 
	12,08 m 

	Larghezza massima 
	4,00 m 

	Immersione a pieno carico, dell’elica 
	1,35 m 

	Dislocamento di prova 
	10,50 T 

	Capacità serbatoi carburante 
	1.200 lt 

	Capacità serbatoi acqua dolce 
	400 lt 

	Velocità di crociera (1)
	 32 kn 

	Velocità massima (1)
	 38 kn circa 


2) COSTRUZIONE E FORMA DELLO SCAFO 
Il progetto dell’imbarcazione è eseguito secondo le direttive della marcatura CE certificata dal Lloyd’s Regiter of Shipping, secondo la categoria di progetto “A”. Ciò equivale a garanzia di grande solidità della struttura, che peraltro è realizzata secondo le tecniche e con i materiali più avanzati e con la cura di maestranze esperte. 

Lo scafo e la coperta sono realizzate con skin coat in resina vinilestere e resina poliestere isoftalica. Il fondo e ginocchio sono in single skin mentre murata e coperta sono realizzate in sandwich con core di PVC espanso. 

Le strutture resistenti sono scatolari in VTR, realizzate con tessuti biassiali ed unidirezionali per le piattabande. Le paratie sono in compensato marino single skin o sandwich. 

La poppa, rinforzata con compensato marino, è a specchio tradizionale con plancia da bagno in VTR, integrata, rivestita in teak comentato e atta ad alloggiare il tender su selle in teak, amovibili. La coperta ha la tipica unicità della linea XL Marine data dalla combinazione di cavallino rovesciato e bolzone. 

La carena ha un elevato angolo di rialzamento del fondo, tipica delle carene a “V” profonda (22° a poppa), per garantire elevate doti di tenuta al mare e stabilità di navigazione ed è dotata di pattini longitudinali di sostentamento, sagomati ed avviati secondo le linee di carena. 

3) PROPULSIONE 
	Motori principali 
	N.2 motori diesel YANMAR 6YE-ETP, 6 cilindri 

	
	in linea, alesaggio 105,9 mm x 
	corsa 
	110 

	
	mm, eroganti 2 x 480 HP a 3300 rpm 

	Gruppi invertitori-riduttori 
	ZF 85 IV – Integral V drive 2,06:1 

	Assi portelica e timoni 
	Assi in Marinox 17 in esecuzione “V” drive e 

	
	timoni sospesi, semicompensati, applicati allo 

	
	specchio di poppa 

	Tenuta assi 
	Di tipo meccanico “PSS” (Packless Sealing 

	
	System) 

	Eliche 
	In 
	lega 
	OTMAN, 
	4 
	pale, 
	progettate 
	e 

	
	costruite per ottimizzare le prestazioni ed il 

	
	comfort di navigazione 


4) ESTERNI
4.1) Pozzetto 

· Parabrezza in acciaio inox lucidato a specchio e perspex fumè con inferitura per il tendalino.

· Due passacavi in acciaio inox. 

· Due bitte in acciaio inox. 

· Ampi gavoni per cime e parabordi sotto prendisole/divano. 

· Doccetta a scomparsa in prossimità del cancelletto di poppa lato sn. 

· Allacciamento da banchina per elettricità con presa stagna da 32A in prossimità del cancelletto di poppa lato sn. 

· Ampio prendisole anche trasformabile (optional) in divano a mezzo di un piano in teak sollevabile elettricamente in due posizioni.

· Ampio divano a “C” sagomato a prua del prendisole, posizionato sul lato dritto del pozzetto, dotato di gavoni e di alloggiamento per la zattera di salvataggio per 12 persone,  nelle sedute. 

· Tavolo con base in acciaio inox lucido. 

· Sedile pilota con mobile integrato 

· Consolle di comando e controllo completa, comprensiva di: 

o
ruota timone in teak ed acciaio con logo “XL” 

o
leve comandi motori elettroniche 

o
strumentazione analogica completa per motori principali ed invertitori, con illuminazione notturna, completa di contagiri con contaore, pressione olio, temperatura acqua, pressione olio invertitori 

o
strumentazione combinata GPS, Log, Scandaglio 

o
bussola magnetica per alta velocità 

o
interruttori e led di funzionamento utenze  

o
indicatore angolo di barra 

o
indicatori flaps 

o
comandi per segnalatore acustico, flaps, luci (navigazione, pozzetto, sala macchine e strumenti, verricello salpancore 

o
allarme alto livello e comandi pompe automatiche di sentina 

o
indicatori livello casse (analogici) 

o
allarme contaminazione prefiltri gasolio

· Piattaforma da bagno in VTR (sandwich di  PVC) dello stesso colore dell’imbarcazione, rivestita in teak comentato e con scaletta bagno (a scomparsa) in acciaio inox lucido e gradini in teak

· Cancelletto in VTR di accesso alla piattaforma bagno completamente a scomparsa nel piano pozzetto

· Scala di discesa sotto coperta sollevabile con ampio spazio di stivaggio. 

· Porta di accesso in cabina, scorrevole ad un’anta, in acciaio inox lucido e perspex. 

· Postazione di comando leve intercettazione rapida della nafta, chiusura serrande ventilazione e azionamento impianto fisso estinzione incendi locale apparato motore 
· Luci ed altoparlanti stereo stagni incassati e distribuiti sotto divano in pozzetto. 
· Piano pozzetto rivestito in teak comentato. 
· Tendalino/Bimini top con archetti in acciaio inox lucido e fermi di sicurezza 
· Bottazzo in acciaio inox lucido

4-2) Prua 
	· 
	Verricello salpancora 1500 W, 24 V. 

	· 
	Comando verricello salpancora sia locale con pulsantiera, sia dal cruscotto .

	· 
	Ancora da 15 kg “Bruce” con 75 m di catena da 8 mm. 

	· 
	Gavone raccogli catena provvisto di drenaggio e lavacatena con pompa a 24 V. 

	· 
	Musone di prua, in acciaio inox lucido con alloggiamento a scomparsa del fusto e della marra dell’ancora. 

	· 
	Prendisole incassato nella coperta,con cuscineria inferita su tre lati con chiusura lampo

	· 
	Tre passi d’uomo incassati nella coperta. 

	· 
	Due passacavi prodieri in acciaio inox lucido. 

	· 
	Due bitte in acciaio inox lucido. 

	· 
	Otto attacchi sagomati per parabordi, in acciaio inox  lucido. 


5) INTERNI 
5-1) Cabina Armatore (a prora, a tutto baglio) 
· Letto matrimoniale con comodo materasso in lattice e ripiano apribile sotto materasso. 

· Faretti alogeni a celino. 

· Due comodini. 

· Luci di lettura. 

· Due oblò, su ciascun lato, di tipo apribile , in acciaio inox lucidato a specchio, e cristallo, provvisti di corazzetta 

· Armadi con cassetti e barra appendiabiti (lati dritto e sinistro). 

· Cassetti sotto il letto. 

· Copriletto e moquette 

· Accesso al bagno privato (sul lato sinistro). 

· Passo d’uomo a cielo con funzione di sfuggita e con oscurante integrato nel celino 

· Pagliolato in compensato marino verniciato con moquette e sotto moquette e portello di ispezione sentina 

5-2) Bagno Armatore


· W.C. con bidet integrato 

· Lavabo.

· Mobile con specchiera.

· Doccia con ghiotta autovuotante.

· Pavimento in teak 

· Oblò apribile a murata .

· Passo d’uomo a cielo con oscurante integrato nel celino.

· Tende. 

5-3) Cucina 

· Oblò apribile con corazzetta

· Lavello in acciaio inox incassato, su piano in acciaio satinato “Scotch Brite” Equipaggiamento cucina comprensivo di: 

-piastra di cottura elettrica a due fuochi 
-frigorifero sotto piano 60 lt a scomparsa
-rubinetteria in acciaio inox a braccio abbattibile

· Piano copri cucina in laccato con inserti di sicurezza in acciaio inox satinato “Scotch Brite”

· Due armadietti pensili ed armadio sottolavello

· Tagliere in teak a scorrimento sul piano cucina

5-4) Dinette 

· Oblò apribile con corazzetta 

· Divano a “C” sul lato sinistro, trasformabile in letto con gavoni di stivaggio e due cassetti 

· Tavolo con piano in teak, con base regolabile in altezza 

· Tre armadietti pensili ed ampio piano portaoggetti

· TV LCD 15” 

· Passo d’uomo a cielo con oscurante integrato nei celino

5-5) Cabina ospiti 
	· 
	Divano trasformabile a ribalta in due comodi letti a castello (oppure letto alla francese) con materassi in lattice e cuscini. 

	· 
	Faretti alogeni ad incasso nel celino

	· 
	Comodino con cassetto e ripiano. 

	· 
	Luci di lettura. 

	· 
	Armadio con barra appendiabiti 

	· 
	Piano letto/i sollevabile per stivaggio/ispezione. 

	· 
	Oblò apribile a murata, con corazzetta 

	· 
	Copriletto/i e moquette 

	· 
	Pagliolato in compensato marino verniciato con moquette e sotto moquette 

	


5-6) Secondo Bagno: Ospiti (Optional)

· Wc con bidet integrato

· Lavabo

· Mobile con specchiera

· Doccia con ghiotta autovuotante

· Pavimento in teak

· Oblo’ apribile a murata

· Tende
6) IMPIANTO ELETTRICO 

6-1) Caratteristiche principali 

Impianto realizzato secondo le norme C.E.I. attualmente in vigore. Le tensioni d’esercizio a        bordo sono le seguenti: 
-220 V a.c. monofase, 50 Hz, per circuiti forza motrice.
-24 V d.c. con negativo a massa per i circuiti di illuminazione, piccola forza, segnalazione. 

-12V mediante riduttore di tensione per impianto radio/elettronici elettronica motori principali e   piccole utenze.


	

	· 
	Le condutture elettriche sono raggruppate in canaline in PVC auto- estinguente di tipo chiuso o passerella realizzata con materiali non propaganti la fiamma e di sezione dimensionata in funzione della massima corrente ammessa.

	· 
	Il quadro elettrico principale è installato a lato della scala di discesa in dinette; è previsto un sottoquadro in sala macchine ed il controllo delle utenze principali di sicurezza e navigazione dalla consolle di guida.

	· 
	Tutte le apparecchiature di bordo sono collegate a massa mediante piattina di rame di grossa sezione. L’impianto di massa è il seguente:

	
	-impianto masse apparecchiature, prese a mare, ecc. Tale impianto è collegato, tramite bandella di rame stesa per tutta la lunghezza della barca, agli zinchi di poppa

	
	-impianto masse dei circuiti elettrici, cui fanno capo tutte le masse di quadri elettrici e delle apparecchiature elettriche, collegato a piastra porosa indipendente.

	
	


6-2) Fonti di energia 

Presa da terra 

· Presa stagna da banchina 220 V, 32A, 50 Hz entro pozzetto – sezione poppiera, che alimenta il quadro elettrico principale sul frontale del quale sono installati un voltmetro ed un frequenzimetro per la rete 220 V. Le fonti di energia sono protette da fusibili tarati e la loro inserzione in rete è effettuata a mezzo di interruttori. L’impianto fa capo ad un unico sistema di barre dal quale la corrente viene distribuita alle linee di tutte le utenze, protette da interruttore magnetotermico sul quadro principale. 

Batterie 

·     Gruppo di batterie 24V, 108 Ah sigillate, senza manutenzione per

  l’alimentazione dei servizi di bordo. Le batterie sono posizionate in locale apparato    

  motore entro contenitore arieggiato, provvisto di coperchio ed assicurato stabilmente   

  alle strutture dello scafo. 

·     Gruppo di batterie 12 V, 108 Ah, sigillate, senza manutenzione, ad elevato

  spunto, per avviamento motori principali, con parallelo, posizionate ed istallate come   

  sopra 

·   Un caricabatteria per le batterie servizi da 25 Ah – 24/28 V in c.c. 

· Un caricabatteria per le batterie avviamento motori principali da 15 Ah – 12/14 V in c.c. 

	· 
	Un inverter 250 W/24-220 V ad onda sinusoidale 

	· 
	Le linee delle utenze a 24 V DC, derivate dal quadro principale, sono protette da interruttore magnetotermico o fusibile.


6-3) Luci e prese

· L’illuminazione del locale macchine è a 24 V, effettuata con plafoniere al neon resistenti all’acqua. 

· L’illuminazione degli alloggi ha la seguente tipologia: 

Cabine e bagni: 

-illuminazione a soffitto comandata da porta e comodini 

-luce lettura testaletto comandata sul posto 

-luci soffitto bagno con accensione dalla porta 

-luci specchiera bagno con comando sul posto 

-prese cabina 220 V 

-prese bagno 220 V 

Dinette e zona cucina: 

-luci a soffitto con comandi nei pressi delle uscite 

-luci a soffitto nella zona pranzo e piano cucina

-prese 220 V -prese 12 V per ricarica cellulari e piccole utenze. 

· L’illuminazione del pozzetto esterno è effettuata tramite corpi illuminanti di tipo stagno alla classe IP65, sistemati nelle sedute divani. 

6-4) Controlli ed allarmi

· Voltmetro ed amperometro per controllo impianto 220 V sul quadro principale. 

· Interruttori con led luminosi per l’inserzione/disinserzione della presa da terra sul quadro principale.

· Comandi per l’avviamento del generatore e per la inserzione/disinserzione sul quadro 

principale (per generatore opzionale)

· Magnetotermici chiusura/apertura barre sul quadro principale. 

· Amperometro carica e scarica batterie servizi sul quadro principale. 

· Tensione, corrente di carica e tensione di scarica batterie servizi. 

· Tensione batterie avviamento motori principali. 

· Allarmi motori ed invertitori sul cruscotto timoneria.

· Allarmi alto livello casse acque grigie e nere in posizione agevolmente rilevabile.

· Allarmi alto livello sentina LAM, sul cruscotto 


7) ELETTRONICI

· N.1 VHF in plancia 

· N.1 strumentazione combinata GPS, Log, Scandaglio

· N.1 autopilota con display sul cruscotto (optional)

· N.1 indicatore angolo di barra in plancia. 

· N.2 indicatori posizione flaps. 

8) IMPIANTO SENTINA 

· N.4 elettropompe sommerse con interruttore a galleggiante 24V di cui 2 in sala macchine e due nei locali di prua. 

· Comando elettropompe sentina dal quadro elettrico di plancia con selettore di posizione automatico/manuale. 

· Rilevatori alto livello in ogni compartimento stagno con allarme sul cruscotto 

· Tubazioni flessibili armate ed omologate con doppia fascetta acciaio inox su tutti i collegamenti per dia. Minore di 38 mm 

9) IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA

· Estintori portatili, a polvere e/o CO2 in tutti i locali secondo norme. 
· Sistema centralizzato in sala macchine FM 200, azionabile dalla timoneria in pozzetto. 
· Tiranti per intercettazione nafta ai motori ed al generatore (se istallato) e pulsante di arresto dell’e/estrattore in sala macchine, comandati dalla timoneria. 

10) IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO

· N.2 casse carburante principali e n.1 cassa giornaliera in peralluman aventi capacità

complessiva di 1200 lt. 

· Ciascuna cassa è dotata di idonei tubi di sfiato, nonché di sonda elettrica per il 

rilevamento del livello oltre livello visivo con valvola di piede su ciascun serbatoio. E’ installato portello di ispezione imbullonato sulla cassa di servizio. 

· Il livello carburante è indicato in timoneria mediante strumento elettrico analogico. 

· La cassa giornaliera alimenta le tubazioni di mandata ai motori principali ed al 

generatore (se istallato) 

· Tubazioni in AISI 316, rame o gomma di tipo omologato antifiamma. 

· Prefiltri Racor sull’aspirazione dei motori principali  

11) IMPIANTO ACQUA LAVANDA (Calda/Fredda)
· L’impianto è alimentato dal serbatoio da n.2 serbatoi strutturali per complessivi 400 lt 

circa. L’acqua del serbatoio viene pompata alle varie utenze da un gruppo autoclave costituito da una e/pompa 24V che serve tutti i lavabo, le docce, i lavelli della cucina, gli elettrodomestici e le doccette. 

Boiler da 10 lt per la produzione dell’acqua calda 

· Tubazioni e raccorderia in materiale omologato. 

12) IMPIANTO ACQUE NERE (SOLO PREDISPOSIZIONE) 
· Predisposizione per l’impianto di raccolta dello scarico proveniente dal wc, con valvola a 

tre vie sullo scarico F.B. 

· Il wc scarica attualmente fuoribordo ed è dotato di pompa maceratrice. (lo scarico

predisposto per eventuale cassa acque nere è flangiato cieco) 

13) IMPIANTO CIRCOLAZIONE RAFFREDDAMENTO ED ACQUA MARE 
· Prese mare principali in bronzo, con valvola e filtro: una per ciascun motore ed una per 

gruppo elettrogeno (se installato) 

· Prese mare in bronzo per i servizi generali ed ausiliari con valvola a sfera e filtro ove 

necessario. Sono di massima installate prese mare singole per le utenze principali, salvo diversa determinazione a giudizio del Cantiere. 

· Raffreddamento invertitori e risers derivato dal circuito di raffreddamento dei motori 

principali 

· Tubazioni in acciaio AISI 316 sulle aspirazioni; in rame per diametri inferiori al ½”. 

· Lavaggio catena con acqua salata, mediante specifica pompa nel pozzo catene. 

14) SCARICHI GAS MOTORI PRINCIPALI 
· Tubazioni di scarico “secche” realizzate in AISI 316 ed AISI 304, di dimensioni adeguate 

alle prescrizioni del Costruttore dei motori principali ed opportunamente coibentate (V. paragrafo “Coibentazioni”). 

· Scarichi sommersi in VTR e scarichi di minima in tubazioni di acciaio con tratti di 

elastomero omologato convogliati allo specchio di poppa con convogliatori in acciaio inox di forma idonea all’uscita dei fumi di scarico. 

· Riser AISI 316 per raffreddamento gas con acqua di mare. 

15) IMPIANTO VENTILAZIONE, ESTRAZIONE 
· Estrazione aria cucina comandata con interruttore sul posto, con e/aspiratore 24V e convogliato al pozzo catena. 

· Prese d’aria dinamiche per apparato motore 

· E/ventilatore in estrazione sala macchine. 

16) IMPIANTI OLEODINAMICI

· Centralina e/idraulica multifunzione in LAM per l’azionamento di passerella e flaps. 

· Centralina e/idraulica per la timoneria servo assistita (opzionale)


17) COIBENTAZIONE
	· 
	Coibentazione LAM effettuata tramite impiego di materiali fonoisolanti in associazione con materiali fonoassorbenti rivestiti in tessuto alluminato

	· 
	Condotte di ventilazione/estrazione in corrugato plastico. 

	· 
	Condotte di scarico dei motori principali coibentate con materiale composito a base di carbonio e resina bisfenolica cotta in forno

	· 
	Coperta realizzata in VTR con sandwich di PVC a cellula chiusa che garantisce un ottimo 

	
	isolamento intrinseco. 


18) DOTAZIONI MARINARESCHE E VARIE DI ALLESTIMENTO
· Un mezzo marinaio telescopico. 

· Due cime per ormeggio. 

· Cuscinerie esterne. 

· Otto parabordi con copri parabordi 

· Cappa copri cruscotto. 

· Tendalino in tessuto “Sunbrella” o equivalente, composto da “bimini top” e frontale staccabile in trasparente collegato mediante cerniera al top e cavo d’acciaio al parabrezza. 

19) TAPPEZZERIE ED ARREDI 
     Esterni

· Sedute, schienali e materassi prendisole rivestiti in sky liscio e dogato.

· Sedile pilota rivestito in sky liscio e dogato con logo ricamato 
Interni 
	· 
	Mobili, arredi, profili letti, paratie e pannellature laccati bianchi matt 

	
	

	· 
	Pagliolo in compensato marino rivestito con gomma caricata e moquette 

	· 
	Oscuranti dei passi d’uomo scorrevoli, a scomparsa nei cielini. 


· Cuscineria per la dinette interna con tessuti a scelta dell’armatore

· Materassi e cuscini per cabina armatore e ospiti con tessuti a scelta dell’armatore.

NOTA (*) LE PRESTAZIONI RIPORTATE SONO RELATIVE ALLA MOTORIZZAZIONE INDICATA E SI INTENDONO PURAMENTE INDICATIVE; ESSE SONO STATE OTTENUTE CON IMBARCAZIONE IN CONFIGURAZIONE STANDARD (EQUIPAGGIAMENTI STANDARD INSTALLATI) CON CARENA ELICHE E TIMONI PULITI, CON CALMA DI MARE E DI VENTO (SCALA BEAUFORT INDICE 1, SCALA DOUGLAS INDICE 1) ED IN CONDIZIONI DI CARICO DI PROVA. 

A CAUSA DELLA CONTINUA EVOLUZIONE DEI MODELLI, LE APPARECCHIATURE CITATE NELLA SPECIFICA TECNICA E NEGLI ALLEGATI, POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI ED ESSERE SOSTITUITE CON APPARATI DI CARATTERISTICHE EQUIVALENTI, DI DIVERSA MARCA. 

LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA NON HA VALORE CONTRATTUALE; IL CONTRATTO DI ACQUISTO CHE SARÀ STIPULATO TRA LE PARTI, SARÀ PERTANTO PREVALENTE. LA “XL MARINE” SI RISERVA QUINDI IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LA SPECIFICA TECNICA DELLE SUE IMBARCAZIONI, IVI COMPRESA LA SCHEDA TECNICA ED I PIANI GENERALI ALLEGATI. 
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