Gagliotta 37 Specifiche tecniche 

	Lunghezza fuori tutto:
	mt 11,40

	Lunghezza scafo:
	mt 10,30

	Larghezza scafo:
	mt 3,50

	Dislocamento:
	T 6,50

	Altezza:
	mt 1,69

	Materiale di costruzione:
	PRFV

	Serbatoio carburante:
	lt 630

	Serbatoio acqua:
	lt 220

	Portata persone:
	12

	Posti letto:
	4+2

	Omologazione CE:
	Categoria B

	Motorizzazioni standard:
	MERCRUISER 2x270 Diesel D-Tronic

	Propulsione:
	Z-Drive doppia elica d'acciaio

	Velocità di crociera*:
	nodi 27

	Velocità massima*:
	nodi 34

	Costruzione :
	2004

	Ore di moto : 
	375 circa


*) Dati riportati dal costruttore
Dati generali come da sito del costruttore (www.gagliotta.com)

Caratteristiche generali 
Carena planante a V ad angolo variabile con pattini di sostentamento longitudinale e paraspruzzi; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; delfiniera; verniciatura dello scafo e della coperta in gel-coat isoftalico bianco; elica di prua; fascia di galleggiamento adesiva; logo gagliotta; cuscineria; rivestimento interno in tessuto sintetico e pannelli in noce finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in noce e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox; oblò in acciaio inox, passi d’uomo in lega leggera; tubazioni in acciaio inox, in rame e in gomma omologata RINA; prese a mare, valvole e scarichi. 



Coperta 
Pozzo catena con deposito per armamento marinaresco; ancora tipo “Bruce” di acciaio inox lucido da 10 kg e 50 m catena zincata da 8 mm; musone in acciaio inox lucido AISI 316; verricello salpa ancora elettrico da 1000W con comando dalla plancia ed interruttore magnetotermico di protezione; pulsantiera per comando verricello dalla prua; doccetta estraibile di prua; battagliola in acciaio inox AISI 316; due portaparabordi in acciaio inox lucido; quattro bitte in acciaio inox; due passa cime di prua in acciaio inox; set luci via e fonda; apparecchio di segnalazione sonora; due passi d’uomo; Roll Bar con luci ed altoparlanti HI-FI; bimini con archi di sostegno in acciaio; parabrezza sagomato in acciaio inox con lastre in plexigalss brunite; bottazzo in alluminio e gomma; presa d’aria motore; presa per cavo di terra; prendisole incassato di prua: superficie antisdrucciolo; tappi per imbarco carburante ed acqua in acciaio inox; prese d’aria motore. 

Fonda esterna 
Pozzetto autosvuotante; divano a L per sei persone; divanetto per due persone con tavolo a scomparsa; divano di guida con doppia seduta e vano di alloggio zattera autogonfiabile; gavoni di stivaggio per attrezzature marinaresche sullo specchio di poppa e sulle murate; accesso pozzetto con sportello dotato di maniglione di chiusura in acciaio inox lucido; plancetta di poppa rivestita in iroko e scaletta a scomparsa; gavone d’ispezione vano motori; vano per alloggio staccabatterie e comando elettrico pompe di sentina d’emergenza; doccia esterna con acqua calda e fredda; porta accesso cabine fornita di serratura.

Angolo cottura esterno 
Mobile-cucina in vetroresina; piano cottura; lavello; frigorifero a pozzetto. 

Interni 
Scala d’ingresso con gradini in legno; stazione barometrica; divani contrapposti e tavolo centrale trasformabile in letto; cassetti sottostanti; mobile lato destro; oblò e mobiletti pensili su entrambi i lati con ante di chiusura in legno noce “Daniele” a verniciatura satinata; impianto stereo e cd; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio, quadro elettrico in mobiletto pensile, finiture pannelli in legno e materiale sintetico simil pelle; tende, oscuranti e tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; interruttori luci; prese 220V. 

Cabina ospiti 
Porta d’accesso in legno; letto ad una piazza e mezzo; armadio; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; 1 oblò; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; prese 220V. 

Cabina armatoriale 
Porta d’accesso in legno; letto matrimoniale con gavone sottostante; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; armadio; 2 oblò, 1 passo d’uomo e vani portaoggetti con ante di chiusura in legno noce “Daniele”; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; cassetto con sportello di legno; passo d’uomo; prese 220V. 

Servizio 
Porta d’acceso in legno; w.c. elettrico; mobiletto con lavabo incassato e doccia estraibile; specchio; pavimento in carabottino di legno; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; vaschetta raccolta acqua della doccia; oblò sulla murata; prese 220V. 



Vano motori e vano tecnico 
Accesso vano motori tramite boccaporto; isolamento termoacustico del vano motori; due motori entrofuoribordo Mercruiser D-Tronic 270 HP con doppia elica d’acciaio; plafoniera; due prefiltri carburante supplementari con separatori d’acqua (RACOR); livello visivo gasolio; sentine trattate con gel coat; due pompe di sentina; impianto carburante con comando chiusura a distanza; motore per i correttori d'assetto; raddrizzatore caricabatteria; vano portabatterie; serbatoio carburante da l 630; boiler; autoclave; serbatoi acqua da l 220.


Cruscotto 
Bussola di navigazione per alta velocità; chiavi per avviamento e stop motori; due contagiri; angolo di barra; indicatore angolo di barra; plotter gps con eco; VHF con altoparlante; due indicatori temperatura motori; due indicatori pressione olio motore; due voltmetri per ricarica alternatori motori; indicatore di posizione power trim per motori con gruppo poppiero; indicatori del livello carburante e del livello dell'acqua, ruota timone in legno e acciaio; comando bileva; interruttori di comando per le utenze; comando ed indicatori dei correttori d’assetto. 

Impianto elettrico 
1 batteria 12V 200Ah per avviamento e funzionamento verricello; 1 batteria 12V 200Ah per servizi; due stacca batterie meccanici per servizi ed avviamento; parallelo con comando dal cruscotto, raddrizzatore elettronico automatico da 220V 60Ah, quadro interno con strumenti per controllo ricarica raddrizzatore; volt-metro per controllo tensione 220V da terra /gruppo elettrogeno; amperometro per controllo corrente erogata; commutatore da 220V da terra o da gruppo elettrogeno; interruttori magnetotermici su tutte le utenze a 12V e 220V.
