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ELENCO ARMAMENTO STANDARD

ITAMA 55
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Lunghezza F.T.

    


 m     16,93
- Larghezza Max 

   


 m     4,60
- Max immersione 

    


 m     1,50
- Dislocam. a vuoto

 

 t       18,0*
- Dislocam. a pieno carico
  

 t       23,0*
- Capacità combustibile
  

 litri     3000 ca
- Capacità acqua dolce
  
 
 litri      650 ca
- Angolo carena V di poppa
(nota 1)       
 23°

- Motorizzazione standard 

            2 x Man 1050 mhp
*(indicativo: dipende dalla configurazione e dagli accessori).

Nota 1: la peculiare carena Itama a V profonda di ben 23°, generalmente superiore a quella delle imbarcazioni della categoria, garantisce all’Itama 55 una tenuta di mare impareggiabile anche con onda formata conferendogli un passaggio  nell’onda ed una stabilità ineguagliabili.

- INTERNI: 

· Cabina armatoriale e relativo bagno con box doccia.
· Due cabine ospiti doppie a centro barca servite entrambe da un bagno con  doccia.
· Una cabina equipaggio con relativo bagno separato con doccia, a poppa.
· Cucina a scomparsa.
· Dinette a sei posti.
- MOTORIZZAZIONE:
· Due motori diesel MAN da 1110 mhp  CR (775kW) cad.
· Trasmissioni in V-DRIVE.
· Assi in acciaio inox speciale MARINOX 17.
· Eliche a quattro pale.
· Tenuta assi di tipo meccanico, senza trafilamenti, senza manutenzione.
· N° 2 estrattori/ventilatori manuali
- IMPIANTO ELETTRICO:
· Impianto in corrente continua (DC) a 24 V.
· Impianto in corrente alternata (AC) a 220 V- 50 Hz dotato di interruttore differenziale “salvavita”.
· Presa da banchina, spina a poppa con connettore stagno, cavo di presa da terra con connettori standard.
· Quadro elettrico generale di controllo e distribuzione in dinette, con magnetotermici, di protezione ed alimentazione delle utenze di bordo e con pannello sinottico di controllo e allarme.
· Dieci accumulatori da 108 Ah cad. (quattro per avviamento motori e sei per servizi) e un accumulatore  70 Ah  per avviamento generatore elettrico.
· Inverter 500 W 24V/220V.

· Sistema di protezione dalle correnti galvaniche con zinchi e massa porosa
· PLANCIA COMANDO:
· Cruscotto in fibra di carbonio.
· Bussola per alta velocità con illuminazione notturna.
· Strumentazione analogica motori con illuminazione notturna
· GPS/Plotter RAYMARINE C120.

· Pilota Automatico Robertson AP 26.
· Tridata (scandaglio, solcometro e temperatura acqua).
· Indicatore di barra.
· Contagiri con contaore (sn e dr).
· Pressione olio motori (sn e dr).
· Pressione olio invertitori (sn e dr).
· Temperatura acqua motori (sn e dr).
· Livello carburante.
· Livello acqua dolce
· Indicatori Flaps (sn e dr).
· Pannelli digitali di controllo motori (sn e dr).
· Set spie allarmi motori.
· Set interruttori comandi.
· Pulsantiera avviamento e stop motori con chiavi sicurezza.
· Pannello allarmi presenza acqua nei filtri separatori gasolio .
· Timoneria oleodinamica  servoassistita con ruota timone in teak, lacca e acciaio inox lucidato con logo Itama.
· Telecomandi elettronici combinati per acceleratori e invertitori.
· Parabrezza in plexiglas fumé arrotondato con telaio in acciaio inox lucidato a specchio e 
apertura centrale.
· Tergicristalli con lavavetri integrati.
· Impianto antincendio fisso in sala macchine con tecnologia FM 200, azionabile dalla postazione di pilotaggio.
· Tiranti chiusura a distanza alimentazioni gasolio ai motori.
· COSTRUZIONE/EQUIPAGGIAMENTI:
1. Scafo: Fondo in composito rinforzato monolitico con carena a V profonda (23° di poppa), fianchi in sandwich (core in espanso di pvc).
2. Strutture scafo in espanso laminate con tessuti di vetro, paratie in compensato marino sandwich rinforzato, paratie stagne in compensato marino multistrato.
3. Coperta  stratificata in composito a sandwich (core in espanso di 
pvc), con antisdrucciolo bucciato.
4. Giunto scafo-coperta accoppiato e successivamente laminato in composito rinforzato con sovrapposto bottazzo in acciaio inox 316L.
5. Portello accesso “flush-deck” al gavone autovuotante di prua, che ospita il salpaancora in recesso protetto, alloggiamento catena ancora e cime di ormeggio.
6. Verricello salpaancora elettrico 1500 W incassato, comandato da cruscotto e da prua con telecomando a filo, con tre lunghezze di catena (75 m) zincata calibro 10.
7. Ancora Bruce in cubia da 30 kg. con scudo-musone di acciaio inox lucidato.
8. Musone di prua in acciaio inox con sistema di incasso e bloccaggio dell’ancora in dotazione
9. Tre portelli passauomo trasparenti bruniti “flush-deck” per cabina armatore,  e dinette, con schermo oscuratore interno.
10. Un portello passauomo in vetroresina per cabina marinaio a poppa.
11. Cappotte con telaio in acciaio inox.
12. Sei bitte e quattro passacavi in acciaio inox AISI 316L.

13. Occhielli per fissaggio parabordi.
14. Otto parabordi con relative cime.
15. Due cime d’ormeggio con impiombatura, redancia e catena e una cima da rimorchio.
16. Carica batterie 24/28 V, 75 A.
17. Generatore da 6,5 KW Kohler.
18. Serbatoio gasolio strutturale da 2.600 litri più serbatoi in lega leggera per imbarco da 400lt. , con sensore di livello.
19. Doppi Filtri separatori gasolio motori.
20. Cinque elettropompe di sentina  a funzionamento automatico/comandato con relativi allarmi acustici alto livello sentina.
21. Sistema di sentina centralizzato con elettropompa, collettore e pigne d’aspirazione in ogni locale stagno.
22. Serbatoio strutturale acqua dolce da 650 litri.
23. Un frigorifero elettrico da 60 litri, posizionato sotto il sedile guida in pozzetto.
24. Elettropompa autoclave acqua dolce.
25. WC elettrici con risciacquo ad acqua di mare.
26. Predisposizione per installazione sistema di contenimento e scarico acque
nere.
27. Doccetta sullo specchio di poppa (acqua fredda e calda)
28. Impianto raccolta e scarico acque saponate dalle docce.
29. Boiler scaldaacqua da 60 l.

30. Impianto acqua dolce calda e fredda e relativi miscelatori.
31. Pompa acqua mare per lavaggio catena.
32. Fischio elettrico.
33. Portello scorrevole e scala di accesso alle cabine di prua.
34. Pagliolato zona cabine a prua in compensato marino con portelli ispezione  sentina.
35. Tutto il mobilio interno, le paratie divisorie e le finiture d’arredo sono realizzate artigianalmente in falegnameria con compensato marino e massello. Laccatura con finitura lucida o opaca (bianco panna).
36. Illuminazione interna con faretti alogeni. Luci segnagradini scala accesso dinette.
37. Elettroaspiratori per cucina e toilette.
38. Oblò in acciaio inox lucidato a specchio e cristallo, con corazzetta oscuratore.
39. Piano cottura a tre fuochi gas e uno elettrico; lavello in acciaio inox con 
miscelatore
40. Elettrofrigo da 80 litri da incasso in cucina.

41. Forno a microonde combinato.
42. TV 15” a schermo piatto e cristalli liquidi in dinette.
43. Videolettore DVD.
44. Ricetrasmettitore VHF 25W.

45. Radio stereo RDS con lettore CD, casse interne ed esterne.
46. Materassi di tipo ortopedico indeformabile; fodera in cotone naturale; guanciali 
di tipo anallergico in fibra, con fodera in cotone naturale.
47. Imbottiture interne delle sedute in espanso a densità differenziata.
48. Tessuti di arredo (divano, copriletto, cuscini, ecc…) in fibre naturali, selezionati in 
esclusiva presso i più noti produttori mondiali e continuamente aggiornati; 
assistenza in cantiere di interior designer per la personalizzazione del decor 
della barca.
49. Materasso prendisole a poppa in pozzetto, su pagliolato rialzato.
50. Imbottiture esterne in materiale resistente agli ultravioletti ed all’ambiente salmastro.
51. Sedile di guida e dinette laterale in pozzetto con ampio tavolo pozzetto.
52. Illuminazione radente in pozzetto con faretti alogeni stagni e illuminazione di navigazione notturna a luce rossa.
53. Illuminazione del pozzetto per la navigazione notturna a led rossi
54. Ampia piattaforma di poppa rinforzata in acciaio inox e doghe di teak, completa di scala da bagno. Scaletta inox e teak di discesa dal pozzetto alla piattaforma.
55. Passerella oleodinamica esterna in acciaio inox lucidato e teak con fibre ottiche 
perimetrali e telecomando.
56. Impianto gas GPL per cucina, con bombola esterna in pozzetto in apposita sede (con sede bombola riserva), valvola di sicurezza e valvola intercettazione in cucina.
57. Silenziatori di scarico sommersi ad alta efficienza modello ITAMA, con by-pass 
sullo specchio di poppa.
58. Flaps a comando oleodinamico.
59. Asta portabandiera in teak e bandiera.
60. Fasce di galleggiamento e sottobottazzo.
61. Antivegetativa.
Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso. In ogni caso la società ITAMA declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dell’informazioni contenute in questo documento
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