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ELENCO ARMAMENTO STANDARD

ITAMA 50
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Lunghezza F.T.

   
  
 m     15,31
- Larghezza Max 

 
 m       4,54
- Max immersione 

  
 m       1,40
- Dislocam. a vuoto

   
 t   
    16*
- Dislocam. a pieno carico
  
  t       20,20*
- Capacità combustibile
    
 litri    2.400 ca
- Capacità acqua dolce
   
 litri       650 ca
- Angolo carena V di poppa
 22°

- Motorizzazione standard 

 2 x Man 800 mhp
*(indicativo: dipende dalla configurazione e dagli accessori).

Nota 1: la peculiare carena Itama a V profonda di ben 22°, generalmente superiore a quella
delle  imbarcazioni della categoria, garantisce all’Itama 50 una tenuta di mare impareggiabile

anche con onda formata conferendogli un passaggio  nell’onda ed una stabilità ineguagliabili.
- INTERNI: 

· Cabina armatoriale e relativo bagno con doccia. 
· Una cabina ospiti doppia e relativo bagno con doccia, a prua. 
· Una cabina ospiti doppia e relativo bagno con doccia, a poppa.

· Cucina a scomparsa.

· Dinette sei posti trasformabile in letto doppio.

- MOTORIZZAZIONE:
· Due motori diesel MAN da 800 mhp CR (588 kW).
· Trasmissioni in linea d’asse, con invertitore a V.
· Assi in acciaio inox speciale MARINOX 17.
· Eliche a quattro pale.
· Tenuta assi di tipo meccanico, senza trafilamenti, senza manutenzione.
- IMPIANTO ELETTRICO:
· Impianto in corrente continua (DC) a 24 V.
· Impianto in corrente alternata (AC) a 220 V - 50 Hz dotato di interruttore differenziale “salvavita”.

· Presa da banchina, spina a poppa con connettore stagno, cavo di presa da terra con connettori standard.
· Quadro elettrico generale di controllo e distribuzione in dinette, con magnetotermici, di protezione ed alimentazione delle utenze di bordo e con pannello sinottico di controllo e allarme. 
· Dieci accumulatori da 108 Ah cad. (quattro per avviamento motori e sei per servizi) e un accumulatore da 70 Ah per avviamento generatore elettrico..
· Inverter 500 W 24V/220V.
· PLANCIA COMANDO:
· Cruscotto in fibra di carbonio.

· Bussola per alta velocità con illuminazione notturna.
· Strumentazione analogica motori con illuminazione notturna.
· GPS/Plotter  CP 34 SIMRAD

· Pilota Automatico Robertson AP 26.
· Tridata (scandaglio, solcometro e temperatura acqua).
· Indicatore di barra.
· Contagiri con contaore (sn e dr).
· Pressione olio motori (sn e dr).
· Pressione olio invertitori (sn e dr).
· Temperatura acqua motori (sn e dr).
· Livello carburante.
· Livello acqua dolce.
· Indicatori Flaps 
· Pannello digitale di controllo motori (sn e dr).
· Set spie allarmi motori.
· Set interruttori comandi.
· Pulsantiera avviamento e stop motori con chiavi di sicurezza.

· Pannello allarmi presenza acqua nei filtri separatori gasolio.

· Timoneria oleodinamica servoassistita con ruota timone in teak , lacca blu e acciaio inox  lucidato con logo Itama.
· Telecomandi elettronici combinati per acceleratori e invertitori. 

· Parabrezza in plexiglas fumé con telaio in acciaio inox lucidato a specchio e apertura centrale.
· Tergicristalli con lavavetri integrati.

· Impianto antincendio fisso in sala macchine con tecnologia “aerosol”, azionabile dalla postazione di pilotaggio.
· Tiranti chiusura a distanza alimentazioni gasolio ai motori. Tiranti chiusura prese aria locale motori.
- COSTRUZIONE/EQUIPAGGIAMENTI:
1. Scafo: Fondo in composito rinforzato monolitico con carena a V profonda (22° di poppa), fianchi in sandwich (core in espanso di pvc).
2. Strutture scafo in espanso laminato con tessuti di vetro, paratie stagne in compensato marino sandwich rinforzato, paratie  strutturali in compensato marino multistrato.

3. Coperta stratificata in composito a sandwich (core in espanso di pvc), con antisdrucciolo bucciato.
4. Giunto scafo-coperta accoppiato mediante rivettatura e successivamente laminato in composito rinforzato con sovrapposto bottazzo in acciaio inox 316L.
5. Portello accesso “flush-deck” al gavone autovuotante di prua, che ospita il salpaancora in recesso protetto, alloggiamento catena ancora e cime di ormeggio.

6. Verricello salpaancora elettrico 1200 W incassato, comandato da cruscotto e da prua con telecomando a filo, con tre lunghezze di catena (75 m) zincata calibro 10.

7. Un’ancora Bruce in cubia da 20 kg. con scudo-musone di acciaio inox lucidato.
8. Tre portelli passauomo trasparenti bruniti “flush-deck” per cabina armatore, bagno armatore e dinette, con schermo oscuratore interno.

9. Un portello passauomo in vetroresina per cabina  di poppa.

10. Cappotte con telaio in acciaio inox manuale (optional servoassistita).
11. Sei bitte e quattro passacavi in acciaio inox AISI 316L.

12. Occhielli per fissaggio parabordi.

13. Otto parabordi con relative cime.

14. Due cime d’ormeggio con impiombatura, redancia e catena e una cima da rimorchio.
15. Carica batterie 24/28 V, 50 A.
16. Generatore elettrico da 6,5 KWH Kohler
17. Due serbatoi gasolio da 1.200 l cad. in lega leggera, con sensori di livello e  livelli visivi    a tubo.

18. Doppi Filtri separatori gasolio.
19. Quattro elettropompe di sentina immergibili a funzionamento automatico/comandato con relativi allarmi acustici alto livello sentina.
20. Sistema di sentina centralizzato con elettropompa,connettore e pigne d’aspirazione in ogni locale stagno.
21. Due serbatoi acqua dolce. 
22. Frigorifero elettrico esterno 60 litri, sotto il sedile guida.
23. Elettropompa autoclave acqua dolce.

24. WC elettrici con risciacquo ad acqua di mare.

25. Predisposizione per installazione sistema di contenimento e scarico acque nere.

26. Impianto raccolta e scarico acque saponate dalla doccia – doccetta sullo specchio di poppa (acqua calda e fredda).

27. Boiler scaldaacqua da 30 l.

28. Impianto acqua dolce calda e fredda e relativi miscelatori.
29. Pompa acqua mare per lavaggio catena.

30. Fischio elettrico.

31. Portello scorrevole e scala di accesso alle cabine di prua.

32. Pagliolato zona cabine a prua in compensato marino con portelli ispezione sentina.
33. Tutto il mobilio interno, le paratie divisorie e le finiture d’arredo sono realizzate     artigianalmente in falegnameria con compensato marino e massello. Laccatura con finitura lucida o opaca (bianco panna).

34. Illuminazione interna con faretti alogeni. 
35. Elettroaspiratori per cucina e toilette.

36. Oblò in acciaio inox lucidato a specchio e cristallo, con corazzetta oscuratore.

37. Piano di cottura a tre fuochi gas e uno elettrico; lavello in acciaio Inox con miscelatore.

38. Elettrofrigo da 80 litri da incasso in cucina.
39. Forno a microonde combinato.

40. TV LCD 15” in dinette.

41. Videolettore DVD.
42. Materassi di tipo ortopedico indeformabile; fodera in cotone naturale; guanciali di tipo anallergico in fibra, con fodera in cotone naturale.

43. Imbottiture interne delle sedute in espanso a densità differenziata.

44. Tessuti di arredo (divano, copriletto, cuscini, ecc…) in fibre naturali, selezionati in esclusiva presso i più noti produttori mondiali e continuamente aggiornati; assistenza in cantiere di interior designer per la personalizzazione del decor della barca.
45. Ricetrasmettitore VHF 25 W.

46. Una radio stereo RDS con lettore CD, casse interne ed esterne.
47. Materasso prendisole a poppa in pozzetto, su pagliolato rialzato, sollevabile per accesso ad una ampia zona di stivaggio sottostante.

48. Imbottiture esterne in materiale resistente agli ultravioletti ed all’ambiente marino.

49. Sedile di guida e dinette laterale in pozzetto con ampio tavolo.

50. Illuminazione radente in pozzetto con faretti alogeni stagni.
51. Illuminazione del pozzetto per la navigazione notturna a Led rossi.
52. Ampia piattaforma di poppa rinforzata in acciaio inox e doghe di teak, completa di scala da bagno. Scaletta inox e teak di discesa dal pozzetto alla piattaforma.
53. Passerella oleodinamica esterna in acciaio inox lucidato e teak con fibre ottiche perimetrali e telecomando (portata 110 Kg).







54. Impianto gas GPL per cucina, con bombola esterna in pozzetto in apposita sede (con sede bombola riserva), valvola di sicurezza e valvola intercettazione in cucina.

55. Silenziatori di scarico sommersi ad alta efficienza modello ITAMA, con by-pass sullo specchio di poppa.

56. Sistema timoni trimmabili modello ITAMA.

57. Flaps a comando oleodinamico.

58. Asta portabandiera in teak e bandiera.

59. Fasce di galleggiamento e sottobottazzo.

60. Antivegetativa.
Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso. In ogni caso la società ITAMA declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dell’informazioni contenute in questo documento.
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