SANLORENZO 82,463.05
Scheda dati tecnici

· Lunghezza f.t.:
23,95 m

· Larghezza max:
 6,17 m

· Dislocamento a vuoto:
58.000 kg

· Carburante
7.000 l con indicatore del livello in timoneria

· Acqua dolce:
1.700 l con indicatore del livello in timoneria

· Acque nere
   300 l

· Acque grigie
   470 l

· Anno di costruzione:
 Luglio 2005
· Bandiera:
Italiana
· Classificazione:
CE modulo F categoria B
· Motori principali:
2 x Caterpillar C32 1652 hp. cad., 

· Ore Motore:
60
· Generatore:
2 x Kohler da 20 kW 220 V – 50 Hz – mono fase

· Elica di prua:
idraulica, azionata da PTO sull’invertitore con doppio commando in timoneria e sul flying bridge

· Elica di poppa:
BCS con comando in timoneria e sul flying bridge

· Radar:
Raymarine 64 Mg.

· Autopilota:
ST 6001 con secondo commando sul flying bridge

· VHF:
Raytheon Ray 240E plancia, Ray 240 fly 
· EPIRB:
SAILOR 406 MHZ con GPS
· GPS/plotter:
n° 2 display multifunzione E120RC in plancia, n° 1 display

                  
multifunzione  E120RC fly
· Eco sonda:
Raytheon ST 60 multi fun. In timoneria e fly
· Stazione meteo:
Stazione barometrica

· Sistema telefonico:
Antenna satellitare
· Intrattenimento:
Antenna satellitare per TV Navisystem NT 65 con 2 decoder  

TV 37” plasma a colori con meccanismo alza/abbassa in salone  sistema audio Bose con DVD 

TV 20” LCD per cabina armatore e cabina VIP
N. 2 TV LCD 15” per cabina ospiti e cucina 


Sistema Sony HiFi autoradio  in cabina armatore e cabina VIP e cabina ospiti centrale


Radio stereo in tutte le cabine compreso equipaggio 4 unità

· Elettrodomestici:
Lavastoviglie in cucina


Lavatrice e asciugatrice nel gavone di poppa


Forno combo microonde e ventilato


Piano cottura vetroceramica


Cappa elettrica


Frigorifero


Frigo bar in salone


Wine-cooler
Attrezzatura di coperta:
Gru elettro idraulica per tender sul fly 

Passerella elettro idraulica a scomparsa


Due tonneggi a poppa



Apertura idraulica per portellone di poppa



Zanzariere per tutti gli oblò



Tavolo con n. 8 sedie per il pozzetto


Bimini top per zona pilotaggio, tenda per zona divano 

Attrezzature:
Sistema di aria condizionata con ciclo reversibile 



caldo/freddo da 108.000 BTU

Servocomando per timoneria idraulica


Doppi filtri carburante Separ per motori principali con allarme in timoneria

Dotazioni di sicurezza:
Sistema di rilevamento fumi con sensori in tutti i locali.
Attrezzature di sicurezza e di salvataggio secondo il regolamento italiano 

Dissalatore Idromar 230 l/H
· Disposizione interna:
Cabina Armatore centrale con grande letto matrimoniale, bagno completo con ampia doccia in locale separato e cabina  spogliatoio 

Cabina VIP con letto matrimoniale e bagno completo con doccia separata

Cabina ospiti verso prua con due letti singoli bagno completo e doccia separata

Cabina equipaggio a prua con due letti e bagno completo.

· Arredamento interno:
Legno teak in tutto il motor yacht 



Pavimento in parquet in zona pranzo e timoneria 



Capo di banda in mogano
Prezzo € 3.000.000,00 + IVA
