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	motorizzazione
	2 CATERPILLAR  potenza 670Mph/522 kW a 2300 giri/min standard

	velocità massima al dislocamento di pieno carico
	nodi 31,5

	velocità di crociera
	nodi 28

	loa = lunghezza fuori tutto ISO 8666
	16,80 m. / 55 ft. 1 in.

	lh = lunghezza di costruzione ISO 8666
	16,30 m. / 53 ft. 6 in.

	lg = lunghezza al galleggiamento (pieno carico)
	14,30 m. / 46 ft. 11 in.

	larghezza massima
	4,70 m. / 15 ft. 5 in.

	immersione sotto le eliche (a pieno carico)
	1,45 m. / 4 ft. 9 in.

	dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta
	21,0 ton. / lb. 46305

	dislocamento a pieno carico
	24,8 ton. / lb. 54684

	numero massimo di persone imbarcabili
	15

	stazza lorda
	39,42 tsl.

	stazza netta
	26,81 tns.

	tipo di carena
	a geometria variabile con deadrise 17° e pattini di sostentamento idrodinamico

	H massima = altezza di costruzione dalla chiglia al roll bar 
	4,68 m. / 15 ft. 4 in.

	H trasporto = altezza minima per il trasporto dalla chiglia
	4,13 m. / 13 ft. 6 in.

	P = sporgenza prodiera del pulpito
	0,50 m. / 1 ft. 8 in.

	capacità sebatoi carburante con serbatoi optional
	2400 lt. / 634 US gals.

	capacità serbatoi acqua
	760 lt. / 201 US gals.
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