SANLORENZO 72,434.02

Scheda dati tecnici

· Lunghezza f.t.:
22,00 m

· Larghezza max:
 5,61 m

· Dislocamento a vuoto:
45.000 kg

· Carburante
5.500 l con indicatore del livello in timoneria

· Acqua dolce:
1.500 l con indicatore del livello in timoneria

· Anno di costruzione:
2002

· Bandiera:
Francese
· Classificazione:
CE modulo F categoria A

· Motori principali:
2 x MAN D2842 LE404 da 1.300 hp. cad., 

· Ore Motore:
490

· Generatore:
1 x Kohler da 19 kW 220 V – 50 Hz – monofase

· Elica di prua:
idraulica, agganciata sull’invertitore, con doppio commando in timoneria e sul flying bridge

· Radar:
Furuno FR 1932 48 Mg.

· Autopilota:
Robertson AP 22 con secondo commando sul flying bridge

· VHF:
Shipmate 8400 in timoneria e  fly con DSC francese  con 
batteria di emergenza sul fly
· EPIRB:
SAILOR 406 MHZ con GPS
· GPS/plotter:
Lorenz Starlight  LCD 15 colore
· GPS/plotter:
Lorenz MK II per fly

· Ecosonda:
Raytheon ST 60 multi fun. In timoneria e fly
· Stazione meteo:
Stazione barometrica

· Sistema telefonico:
Antenna satellitare Mini-Mi

· Intrattenimento:
Antenna satellitare per TV Navisystem NT 65 con 4 decoder  

TV 28 plasma a colori salone  con DVD e Videoregistratore 

TV 20” Sharp per cabina armatore 

Sistema HiFi BOSE Lifestyle 30 in salone con lettore CD con altoparlanti in timoneria, pozzetto e flying bridge

Radio stereo in tutte le cabine compreso equipaggio 4 unità

· Elettrodomestici:
Lavastoviglie in cucina


Lava/asciugatrice nel gavone di poppa


Forno combo microonde e ventilato


Piano cottura vetroceramica


Cappa elettrica

Frigorifero


Frigo bar in salone


Fabbricatore di ghiaccio con compressore separato a poppa


Congelatore in gavone di poppa


Griglia elettrica nel mobile fly


Ancora di acciaio inossidabile
Attrezzatura di coperta:
Gru elettro idraulica per tender sul fly 

Passerella elettro idraulica a scomparsa


Due tonneggi a poppa



Apertura idraulica per portellone di poppa


Zanzariere per tutti gli oblò



Doccia caldo/freddo sul fly


Tavolo con n. 4 sedie e divanetto per il pozzetto


Bimini top 


Tender Zodiac YL Deluxe 380 + f. b.   Yamaha da 25 Hp 

Attrezzature:
Sistema di aria condizionata con ciclo reversibile 



caldo/freddo da 90.000 BTU

Servocomando per timoneria idraulica


Doppi filtri carburante Racor per motori principali con allarme in timoneria

Dotazioni di sicurezza:
Sistema di rilevamento fumi con sensori in sala macchine 

Attrezzature di sicurezza e di salvataggio secondo il regolamento Francese
Predisposizione per istallazione del Water Maker

Impianto casse acque nere 

· Disposizione interna:
Cabina Armatore centrale con grande letto matrimoniale, bagno completo con ampia doccia in locale separato e dressing 

Cabina VIP ospiti a prua con letto matrimoniale e bagno completo con doccia separata

Cabina ospiti centro barca con due letti maxisingoli bagno completo e doccia separata

Cabina equipaggio a prua con due letti e bagno completo.

· Arredamento interno:
Legno Ciliegio satinato 



Pavimento in parquet in zona pranzo e timoneria 



Ponte fly in  teak escluso zona tender


Capo di banda in teak anziché mogano

Prezzo € 1.850.000 IVA assolta.

