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19. 1) DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GENERALI
	Lunghezza fuori tutto
	15,54 m

	Lunghezza scafo (lh)
	14,35 m

	Larghezza massima
	  4,50 m

	Immersione a pieno carico, dell’elica
	  1,45 m

	Dislocamento di
	     18 T

	Capacità serbatoi carburante
	2.200 lt

	Capacità serbatoi acqua dolce
	   500 lt

	Velocità di crociera (1)
	     32 kn

	Velocità massima (1)
	     37 kn circa


2) COSTRUZIONE E FORMA DELLO SCAFO
Il progetto dell’imbarcazione è eseguito secondo le direttive della marcatura CE certificata da primario Ente di Classifica, secondo la categoria di progetto “A”. Ciò equivale a garanzia di grande solidità della struttura, che peraltro è realizzata secondo le tecniche e con i materiali più avanzati e con la cura di maestranze esperte.

Lo scafo e la coperta sono realizzate con skin coat in resina vinilestere e resina poliestere isoftalica. Il fondo e ginocchio sono in single skin mentre murata e coperta sono realizzate in sandwich con core di PVC espanso.

Le strutture resistenti sono scatolari in VTR, realizzate con tessuti biassiali ed unidirezionali per le piattabande. Le paratie sono in compensato marino single skin o sandwich.

La poppa, rinforzata con compensato marino, è a specchio tradizionale con plancia da bagno in VTR, integrata, rivestita in teak comentato e atta ad alloggiare il tender su selle in teak, amovibili. La coperta ha la tipica unicita’ della linea XL data dalla combinazione di cavallino rovesciato e bolzone. 
La carena ha un elevato angolo di rialzamento del fondo, tipica delle carene a “V” profonda (22° a poppa), per garantire elevate doti di tenuta al mare e stabilità di navigazione ed è dotata di pattini longitudinali di sostentamento, sagomati ed avviati secondo le linee di carena.
3) PROPULSIONE

	Motori principali
	N.2 motori diesel MAN 26-800 CRM da 800 CP, 6 cilindri in linea oppure N.2 motori diesel MAN V8 – 900CR da 900HP, 8 cilindri a V

	Gruppi invertitori-riduttori
	2F325 IV per gli 800 Cv.  oppure 2F350 IV per i 900 Cv 


	Assi portelica e timoni
	Assi in Marinox 17 in esecuzione “V” drive e timoni sospesi, semicompensati, applicati allo specchio di poppa

	
	

	Tenuta assi
	Di tipo meccanico “PSS” (Packless Sealing System)

	
	

	Eliche
	In lega OTMAN, 4 pale, progettate e costruite per ottimizzare le prestazioni ed il comfort di navigazione

	
	


4) ESTERNI

4.1) Pozzetto

· Parabrezza in acciaio inox lucidato a specchio e perspex fumè con inferitura per la capotte.
· Due passacavi in acciaio inox.
· Due bitte in acciaio inox.
· Ampi gavoni per cime e parabordi sotto prendisole/divano.
· Doccetta a scomparsa in prossimità del cancelletto di poppa lato sn.
· Allacciamento da banchina per elettricità con presa stagna da 50A in prossimità del cancelletto di poppa lato sn.
· Ampio prendisole: il prendisole potrà essere, se tale opzione è scelta dal Cliente all’atto dell’ordine, reso trasformabile in divano a mezzo di piano in teak manovrabile elettricamente in due posizioni, provvisto di pistone elettrico.
· Ampio divano a prua del prendisole dotato di gavoni e di alloggiamento per la zattera di salvataggio per 12 persone,  nelle sedute.
· Tavolo con base in acciaio inox AISI 316.
· Sedile pilota con mobile integrato. Nella versione con cabina marinaio, il mobile conterrà il portello di accesso a tale cabina.

· Consolle di comando e controllo completa, equipaggiata con:

· ruota timone in teak ed acciaio con logo “XL”
· leve comandi motori elettroniche
· strumentazione analogica completa per motori principali ed invertitori, con illuminazione notturna, completa di contagiri con contaore, pressione olio, temperatura acqua, pressione olio invertitori 
· strumentazione combinata GPS 8”, Log, Scandaglio
· bussola magnetica per alta velocità con illuminazione notturna
· interruttori e led di funzionamento utenze

· indicatore angolo di barra
· indicatori flaps
· comandi per segnalatore acustico, flaps, luci (navigazione, pozzetto, sala macchine e strumenti), tergivetro (opzionale), verricello salpancore
· allarme alto livello e comandi pompe automatiche di sentina
· indicatori livello casse (analogici)
· allarme contaminazione prefiltri gasolio
· comando bow thruster (opzionale)

· Piattaforma da bagno in VTR (sandwich di  PVC) dello stesso colore dell’imbarcazione con piano in teak comentato e con scaletta da bagno (a scomparsa) in acciaio e gradini di teak.
· Tender lift (opzionale)

· Passerella elettro-idraulica esterna in acciaio inox a due elementi e carabottino in teak, con telecomando e kit di emergenza

· Cancelletto in VTR di accesso alla piattaforma da bagno completamente a scomparsa mel piano pozzetto in teak.
· Scala di discesa sotto coperta sollevabile con ampio spazio di stivaggio.
· Porta di accesso in cabina, scorrevole ad un’anta, in acciaio lucidato a specchio e perspex.
· Postazione di comando leve intercettazione rapida della nafta ed azionamento impianto fisso estinzione incendi locale apparato motore 
· Luci ed altoparlanti stereo stagni incassati e distribuiti sul frontale del divano in pozzetto.

· Luci di cortesia sotto il divano in pozzetto.

· Piano pozzetto rivestito in teak comentato nero.

· Tendalino/Bimini top con archetti in acciaio inox e fermi di sicurezza.
· Hard top in VTR, carbonio e perspex fumè perfettamente integrato nel disegn del parabrezza (maggiorato) e dotato di movimento elettrico di apertura scorrevole a tenda. (opzionale).
4-2) Prua

· Verricello salpancora 1500 W, 24 V. con contacatena incorporato
· Comando verricello salpancora sia locale con pulsantiera, sia dal cruscotto
· Ancora da 20 kg “Bruce” con 75 m di catena da 10 mm.

· Gavone raccogli catena provvisto di drenaggio e lavacatena con pompa a 24 V.

· Musone di protezione a prua, in acciaio inox lucidato a specchio e con alloggiamento a scomparsa del fusto e della massa dell’ancora
· Tergivetro elettrico sul frontale del parabrezza, con lavavetri integrato (opzionale).

· Prendisole ad incasso 
· N.3 boccaporti (dinette, cucina e cabina Armatore con funzione di sfuggita) incassati nella coperta in acciaio inox lucidato e cristallo fumè
· Due passacavi prodieri in acciaio inox lucidato.
· Quattro bitte in acciaio inox lucidato (2 prua e 2 a mezza nave).
· N.10 attacchi sagomati per parabordi, in acciaio inox  lucidato.

5) INTERNI 

Tutto il pagliolato degli spazi interni è in compensato marino verniciato con moquette e sotto moquette e portelli di ispezione sentina

5-1) Cabina Armatore (a prora, a tutto baglio)

· Letto matrimoniale con ripiani apribili e due ampi cassetti
· Luci  di cortesia sotto il letto.

· Quattro Faretti alogeni ad incasso nei cielini.

· Due comodini.

· Luci di lettura.

· Due Oblò, di tipo apribile , in acciaio inox lucidato e cristallo, provvisti di corazzetta di sicurezza
· Due Armadi con cassetti e appendiabiti (lati dritto e sinistro).

· Accesso al bagno privato (sul lato sinistro).

· Passo d’uomo a cielo con funzione di sfuggita e con oscurante integrato nel celino
· Oscurante del boccaporto integrato nei cielini

5-2) Bagno Armatore
· W.C. con bidet integrato
Attenzione!!
· Lavabo.

· Mobile con specchiera.

· Doccia con ghiotta autovuotante
· cabina doccia con ante in perspex, incernierate alle pareti e provviste di fermi di sicurezza per la navigazione

· Pavimento in teak (o altra essenza a scelta Armatore) a doghe.
· Estrattore d’aria.

· Oblò apribile in acciaio inox lucidato e cristallo
· Veneziane
· Due faretti alogeni ad incasso nei cieli
5-3) Cucina (a scomparsa con piano di chiusura ribaltabile)
· Oblò apribile in acciaio inox lucidato a cristallo con corazzetta
· Lavello in acciaio inox incassato, su piano in acciaio satinato “Scotch Brite”

Equipaggiamento cucina comprensivo di:

· piastra di cottura combinata a quattro fuochi
· frigorifero sotto piano 80 lt a scomparsa
· rubinetteria in acciaio inox a braccio abbattibile

· Piano copricucina in laccato o essenza (opzionale) 
· Tagliere in teak a scorrimento sul piano cucina

· Tre armadietti pensili ed armadi sottolavello

· Due faretti alogeni a celino

5-4) Dinette

· Oblò apribile in acciaio inox lucidato e cristallo con corazzetta

· Divano a “C” con gavoni di stivaggio e due cassetti, trasformabile in letto
· Tavolo con piano in teak, con base regolabile in altezza

· Quadro elettrico integrato

· Tre armadietti pensili ed ampi ripiani libreria/porta-oggetti.

· TV LCD 15” a parete
· Oscurante del boccaporto integrato nei cielini

· Quattro faretti alogeni ad incasso nei cielini

· Autoradio con funzione MP3 integrata ed altoparlanti

5-5) Cabina ospiti

· Due letti in piano.
· Luci di cortesia sotto i letti.

· Due faretti alogeni ad incasso nei cielini.

· Un comodino con cassetto e ripiano.

· Luci di lettura.

· Armadio con cassetti ed appendiabiti.
· Piano letto/i sollevabile per stivaggio/ispezione.

5-6) Bagno ospiti
· W.C. con bidet integrato 
· Lavabo.

· Mobile con specchiera.

· Doccia con ghiotta autovuotante

·  cabina doccia con ante in perspex, incernierate alle pareti e provviste di fermi di sicurezza per la navigazione.

· Pavimento in teak, o altra essenza a scelta Armatore, a doghe.
· Estrattore d’aria.

· Oblò apribile in acciao inox lucidato e cristallo a murata.

· Veneziane
5-7-1) Cabina marinaio con bagno 
· Letto singolo.

· Armadio con appendiabiti

· Piano letto sollevabile per ispezione.

· Scala di discesa per l’ accesso.

· Bagno completo con WC con bidet integrato, lavabo, mobile con specchiera, doccia con ghiotta autosvitante e calottina in teak, estrattore aria ed oblò apribile.

5-7-2) Terza cabina (ospiti: in alternativa alla cabina marinaio)
In aggiunta a quanto sopra descritto:

· Letto alla francese

· Due faretti alogeni ad incasso nei cielini

· Un comodino con cassetto e ripiano

· Pensili con vai a giorno

· Luci di lettura

· Armadio con cassetto e  appendiabiti

· Piano letto sollevabile per stivaggio/ ispezione

· Oblò apribile in acciaio inox lucido e  corazzetta di oscuramento
6-2) Fonti di energia

Presa da terra

· Presa stagna da banchina 220 V, 50 A, 50 Hz entro pozzetto – sezione poppiera, che alimenta il quadro elettrico principale sul frontale del quale sono installati un voltmetro ed un frequenzimetro per la rete 220 V. Le fonti di energia sono protette da fusibili tarati e la loro inserzione in rete è effettuata a mezzo di interruttori. L’impianto fa capo ad un unico sistema di barre dal quale la corrente viene distribuita alle linee di tutte le utenze, protette da interruttore magnetotermico sul quadro principale.

Batterie

· Gruppo di batterie 24 V, 4x108 Ah (12V) sigillate, senza manutenzione, a scarica lenta, per l’alimentazione dei servizi di bordo. Le batterie sono posizionate in locale apparato motore entro contenitore arieggiato, provvisto di coperchio ed assicurato stabilmente alle strutture dello scafo.

· Gruppo di batterie 24 V, 4x108 Ah (12V) sigillate, senza manutenzione, a scarica lenta, per avviamento motori principali, posizionate ed istallate come sopra
· Un caricabatteria per le batterie servizi ed avviamento motori principali da 50 Ah - 24/28 V in c.c.
· Un inverter 250 W/24-220 V ad onda sinusoidale per cellulari/audiovideo/computer.
· Le linee delle utenze a 24 V DC, derivate dal quadro principale, sono protette da interruttore magnetotermico o fusibile.

6-3) Luci e prese

· L’illuminazione del locale macchine è a 24 V, effettuata con plafoniere resistenti all’acqua.

· L’illuminazione degli alloggi ha la seguente tipologia:

Cabine e bagni:

· illuminazione a soffitto comandata da porta e comodini

· luce lettura testaletto comandata sul posto

· luci cielini bagno con accensione dalla porta

· luci specchiera bagno con comando sul posto

· prese cabina 220 V

· prese bagno 220 V

Dinette e zona cucina:

· luci a soffitto con comandi nei pressi delle uscite, nella zona pranzo e piano cucina

· prese 220 V

· prese 12 V per ricarica cellulari e piccole utenze.

· L’illuminazione del pozzetto esterno è effettuata tramite corpi illuminanti di tipo stagno alla classe IP60, sistemati nelle sedute divani.

6-4) Controlli ed allarmi

· Voltmetro ed amperometro per controllo impianto 220 V sul quadro principale.

· Interruttori con led luminosi per l’inserzione/disinserzione della presa da terra sul quadro principale.

· Comandi per l’avviamento del generatore e per la inserzione/disinserzione sul quadro principale 
· Magnetotermici chiusura/apertura barre sul quadro principale.

· Amperometro carica e scarica batterie servizi sul quadro principale.

· Tensione, corrente di carica e tensione di scarica batterie servizi.

· Tensione batterie avviamento motori principali.

· Allarmi motori ed invertitori sul cruscotto timoneria.

· Allarmi alto livello casse acque grigie e nere in posizione agevolmente rilevabile.

· Allarmi alto livello sentina, sul cruscotto
7) ELETTRONICI
· N.1 VHF in plancia
· N.1 strumentazione combinata GPS, Log, Scandaglio integrata
· N.1 autopilota con display sul cruscotto
· N.1 indicatore angolo di barra in plancia.

· N.1 indicatore posizione flaps.

· N.1 comando bow thruster (opzionale).

8) IMPIANTO SENTINA

· N.4 elettropompe sommerse con interruttore a galleggiante 24V di cui 2 in sala macchine e due nei locali di prua.

· Comando elettropompe sentina dal quadro elettrico di plancia con selettore di posizione automatico/manuale.

· Aspirazione di emergenza in sala macchine collegata alle prese mare dei motori principali, mediante traversa e valvola a tre vie (LUPA).

· Rilevatori alto livello in ogni compartimento stagno con allarme sul cruscotto
· Tubazioni flessibili armate ed omologate ARMOVIN o equivalente con doppia fascetta acciaio inox su tutti i collegamenti per dia. minore di 38 mm
9) IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA

· Estintori portatili, a polvere e/o CO2 in tutti i locali secondo norme.

· Sistema centralizzato tipo “FM 200l” in sala macchine, azionabile dalla timoneria in pozzetto.

· Tirante per intercettazione nafta ai motori ed al generatore e pulsante di arresto dell’e/estrattore in sala macchine, comandati dalla timoneria.

· Tirante per l’attivazione dell’antincendio in LAM.
10) IMPIANTO ALIMENTAZIONE GASOLIO

· N.2 casse carburante principali e n.1 cassa giornaliera in peralluman aventi capacità complessiva di 2000 lt circa.
· Ciascuna cassa è dotata di idonei tubi di sfiato, nonché di sonda elettrica per il rilevamento del livello oltre livello visivo con valvola di piede su ciascun serbatoio. E’ installato portello di ispezione imbullonato sulla cassa di servizio.

· Il livello carburante è indicato in timoneria mediante strumento elettrico analogico.

· La cassa giornaliera alimenta le tubazioni di mandata ai motori principali ed al generatore 
· Tubazioni in AISI 316, rame o gomma di tipo omologato antifiamma.

· Prefiltri Racor sull’aspirazione dei motori principali e del generatore.
11) IMPIANTO ACQUA LAVANDA (Calda/Fredda)
· L’impianto è alimentato dal serbatoio strutturale di bordo (500 lt ca.). L’acqua del serbatoio viene pompata alle varie utenze da un gruppo autoclave costituito da una e/pompa 24V che serve tutti i lavabo, le docce, i lavelli della cucina, gli elettrodomestici e le doccette.

· Boiler da 30 lt per la produzione dell’acqua calda 
· Tubazioni e raccorderia in materiale omologato.

12) IMPIANTO ACQUE NERE (SOLO PREDISPOSIZIONE)

· Predisposizione per l’impianto di raccolta dello scarico proveniente dal wc, con valvola a tre vie sullo scarico F.B. 
· Il wc scarica attualmente fuoribordo ed è dotato di pompa maceratrice. (lo scarico predisposto per eventuale cassa acque nere è flangiato cieco)

13) IMPIANTO CIRCOLAZIONE RAFFREDDAMENTO ED ACQUA MARE

· Prese mare principali in bronzo, con valvola e filtro: una per ciascun motore ed una per gruppo elettrogeno 
· Prese mare in bronzo per i servizi generali ed ausiliari con valvola a sfera e filtro ove necessario. Sono di massima installate prese mare singole per le utenze principali, salvo diversa determinazione a giudizio del Cantiere.

· Raffreddamento invertitori e risers derivato dal circuito di raffreddamento dei motori principali

· Tubazioni in acciaio AISI 316 sulle aspirazioni; in rame per diametri inferiori al ½”.

· Lavaggio catena con acqua salata, mediante specifica pompa nel pozzo catene.

14) SCARICHI GAS MOTORI PRINCIPALI

· Tubazioni di scarico “secche” realizzate in AISI 316 ed AISI 304, di dimensioni adeguate alle prescrizioni del Costruttore dei motori principali ed opportunamente coibentate (V. paragrafo “Coibentazioni”).

· Scarichi sommersi in VTR e scarichi di minima in tubazioni di acciaio con tratti di elastomero omologato convogliati allo specchio di poppa con convogliatori in acciaio inox di forma idonea all’uscita dei fumi di scarico.

· Riser AISI 316 per raffreddamento gas con acqua di mare.

15) IMPIANTO VENTILAZIONE, ESTRAZIONE

· Estrazione aria cucina comandata con interruttore sul posto, con e/aspiratore 24V, convogliato al pozzo catena.

· Prese d’aria dinamiche per apparato motore.
16) IMPIANTI OLEODINAMICI

· Centralina e/idraulica multifunzione in sala macchine per l’azionamento della passerella.
· Centralina e/idraulica per l’azionamento delle trasmissioni di superficie (opzionale).

· Centralina e/idraulica per la timoneria servo assistita (opzionale).                                     ?
· Centralina e/idraulica per l’azionamento dei flaps e del tender lift  (opzionali).

17) COIBENTAZIONE

· Paratie e portelli sala macchina interamente coibentati on impiego di materiali fonoisolanti in associazione con materiali fonoassorbenti rivestiti in tessuto alluminato.

· Condotte di ventilazione/estrazione in corrugato plastico.

· Condotte di scarico dei motori principali coibentate con materiale composito a base di carbonio e resina bisfenolica, cotte in forno dopo sagomatura e saldatura.
· Coperta realizzata in VTR con sandwich di PVC a cellula chiusa che garantisce un ottimo isolamento intrinseco.

18) DOTAZIONI MARINARESCHE E VARIE DI ALLESTIMENTO
· Un mezzo marinaio telescopico.

· Due cime per ormeggio con …..
· Cuscinerie esterne.

· Otto parabordi con copriparabordi e cime.
· Cappa copri cruscotto.

· Tendalino in tessuto “Sunbrella” o equivalente, composto da “bimini top” e frontale staccabile in trasparente collegato mediante cerniera al top e cavo d’acciaio al parabrezza.

· Nome barca sullo specchio di poppa in acciaio inox o verniciato, a scelta Armatore

19) TAPPEZZERIE ED ARREDI
· Cruscotto in VTR e carbonio con inserti a contrasto
· Sedile pilota rivestito in sky dogato.

· Sedute e schienali divano esterno e prendisole di poppa in sky dogato con doppia cucitura ribattuta 

· Cuscineria e prendisole di prua in sky dogato con inferitura su 3 lati e chiusura lampo
Interni
· Mobili ed arredi laccati bianchi con piani orizzontali in teak
· Paratie, pennellature e cielini rivestiti in sky.
· Profili letti laccati
· Pagliolo in compensato marino rivestito con gomma caricata e moquette 
· Oscuranti dei passi d’uomo scorrevoli, a scomparsa nei cielini.

NOTA
(*)
Le prestazioni riportate sono relative alla motorizzazione indicata e si intendono puramente indicative; esse sono state ottenute con imbarcazione in configurazione standard (equipaggiamenti standard installati) con carena eliche e timoni puliti, con calma di mare e di vento (scala Beaufort indice 1, scala Douglas indice 1) ed in condizioni di carico di prova.
A causa della continua evoluzione dei modelli, le apparecchiature citate nella specifica tecnica e negli allegati, potranno subire variazioni ed essere sostituite con apparati di caratteristiche equivalenti, di diversa marca.

La presente specifica tecnica non ha valore contrattuale; il contratto di acquisto che sarà stipulato tra le parti, sarà pertanto prevalente. La “XL marine” si riserva quindi il diritto di modificare in qualsiasi momento la specifica tecnica delle sue imbarcazioni, ivi compresa la scheda tecnica ed i piani generali allegati.
Spec.Tec. XL cinquanta  - Rel. 2006 - 01


