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ELENCO ARMAMENTO STANDARD
ITAMA 40
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Lunghezza F.T.

   
    m 

12,85
- Larghezza max


    m

  3,81
- Max immersione 

  
    m    
  1,35
- Dislocam. a vuoto

    t
    
  8,86*
- Dislocam. a pieno carico
    t        
11,50*
- Capacità combustibile
    litri   
1.130

- Capacità acqua dolce
    litri   
 330
- Angolo carena V di poppa
(nota 1)
 22°
- Motorizzazione standard 

            2 x Man 450 mhp
*(indicativo: dipende dalla configurazione e dagli accessori).
Nota 1: la peculiare carena Itama a V profonda di ben 22°, generalmente superiore a quella delle imbarcazioni della categoria, garantisce all’Itama 40 una tenuta di mare impareggiabile anche con onda formata conferendogli un passaggio nell’onda ed una stabilità ineguagliabili
- INTERNI: 

· Cabina armatoriale e relativo  bagno con doccia. 
-
Cucina a scomparsa.
-
Dinette quattro posti trasformabile in letto doppio.
- MOTORIZZAZIONE:
· Due motori diesel Man da 450 mhp. 
· Trasmissioni in linea d’asse.
· Assi in acciaio inox speciale Marinox 17.
· Eliche a quattro pale.
· Tenuta assi di tipo meccanico, senza trafilamenti, senza manutenzione.
- IMPIANTO ELETTRICO:
· Impianto in corrente continua (DC) a 24 V.
· Impianto in corrente alternata (AC) a 220 V- 50 Hz dotato di interruttore differenziale “salvavita”.
· Presa da banchina, spina a poppa con connettore stagno, cavo di presa da terra con connettori standard.
· Quadro elettrico generale di controllo e distribuzione in dinette con pannello sinottico di controllo e allarme. 
· Otto accumulatori da 108 Ah cad. (Quattro per avviamento motori e quattro per servizi).
· Inverter 250 W 24V/220V 

· PLANCIA COMANDO:
· Bussola per alta velocità con illuminazione notturna.
· Strumentazione analogica motori con illuminazione notturna.
· Cruscotto in fibra di carbonio.
· GPS/Plotter  SIMRAD CP 34

· Pilota Automatico Robertson AP 16

· Tridata (scandaglio, solcometro e temperatura acqua).
· Indicatore di barra.
· Contagiri con contaore (sn e dr).
· Pressione olio motori (sn e dr).
· Pressione olio invertitori (sn e dr).
· Temperatura acqua motori (sn e dr).
· Livello carburante. 
· Livello acqua dolce.

· Indicatori Flaps.
· Pannello digitale allarmi motori (sn e dr).
· Set spie allarmi motori.
· Set interruttori comandi.
· Pulsantiera avviamento e stop motori con chiavi di sicurezza.

· Pannello allarmi presenza acqua nei filtri separatori gasolio.

· Timoneria oleodinamica con ruota timone in teak , lacca blu e acciaio inox  lucidato con logo Itama.
· Telecomandi morse combinati per acceleratori e invertitori con pomelli in massello di teak tornito e lucidato. 

· Parabrezza in plexiglass fumé con telaio in acciaio inox lucidato a specchio e apertura centrale.
· Tergicristalli con lavavetri integrati.

· Impianto antincendio fisso in sala macchine con tecnologia “aerosol”, azionabile dalla postazione di pilotaggio.
· Tiranti chiusura a distanza alimentazioni gasolio ai motori.
- COSTRUZIONE/EQUIPAGGIAMENTI:
1. Scafo: Fondo in composito rinforzato monolitico con carena a V profonda (22° di poppa), fianchi in sandwich (core in espanso di pvc).
2. Strutture scafo in espanso laminato con tessuti di vetro, paratie stagne in compensato marino sandwich rinforzato, paratie strutturali in compensato marino multistrato.
3. Coperta stratificata in composito sandwich (core in espanso di pvc), con antisdrucciolo bucciato.
4. Giunto scafo-coperta accoppiato mediante rivettatura e successivamente laminato in composito rinforzato con sovrapposto bottazzo in acciaio inox 316L.
5. Portello accesso “flush-deck” al gavone autovuotante di prua, che ospita il salpaancora in recesso protetto, alloggiamento catena ancora e cime di ormeggio.
6. Verricello salpaancora elettrico 1000 W incassato, comandato da cruscotto e da prua con telecomando a filo, con tre lunghezze di catena (75 m) zincata calibro 8.
7. Ancora Bruce in cubia da 15 kg. con scudo-musone in acciaio inox lucidato.
8. Due portelli passauomo trasparenti bruniti “flush-deck” per cabina armatore e dinette, con schermo oscuratore interno.
9. Cappotte con telaio in acciaio inox.
10. Quattro bitte e quattro passacavi in acciaio inox AISI 316L.
11. Occhielli per fissaggio parabordi.
12. Sei parabordi con relative cime.
13. Due cime d’ormeggio con impiombatura, redancia e catena e una cima da rimorchio.
14. Carica batterie 24/28 V, 25 A.
15. Passerella oleodinamica esterna in acciaio inox lucidato e

       teak con fibre ottiche perimetrali e telecomando (portata 110 Kg)

16. Due serbatoi gasolio da 565 l cad. in lega leggera, con sensori di livello e livelli visivi a tubo.
17. Filtri separatori gasolio.
18. Quattro elettropompe di sentina a funzionamento automatico/comandato con relativi allarmi acustici alto livello sentina.
19. Due serbatoi acqua dolce. 
20. Elettropompa autoclave acqua dolce.
21. WC elettrico con risciacquo ad acqua di mare.
22. Predisposizione per installazione sistema di contenimento e scarico acque nere.
23. Impianto raccolta e scarico acque saponate dalla doccia – doccetta sullo specchio di poppa (acqua calda e fredda).
24. Boiler scaldaacqua da 10 l.

25. Impianto acqua dolce calda e fredda e relativi miscelatori.
26. Pompa acqua mare per lavaggio catena.
27. Tromba elettrica.
28. Portello scorrevole e scala di accesso alle cabine di prua.
29. Pagliolato zona cabine a prua in compensato marino con portelli ispezione sentina.
30. Tutto il mobilio interno, le paratie divisorie e le finiture d’arredo sono realizzate artigianalmente in falegnameria con compensato marino e massello. Laccatura con finitura lucida o opaca (bianco panna).
31. Illuminazione interna con faretti alogeni. 
32. Elettroaspiratori per cucina e toilette.
33. Oblò in acciaio inox lucidato a specchio e cristallo, con corazzetta oscuratrice.
34. Piano cottura a tre fuochi gas e uno elettrico; lavello in VTR con miscelatore
35. Elettrofrigo da 80 litri da incasso in cucina.
36. TV LCD 15” in dinette.
37. Ricetrasmettitore VHF 25 W.

38. Una radio stereo RDS con lettore CD, casse interne ed esterne.
39. Materassi di tipo ortopedico indeformabile; fodera in cotone naturale; guanciali di tipo anallergico in fibra, con fodera in cotone naturale.
40. Imbottiture interne delle sedute in espanso a densità differenziata.
41. Tessuti di arredo (divano, copriletto, cuscini, ecc…) in fibre naturali, selezionati in esclusiva presso i più noti produttori mondiali e continuamente aggiornati; assistenza in cantiere di interior designer per la personalizzazione del decor della barca.
42. Materasso prendisole a poppa in pozzetto, su pagliolato rialzato, sollevabile per accesso ad una ampia zona di stivaggio sottostante.
43. Imbottiture esterne in materiale resistente agli ultravioletti ed all’ambiente marino.
44. Sedile di guida e dinette laterale in pozzetto con tavolo allungabile.
45. Illuminazione radente in pozzetto con faretti alogeni stagni.
46. Illuminazione del pozzetto per la navigazione notturna a led rossi.
47. Impianto gas GPL per cucina, con bombola esterna in pozzetto in apposita sede (con sede bombola riserva), valvola di sicurezza e valvola intercettazione in cucina.
48. Silenziatori di scarico sommersi ad alta efficienza modello ITAMA, con by-pass sullo specchio di poppa.
49. Flaps a comando oleodinamico.
50. Asta portabandiera in teak e bandiera.
51. Fasce di galleggiamento e sottobottazzo.
52. Antivegetativa.
53. Ampia piattaforma di poppa rinforzata in acciaio inox e doghe di teak, completa di scala da bagno. Scaletta inox e teak di discesa dal pozzetto alla piattaforma.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e possono essere modificate senza preavviso. In ogni caso la società ITAMA declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dell’informazioni contenute in questo documento.
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