Descrizione:
Smontaggio di tutta la barca per un nuovo refitting nel 2012:

Verniciatura di tutta la barca

Rifacimento di tutta la tappezzeria interna ed esterna

Nuovi tendalini laterali e tenda di poppa tutto in colore grigio come i cuscini esterni

Modificato il bagno con nuovi specchi e rifiniture varie

Montaggio di un nuovo parquet bianco su tutto il calpestio della cabina

Modifica del posto guida eliminando la vecchia struttura adattando due sedili

super anatomici e nella parte sottostante degli stessi creazione di un frigo a pozzetto

nella parte opposta alla guida

Eliminata la vecchia struttura per montaggio di una chaise longue

Eliminato il roll bar per creazione di un tendalino abbattibile a scomparsa

Revisione impianto elettrico correggendo molto anche il quadro comandi

Montaggio di due motori Man 440 HP con due trasmissioni di superficie arneson

Montaggio di un nuovo gruppo elettrogeno da 7kw

Cambio di tutti i plexiglass del parabrezza

Modifica della porta di entrata facendola tutta intera senza vetro centrale

Modifica del portellone apribile idraulicamente con creazione di un gocciolatoio

in acciaio inox sul perimetro del vano motori cosi da raccogliere tutta l'acqua del 

portellone

Smontaggio della vecchia pedana per montaggio di una nuova pedana prolungata

con tubolari inox e toghe in teak sul pianale compresa una scala telescopica con

discesa in acqua sotto la pedana

Montaggio di una passerella telescopica Opac mare con carabottino in teak

Nuovo GPS a colori e Tac

Nuovo VHF

