1.  Sostituzione nel 2004 di tutte le parti originali ancora in ferro 
zincato con acciaio ( musone, lande, prigionieri del bulbo, sostegni dei 
winch etc...)
2. Installazione nel 2006 di un avvolgi fiocco che ha reso finalmente agevole 
ed immediato l'utilizzo della barca nelle andature a vela
3. Completo rifacimento del motore che è stato sbarcato, aperto 
completamente, sostituite tutte le parti usurate ( pistoni, bielle, 
guarnizioni, bronzine etc...) rettificata la testata e la sostituzione di 
tutte le parti esterne quali l'alternatore, la bobina etc.. Il lavoro è 
stato fatto nel 2007 dalla ditta Cerni ( CerDiesel ) assieme ai cantieri 
Navali dell'Adriatico per quel che riguarda gli interventi apportati allo 
scafo.
3. Durante lo sbarco del motore, sempre nel 2007, sono state sostituite 
tutte le piane centrali originali che sostenevano il motore, ancora in ferro 
zincato, con delle nuove piane in acciaio. Quelle poche rimaste, posizionate 
a prua dell'albero in una zona sempre asciutta sono ancora in buone 
condizioni.
4. Sempre in occasione dello sbarco del motore nel 2007 è stato rivisto 
tutto l'impianto elettrico e l'isolamento termico/acustico del vano motore.

Sono questi lavori importanti che hanno sicuramente dato valore alla 
imbarcazione.

Restano ancora da programmare alcuni lavori in coperta, lavori facilmente 
individuabili facendoci un giro sopra. Si tratta della sostituzione della 
trincherina e dei fascioni, la cromatura degli oblò e il rifacimento di 
alcune parti della tuga. Un investimento stimabile in 20/30.000 euro da fare 
anche in più anni e comunque senza urgenza, dato che tutte le parti 
strutturali sono state rifatte di recente.
