YAWL “MAID”

LA STORIA:

Il Maid è uno yawl  costruito ed armato, nel lontano 1911, nei Prestigiosi  cantieri Luke & Co di a Hamble in Inghilterra, per conto di un Lord inglese, progettata dallo stesso Luke, venne varata nel 1911 con il nome di “Lilly Maid”, Fu la prima imbarcazione di queste dimensioni ad essere progettata già con il motore ausiliario entrobordo, per il fasciame vennero usate tavole di pino canadese dello spessore di cinque centimetri, lasciate a macerare nell’olio di cocco per dar loro il sesto, per la coperta fu usato il teak birmano, sempre dello spessore di cinque centimetri, quercia invece per i bagli, le ordinate, dritti, correnti e dormiente, di pino canadese anche l’albero di maestra e quello di mezzana, con i rispettivi boma, il tutto per un peso complessivo di undici tonnellate a cui vanno aggiunte cinque tonnellate di piombo per la zavorra, le ferramenta di coperta sono in bronzo da cannone.
Queste scelte hanno portato la barca ai giorni nostri.

Intorno agli anni quaranta la barca cambiò proprietario, il nome venne accorciato a “Maid”, venne variato l’armo, da aurico a Marconi, meno 

impegnativo e più adatto alle esigenze del nuovo armatore che intendeva navigare molto e con poco equipaggio, cosa che fece fino alla fine degli anni settanta, quando morì a causa di una malattia tropicale, riuscendo però a riportare la barca in Mediterraneo e ad affidarla ad un cantiere.

Nel 1987 venne acquistata dal suo attuale armatore, nello stesso anno ha partecipato alla Rimini Malta Rimini classificandosi seconda tra le barche classiche, e a diversi raduni per barche d’epoca, da allora molto si è parlato del “Maid” considerata una tra le più belle barche di quell’epoca e di quelle dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Costruttore 





Luche & Co. Hamble GB.

Anno di costruzione 




1911

Materiale impiegato per la costruzione 

Legni pregiati

Lunghezza 






m. 12,77

Larghezza






m. 3,00

Pescaggio






m. 2,20

Bompresso






m. 1,50

Stazza






ton. 11,76

Zavorra in piombo




ton. 5,00

Armo







Yawl

Timone






Barra

Motore






Iveco Aifo cv. 130 - 2400 giri

Invertitore






Iveco 1 a 3

Portanza velica:

Randa di maestra




m. 53

Randa di mezzana




m. 8

Fiocco






m. 46

Trinchetta






m. 18

Nel 1996 nei cantieri Ciavaglia di Fano sono stati sostituiti: motore, invertitore, asse, elica e astuccio, dopo di che, la barca ha navigato due sole stagioni.

Sistemazioni interne:

Cucina

Cuccetta navigatore

Saloncino (due posti letto)

Bagno

Cabina con due letti

La barca è in vendita, da ristrutturare.
