

CARATTERISTICHE TECNICHE
 


 
Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666
15,40 m
 

 
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666
14,75 m
 

 
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia all'hard top
4,10 m
 

 
H trasporto = H minima per il trasporto
4,10 m
 

 
Bh larghezza massima
4,14 m
 

 
Immersione sotto le eliche a pieno carico
1,43 m
 

 
Dislocamento ad imbarcazione scarica ed asciutta
15,30 t
 

 
Dislocamento a pieno carico
18 t
 

 
Capacità serbatoio carburante
1750 L
 

 
Capacità serbatoi acqua
350 L
 

 
Motorizzazione std
2 X MAN R6 800 CR power 800 mHP
 

 
Propolsione std
Linea d'asse
 

 
Velocità massima al dislocamento di 1/3 carico
37 nodi
 

 
Velocità di crociera
34 nodi
 

 
Cabine
3
 

 
Servizi
3
 

 
Servizi equipaggio

 

 
Cabine equipaggio con servizi

 

 
Numero massimo di persone imbarcabili
12
 

 
Categoria omologazione CE 94/25
A
 

 
Dotazioni di sicurezza
8
 

 





