CANADOS 86 SPECIFICHE TECNICHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE �
MOTORIZZAZIONI E PRESTAZIONI �
�
�
�
lunghezza fuori tutto�
m 26,48�
�
motori�
2 x CAT C32�
�
�
�
lunghezza scafo (CE)�
m 23,97�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
potenza�
2 x 1.830 hp�
�
�
�
larghezza massima�
m 6,4�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
trasmissione�
linea d'asse�
�
�
�
pescaggio all'elica�
m 2 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
invertitori  (configurazione v-drive)�
ZF 2050 V�
�
�
�
altezza massima�
m 7,9�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
velocità massima�
nodi 32 +/- 3%�
�
�
�
dislocamento a secco�
t. 63�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
velocità di crociera�
nodi 29 +/- 3%�
�
�
�
dislocamento a pieno carico�
t. 75�
�
�
�
�
�
�
�
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�
eliche�
Detra�
�
�
�
cabine �
4�
�
�
�
�
�
�
�
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�
generatori elettrici�
Onan 2 x 27 kW�
�
�
�
cabine equipaggio�
2�
�
�
�
�
�
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�
dissalatore�
Hp 200 l/h�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
aria condizionata�
Condaria 120.000 Btu�
�
�
�
�
riserva acqua dolce�
1.800 lt�
�
�
�
�
riserva carburante�
9.300 lt�
�
�
�
�
autonomia a velocità di crociera�
nm 450�
�
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Tech-Specs�
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TECHNICAL CHARACTERISTICS �
ENGINES AND PERFORMANCES �
�
�
�
length o.a.�
ft 86�
�
engines�
2 x CAT C32�
�
�
�
�
lenght of hull (CE)�
ft 78�
�
power�
2 x 1.830 hp�
�
�
�
�
beam�
ft 21�
�
drive�
shaft line�
�
�
�
�
draft to propellers�
ft 7�
�
gear boxes (straight drive)�
ZF 3050 A�
�
�
�
�
total height�
ft 26�
�
max speed�
knots 33 +/- 3%�
�
�
�
�
empty displacement�
t. 63�
�
cruising speed�
knots 29 +/- 3% �
�
�
�
�
full load displacement�
t. 75�
�
propellers�
Detra�
�
�
�
�
cabins�
4�
�
generators�
Onan 2 x 27 kW�
�
�
�
�
crew cabins�
2�
�
water tanks capacity�
Hp 200 lt/h�
�
�
�
�
�
air conditioning�
Condaria 120.000 Btu�
�
�
�
�
�
water tanks capacity�
us.gal. 475�
�
�
�
�
�
fuel tanks capacity�
us.gal. 1478�
�
�
�
�
�
cruising range�
nm 450�
�
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