[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



	A)
	Gavone ancora
	L)
	Bagno con lavello, wc, doccia

	B)
	Ripiano portaoggetti
	M)
	Cabina ospiti con letto matrimoniale

	C)
	Cabina armatoriale
	N)
	Divano plancia

	D)
	Tavolo regolabile
	O)
	Gavoni

	E)
	Quadro magnetotermico
	P)
	Plancia guida

	F)
	Armadi
	Q)
	Serbatoio carburante

	G)
	Serbatoio acqua
	R)
	Divano poppa

	H)
	Lavello e fornello
	S)
	Plancetta di poppa con scaletta bagno

	I)
	Frigorifero
	
	


CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t. mt. 8,50 - Lunghezza di costruzione mt. 7,47 - Larghezza scafo mt. 2,97 - Altezza cabina cm. 188

Persone trasportabili/posti letto 8/4

Dislocamento a vuoto/complessivo Kg. 2300/3650 - Serbatoio/i carburante/acqua dolce 2x215/130

TECNICA DI COSTRUZIONE

SCAFO E COPERTA

Costruzione con applicazione di gelcoat neopentilico e stratificazione di lana di vetro di prima qualità, poliestere isoftaliche e resine vinilister, con livelli di carichi superiori alle specifiche di sicurezza del RINA.

CARENA
Rinforzata con "kevlar", longheroni e madieri di rinforzo rivestiti in vetroresina.

MURATE E COPERTA

Con sandwich di termanto da 15 mm. rivestito con VTR per uno spessore complessivo di 25 mm. circa. in grado di assicurare la migliore robustezza alla struttura ed un'ottima coibentazione.

ASSEMBLAGGIO

Scafo/coperta realizzato con rivetti e viteria INOX, il tutto rinforzato con lana di vetro e resina poliestere; saturazione delle camere stagne con poliuterato espanso, imbarcazione auto vuotante.

OMOLOGAZIONE CE - categoria b - immatricolabile       
ANNO 2002





EFB Mercruiser 2x140 cv. B.


140 ore di funzionamento


Dotazione completa oltre 12 miglia


Presa di banchina


Verricello 1 KW doppio comando


Frigo 75 litri


Boiler 20 litri


Cuscineria completa


Autoradio stereo


Roll bar + cabina in tela + tendalino 


VHF – GPS - ECOSCANDAGLIO


Vel. Max 26 nds Crociera 20/22 nds 





Ottime condizioni generali





























