MOTOVELIERO  Modello Dufour 39’ Cockpit Central

· Anno di costruzione 1999

· Lunghezza 11,94 m

· Larghezza 3,85 m

· Categoria “A”

· Entrobordo Volvo – Penta MD22L da 50= HP

· Pozzetto centrale

La barca è studiata per poter effettuare qualsiasi traversata e per lunghe permanenze in mare senza bisogno di attraccare, per questo è dotata di spazi particolarmente ampi, gavoni capaci, letti che non fanno rimpiangere quelli terrestri e attrezzature che la rendono completamente autonoma. Alla banchina è godibile come “casa al mare” per gli spazi disponibili e la dotazione completa. 
Sicurezza:
· Dotazioni di sicurezza complete (Autogonfiabile)
· Rilevatore di fumo in sala macchine con allarme in quadrato

· Estintori in soprannumero

· MOB al GPS e al Radar

In coperta:
· Ponte interamente in tek

· Genoa, Randa, Tormentina

· Avvolgifiocco

· Lazy jack

· Manovre rinviate in pozzetto (anche la presa di terzaruoli)

· Ritenute del boma

· Gruetta inox con portata 120 Kg

· Tender Zodiac con scalmiera in alluminio

· Furibordo per tender da 3 HP

· Salpaancore con 50 m di catena da 10 mm

· Rete di protezione lungo tutta la murata

· Bimini

· Spray hood

· Pozzetto centrale molto asciutto

· Passerella in alluminio

· Parabordi

Timoneria:

· Stazione del vento (apparente e reale)
· Ecoscandaglio

· Solcometro

· Pilota automatico asservito a bussola,  GPS e vento

· Comando del timone anche su pulsantiera remotata
· Log

· Strumentazione di timoneria in rete con GPS

· Radar in rete

· Due postazioni radar interna su tavolo da carteggio ed esterna dalla timoneria
Al tavolo di carteggio:

· GPS

· Plotter su PC Compaq

· Navtex

· VHF

· Postazione radar
· Stazione meteo
Apparecchiature speciali:

· Dissalatore dell’acqua da 60 litri/ora
· Gruppo elettrogeno da 3 KW con motore diesel Farimann.
· Compressore dell’aria per carica bombole sub trascinato dal motore EB tramite frizione elettromagnetica con distacco automatico al raggiungimento della pressione di carica

· Rampa bombole aria sub

· Inverter 220V c.a. / 12V c.c.

· Pompa di esaurimento di emergenza delle acque di sentina di grande portata
· Pompa di sentina di servizio 
· Possibilità di deviare la pompa per l’acqua di raffreddamento del motore EB per pescare in sentina 
· In caso di via d’acqua importante è possibile azionare tutte le pompe.
Impianto elettrico:

· Quadro elettrico centralizzato con protezione magnetotermica e differenziale

· Tre batterie sigillate senza manutenzione da 95 Ah

· Carica batterie elettronico e ripartitore di carica

· Stacca batterie motore e servizi

· Impianto a 220 V con prese in tutte le cabine e nel quadrato

· Impianto a 12Vcon prese in tutte le cabine e nel quadrato

· Due prese di corrente a 12 V all’esterno a poppa per salpabolentino o per mulinello elettrico

Impianto idrico:

· Impianto idrico con acqua calda con boiler elettrico o con riscaldamento dall’acqua di raffreddamento del motore EB.

· Serbatoio acqua 280 l allacciato anche al dissalatore

· Doccia calda e fredda con miscelatore e pompa di evacuazione

· Doccetta sulla discesa di poppa

· Il rubinetto di cucina può essere alimentato dall’autoclave con acqua calda o fredda con miscelatore o dalla pompa a pedale che può pescare dal serbatoio o dal mare.

· Rubinetto nel locale doccia con miscelatore
· Pompe di esaurimento rapido di emergenza (in caso di via d’acqua importante).

· Pompa di sentina
Attrezzatura da pesca:

· Due portacanna a poppa per pesca a traina

· Due portacanna sul tender

· Due bicchieri a poppa per inserire un salpabolentino

· Il tender è attrezzato con plancia amovibile per la pesca con palamiti

Interni:

· Interni molto spaziosi realizzati in legno di ciliegio 

· Cabina amatoriale a poppa, altezza 1,9 circa, con letto matrimoniale ( dimensioni normali come un letto matrimoniale terrestre) e due divanetti con quattro armadi e vari ripiani; trattandosi di barca a pozzetto centrale si può disporre di una vera cabina amatoriale di dimensioni rilevanti.

· Locale lavabo di grandi dimensioni con armadio e stipetto e con doccia (un vero locale doccia).

· Locale WC con armadietto e WC manuale
· Cucina con frigo e due fuochi e forno, lavello a due vasche armadi e stipetti vari per uno stivaggio abbondantissimo
· Acqua al lavello cucina da autoclave o da pompa a pedale per acqua dolce o per acqua salata
· Quadrato con grande tavolo e divani con relativi gavoni

· Cabina di prua con letto matrimoniale a V e due armadi più ripiani, stipetto e gavone.

