S/Y TONIC

- Demolizione coperta, sottocoperta e

  chiavi di coperta. Ricostruzione chiavi

  in mogano massello, sottocoperta in

  compensato di mogano 15 mm e coperta con

  doghe di teak massello mm.10.

- Bruciatura di tutta la sovrastruttura,

  trattamento con fondi e stucchi epos-

  sidici, finitura con n.2 mani di buc-

  ciato Versilia.

- Carteggiatura fiancate e specchio di

  poppa, stuccatura, trattamento con

  fondi epossidici, finitura con n.2

  mani di bucciato Versilia.

- Demolizione e  di tutta l’impavesata e

  della falchetta rifacimento completo

  in mogano massello e compensato di

  mogano finitura con n.2 mani di buc-

  ciato Versilia.

- Demolizione e rifacimento panca di poppa

- Rifacimento completo di tutta la batta-

  gliela, compresi i bicchieri e della

  scaletta da bagno di poppa, in tubo di

  acciao  inox 316, spess.2 mm lucidato a

  specchio

- Ricostruzione porta entrata in teak mas-

  sello e compensato di teak.

- Ricostruzione cornici in teak vetri di

  poppa.

- Verniciatura interno con n.3  mani di

  flating.

- Rifacimento completo mobile cucina in

  mogano massello, compensato marino di mogano

  con alcune parti rivestite in formica

  bianca. Rifacimento di tutti vari pan-

  nelli plancia comando con rivestimento

  in sky.

- Rifacimento piani alloggiamento lavabi

- Pitturazione completa sentine e motore

- Rifacimento completo impianto elettrico

  220 V e 12 v compreso i quadri di comando

- Rifacimento completo impianto idraulico.

- R.i.na. eseguito nel 2006

- Accessori montati nuovi:

  n.4 bitte inox, n.2 passacavi inox, tappi

  acqua e gasolio passo d’uomo di prua Bomar,

  verricello  Lofrans 1200 W, mt.75 catena

  diam.10, luci di via, plafoniere esterne,

  spazzole tergi vetro, forno e cucina a gas,

  lavabi bagni e rubinetteria, lavabo e

  rubinetto cucina, boiler in acciaio inox

  lt.40, impianto gas a norme R.i.na., presa
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  per attacco diretto acqua , n.4 batterie,

  n.2 w.c. elettrici, n.1 frigo 130 lt, doc-

  cetta esterna, n.8 oblò completi di zanza-

  riere in acciaio inox, tagliando straordi-

  nario motore, antenna e impianto Tv, carica-

  batterie Mastervolt, tromba, n.2 pompe di

  sentina automatiche, n.1 pompa manuale,

  n.1 bussola, n.1 manetta monoleva Morse,

  rifacimento di tutta  la tappezzeria interna

  ed esterna.

  Fornitura ed installazione n.1 plotter a colori 8”

  TFT Wide screen 16:9 completo di Gps 12 canali.

  Fornitura ed installazione n.1 ecoscandaglio

  poppa Navman Fish 4100 con trasduttore pas-

  sante (PREVISTO IN PLASTICA).

  Fornitura n.1 trasduttore Bronzo Furuno special

