CUSTOM CATAMARAN










[image: image1.jpg]sailornet
yachting




Progetto Giuliano Guidi. 

Costruzione cantiere Marlin craft Senigallia . 

Anno 1997. 11,20x6,60m  materiale vetroresina a sandwich di termanto. 

Derive a baionetta, pescaggio 70-180cm. 

Albero e sartie Tiberspar 2004 verificato su modello matematico da studio ing. Ricci (ha progettato le strutture delle barche di Soldini che, in quelle, non hanno mai avuto problemi), doppie crocette maggiorate e diamanti con sartie volanti di ritenuta e paranchi recupero imbando sottovento. 

N7 winches Antal selftailing (due di drizza, uno di terzaroli,due di scotta fiocco e manovra derive, due di scotta randa).

Randa steccata con carrelli 60mq e fiocco autovirante 18mq .

verricello elettrico salpancora  Lofrans del 2000. 

ancore N2 originali Bruce da 15Kg e da 7,5 Kg. Con 50 m di catena da 8 e 50m cima. 

Cime parabordi e dotazioni sicurezza per 10 persone.

Zattera di salvataggio Arimar per 10 (revisione 2008). 

Dinette esterna con tavolo ad ante abbattibili per 8 persone, con divano a C e cuscineria, cappotta in tessuto resinato sopra dinette esterna con finestre apribili del 2005.

Scaletta bagno e accesso a bordo da tender laterale inox con scalini teck. 

Passerella montabile sia a prua che a poppa.

Consolle portastrumenti con cappottina paraspruzzi. 

Colonnina con bussola Danfort costellation e ruota  centrale100cm  rivestita in pelle del 2000. 

Due bussole laterali a paratia Nemo. 

gruette in alluminio del 2000 con paranchi per tender.

Tender(non compreso) e Fuoribordo(compreso)  Jonshon 15hp. 

Strumenti in consolle: strumentazione motori con contagiri e monocomandi  morse, centralina vento Raymarine del 2002,tridata (log, scandaglio, temp.) B&G , pilota automatico Autohelm  ST 4000 plus a barra, GPS con plotter cartografico Navionics Geonav 5. Musica interna ed esterna con radio FM e lettore CD e MP3. 

MOTORI  N2 Lombardini ebd da 17 hp con 800 ore di moto. Linee d’asse con boccole del cavallino del 2005, eliche bipala a passo variabile revisionate nel 2005. 

Impianto elettrico completamente ricostruito nel 2000: 220V con salvavita e caricabatteria e inverter da 100W.

Batteria motore da 70ah e batterie servizi al GEL  da 130 ah da trazione. 

Pannelli solari fotovoltaici orientabili sulle gruette di poppa (in alluminio) da 150w. 

Quadri elettrici di controllo in ambedue gli scafi. 

Serbatoio gasolio da 120lt e  2 di acqua dolce per un totale di 400lt. 

Impianto idrico con due autoclavi per acqua dolce  per bagni cucina e doccia esterna e autoclave acqua di mare per cucina. 
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Pompa di sentina svuotamento doccia interna e pompe sentina spoilers.

Cucina  inox a tre fuochi a gas, frigo a  pozzetto da 60lt, motore compressore piastra espansione etc. del 2007, lavello tondo inox. 

Interni: scafo dritta: due cabine doppie (a prua e a poppa) carteggio e bagno. Scafo sinistra cabina doppia a poppa, cucina, dinette interna con divani contrapposti ,tavolino smontabile e seconda cuccetta a telo a castello ribaltabile; bagno a prua. 
Pagliolati  interni in mogano rigato acero del 2002. 

Fodere materassi del 2003.. 

Rina 2011. reti di prua maggio 2006. 

Tutti gli anni sono state cambiate le giranti dei motori nonché filtri, prefiltri etc..  

Tutti gli anni è stata eseguita accurata manutenzione e apportate migliorie controllando ogni particolare delle attrezzature e degli impianti e strumentazioni. 

La barca è attualmente a terra a Fiumicino.

Gianluca Pacini
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