
ELENCO LAVORI ESEGUITI 

1992

-
check del motore principale (Volvo Penta) e dei gruppi elettrogeni (Onan e Kohler);

-
check della pompa di sentina (con relativa sostituzione di tutti i pezzi che non ritenevamo garantiti);

-
sostituzione di 7 prese a mare;

-
sostituzione di 2 tavole di fasciame in corrispondenza di altrettante prese a mare;

-
sostituzione completa del paterazzo dell'albero di maestra (compresi i due arridatoi);

-
sostituzione della baderna dell'asse dell'elica;

-
smontaggio di tutte le ghiere di finestroni ed oblò e sostituzione delle stagnature (stoppa e silicone):

-
sostituzione autogonfiabile di salvataggio;

-
montaggio nuovo GPS;

1993

-
sostituzione del rullafiocco e del relativo strallo;

-
sostituzione delle sartie alte dell'albero di mezzana (compresi i due arridatoi);

-
sostituzione del paterazzo dell'albero di mezzana;

-
sostituzione degli isolatori di antenna della radio SSB;

-
sostituzione di tutti i perni dello scafo nella zona poppiera;

-
sostituzione di due tavole di fasciame in corrispondenza dei perni più rovinati;

-
sostituzione della baderna dell'asse del timone;

-
sverniciatura completa delle parti esterne in coppale e loro riverniciatura con nove mani di Epifane's;

-
controllo completo del dissalatore;

-
riverniciatura del bianco antisdrucciolo;

-
riverniciatura della linea di bagnasciuga;

-
sostituzione dell'autoclave con applicazione di un nuovo sistema elettrico appositamente studiato;

-
revisione completa della radio SSB;

-
revisione completa dell'impianto di condizionamento;

-
revisione completa del salpa-ancore Lofrans (montata seconda campana di tonneggio);

-
revisione completa del WC di prua (Blake);

-
sostituzione tender di servizio e relativo motore;

-
sostituzione balumina del genoa e montaggio fettuccia parasole;

-
montaggio copri-arridatoi in pelle;

-
sostituzione della lavatrice;

1994

-
bruciatura e smacchinatura di tutta l'opera viva;

-
trattamento West-system a tutta l'opera viva;

-
sostituzione fascione in mogano della tuga di poppa;

-
calafataggio dell'opera viva;

-
revisione del radar;

-
revisione del motore del frigorifero;

-
sostituzione di tutte le batterie (servizi e motore);

1995

-
revisione completa della pompa di sentina elettrica;

-
revisione completa della pompa delle acque grigie;

-
revisione del gruppo elettrogeno Onan;

-
sostituzione delle batterie dei gruppi elettrogeni;

-
rifacimento completo del pozzetto;

-
riverniciatura dell'intera opera morta e della linea di bagnasciuga;

-
sostituzione della baderna dell'asse dell'elica;

-
riverniciatura del bianco antisdrucciolo;

-
sostituzione delle cappe dei winches;

-
revisione della centrale del vento B&G;

1996
Esterno

-
controllo coperta, tricarino, scalmotti e attacco lande;

- 
sverniciatura completa del bianco delle tughe, controllo dello stato del legno e riverniciatura con vernice antisdrucciolo;

-
sistemazione legni tughe e interno pozzetto;

-
coppale generale;

- 
tavolo per pozzetto (per almeno sei persone) e sedile abbattibile per timoniere;

-
allungate e alzate il boma della maestra (vang meccanico e luce interna al boma per illuminazione pozzetto con interruttore sulla plancia);

-
sverniciatura completa degli alberi e dei boma, loro pitturazione con trattamento completo Awl-Grip, sostituzione crocette (far passare i fili delle luci di coperta dalla parte alta delle crocette), montaggio carrello per la randa della maestra;

-
Easy jack (interno);

-
sostituzione sartie volanti;

-
sostituiti tutti i cavi elettrici degli alberi;

-
sostituzione della centrale di testa d'albero B&G;

· sostituzione apparati VHF, SSB e radar;

-
impianto meteo-fax /Navtex;

- 
base candelieri passaggi laterali;

-
sostituito avvolgitore drizza randa con un winch ;

-
studio ed esecuzione di uno scalandrone più leggero;

-
studio aerazione cabina armatoriale;

-
revisione verricello ancora;

-
ferma-catena dell'ancora (chain-stopper);

-
rifatta marche catena;

-
cerniere del paraspruzzi pozzetto per renderlo abbattibile;

-
angolatura lande;

-
sostituzione antenne (TV e radar);

-
bianco opera morta;

-
strisce d'acciaio sui passaggi laterali;

-
studio passacavi e bitte di mezza nave;

-
cromature di tutta la barca;

-
zinchi scafo ed elica;

-
cornice in legno per gli strumenti B&G sulla plancia 

Sala macchine

-
ONAN: rifatte  impanature perni pompa acqua e controllo generale;

- 
Kohler: revisione completa

-
sostituito scaldabagno;

-
iniettori, pompa e scambiatori di calore del motore principale;

-
controllo e pitturazione asse dell'elica;

-
filtri, zinchi, olio motore e gruppi;

-
controllo totale e ripristino del dissalatore;

-
sostituita baderna timone.

Interni

-
Pagliolato ingresso cabina armatoriale e zona bar (acero e mogano);

-
divano di pelle;

-
moquette in tutta la barca;

-
serrature armadio cabina armatoriale;

-
ridorati rubinetteria bagni;

-
cambiati listelli delle soglie, bagni e cucina;

-
controllati accessori bagni;

-
sostituiti paralumi dinette;

-
controllato HI-FI di tutta la barca;

-
estintori (compreso sala macchine);

-
controllati madieri;

Vele e cappe
· Tutte nuove (Beppe Zaoli).

tendalino

· Completamente revisionato (in tre pezzi per la copertura completa della barca).

1997
· sostituzione di due corsi di tavole per fasciame dell’opera viva (da prua a poppa, dritta e sinistra);

· sostituzione di tutti i perni in ferro zincato con perni in silicio;

· pitturazione della sentina, dei gavoni e della sala macchine;

· sostituzione di quattro prese a mare e manutenzione di tutte le altre;

· revisione degli alternatori del motore principale;

· sostituzione del pressostato dell’autoclave;

· revisione completa della pompa di sentina elettrica;

· controllo di tutti i serbatoi e relative valvole;

· sostituzione degli impianti HI-FI della dinette e della cabina armatoriale.

1998
· sostituzione batterie servizi;

· sostituzione pompa di sentina;

· sostituzione pompa autoclave;

· verniciatura fiancate;

· sostituzione baderna asse porta elica;

· controllo accurato opera viva (perni, comenti calafataggio, tavole e prese a mare).

1999
· sostituzione generatore ONAN con nuovo generatore Kohler;

· sostituzione batterie motore, gruppi e RTF;

· sbarco, revisione completa del secondo generatore Kohler;

· sostituzione presa a mare dissalatore.

2000
· sostituzione vecchio dissalatore con nuovo Idromar 130 Lt/h;

· sostituzione presa a mare delle ghiotte del pozzetto e dell’aria condizionata;

· sostituzione vecchio caricabatterie con 2 nuovi Mastervolt da 75 A cad.;

· sostituzione di tutte le batterie dei servizi;

· sostituzione del barbottin del salapa-ancore;

· pulizia serbatoio nafta.

2001-2002
· revisione completa del gruppo elettrogeno Koeler 12 kW;

· carenaggio;

· preparazione invernale ed estiva motore e gruppo elettrogeno;

· smontaggio completo e rimontaggio di tutte le attrezzature per:


-
rifacimento coperta in teak massello;


-
verniciatura legni delle tughe con coppale “spynnaker” (12 mani) dopo aver portato a 

vergine il mogano;


-
riverniciatura con ciclo Awl Grip alberi, crocette, boma e tangoni:

-
smontaggio, rinforzo e rimontaggio timone, controllo timone, controllo asse timone;

-
rettifica asse portaelica, rettifica boccola;

-
verniciatura murate;

-
messa a punto alberi e vele effettuate da personale specializzato;

-
rifacimento di tutti i materassini delle varie cuccette con nuove fodere e di tutte le copertine;

-
sostituzione della cucina elettrica con una a gas (Alpes Inox);

-
cromatura di tutti i finestroni, doratura delle rubinetterie dei bagni ospiti e trattamento di 
ottonatura delle plafoniere, delle maniglietta etc.;

2003-2004
· Sabbiatura carena e ciclo epossidico opera viva;

· carenaggio;

· sostituzione alcune parti di tavole del fasciame zona poppiera;

· sistemazione fori viti tavole;

· rifacimento cassa acque grigie in acciaio inox con sistema svuotamento automatico;

· sbarco e reimbarco motore e gruppo elettrogeno Kohler di sx ;

· manutenzione motore e gruppo elettrogeno (inclusa verniciatura motore);

· revisione pompa iniezione gruppo elettrogeno;

· rifacimento vasca decantatore gasolio motori in acciaio inox e sostituzione di tutte le tubazioni gasolio;

· sostituzione monocavi comando macchina;

· sostituzione monocavi intercettazione valvole gasolio macchine;

· lucidatura murate

· sostituzione pompa aria condizionata;

· installazione batterie aggiuntive servizi;

· pulizia, ispezione e riverniciautra esterna di tutte le casse di acqua dolce e gasolio, e relativa  certificazione con perizia tecnica;

· pulizia sentine di tutto lo scafo con seguente spazzolatura a fondo di tutti i rinforzi metallici dei madieri: seguente protezione con antiruggini e quindi ripitturazione di tutte le sentine con 3 mani di smalto grigio;

· ripitturazione di tutta la sala macchine, compresi cieli e portelli;

· sostituzione di tutta la tubisitca dei wc di bordo;

· smontaggio, revisione e riverniciatura/ricromatura di tutti i wc di bordo, incluso quello equipaggio;

· restauro lavello a scomparsa equipaggio;

· revisione di tutti i chiavistelli chiusura degli oblò e dei portelli tuga e controllo tenuta guarnizioni;

· sostituzione di tutte le astine cromate delle tendine oblò, finestroni e docce e rifacimento delle tendine;

· riverniciatura piani di calpestio tughe con 2 mani di bianco antisdrucciolo;

· sostituzione plexiglas finestrone bar e passauomo cabina equipaggio;

· riverniciatura coppali bagni cabina e bagno equipaggio;

· foderatura cieli con formica color avorio;

· sostituzione moquette in tutta la barca;

· revisione impianto elettrico

2005
-
nuova stazione del vento e log Raytheon;

-
installazione di un nuovo vang tradizionale sul boma di maestra, realizzata con piastre inox 
“custom”, lucidate a specchio, bozzelli Wichard e servito da un winch Harken a due 
velocità, cromato;
-
rifacimento coperture in pelle degli arridatoi.

NB:
ogni anno viene data la vernice antivegetativa con il relativo trattamento completo; vengono sostituiti olio e filtri a tutti i motori; vengono sostituiti gli zinchi a scafo, elica e motori; viene fatto il trattamento invernale a motori e WC; viene fatto il trattamento speciale di fine stagione al dissalatore e sono vengono date 4 mani di coppale Epifane's ogni cinque mesi. 
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