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Xp 50
SPECIFICHE STANDARD

(Preliminari)

Ottobre 2011
	
DATI TECNICI


DIMENSIONI
Lungh. scafo


14,99  
m

Lungh. galleggiamento


13,41  
m

Larghezza


4,43  
m

Pescaggio standard


2,65  
m

Pescaggio alternativo 1


3,00  
m

Pescaggio alternativo 2 
 

2,35  
m

Peso chiglia 


5.140  
kg

Dislocamento leggero


11.600  
kg

MOTORE/SERBATOI

Motore diesel

 
75
HP

Capacità serbatoio acqua


550
lt

Capacità serbatoio gasolio


300
lt

PIANO VELICO - Standard

Randa



87.6
m2
Randa (albero in carbonio)


89.6 
m2
Genoa 106%



64.3
m2
Spinnaker AP



210.0
m2

Spinnaker (albero in carbonio)

220.0  m2
	CERTIFICAZIONE CE


Xp 50 - versione 3 cabine secondo le specifiche tecniche standard.

Certificazione CE - Categoria A per navigazione Oceanica

Scafo costruito secondo la normativa ISO 12215(Standard Europei).
	SCAFO


Costruzione in sandwich con anima strutturale in foam.

Tessuti unidirezionali e biassiali posizionati strategicamente al fine di ottimizzare robustezza e peso dell'imbarcazione. 

Laminato solido nelle zone di maggior stress come area di attacco chiglia/scafo, piede motore, asse del timone.

Superfici esterne dello scafo con finitura a Gelcoat (RAL 9010 Bianco) con 3 linee al galleggiamento in Gelcoat (RAL 5011 Blu Scuro).
Scafo laminato su stampo femmina in infusione con resine epossidiche per ottimizzare la rigidità generale ed avere una superficie esterna con finitura di alta qualità.
Paratie strutturali in compensato marino resinate allo scafo con spessori variabili da 16 a 20 mm.

Madieri strutturali laminati nello scafo. Rinforzi in carbonio laminati sullo scafo per assorbire tutti i carichi derivanti da chiglia ed albero.

Punto singolo di sollevamento della barca per le operazioni di alaggio e varo facili e sicure.

Garage per tender a poppa. Apertura dello specchio di poppa con comandi elettrici.

Scaletta da bagno in acciaio inox fissata allo specchio di poppa

Finestrature rettangolari a scafo recessate - 3 per ogni fiancata.

	COPERTA


Costruzione in sandwich con anima strutturale in foam

Tessuti unidirezionali e biassiali posizionati strategicamente al fine di ottimizzare robustezza e peso dell'imbarcazione.

Superficie esterna della coperta con finitura a Gelcoat (RAL 9010 Bianco).

Coperta e coperchi dei gavoni laminati su stampo femmina per ottenere un'ottima finitura esterna.

Teak applicato sottovuoto, spessore 9 mm, in pozzetto e sulle sedute.

Falchetta ad altezza variabile incorporata nella giunzione scafo/coperta per garantire sicurezza nella zona di prua e comfort per l'equipaggio nella zona di poppa.

Gavone dell'ancora auto svuotante con verricello salpancora e spazio per la catena dell'ancora. Calavele a  poppavia del gavone ancora.

Gavone bombole del gas (2 x 3 kg) recessato sul passavanti (1 bombola std).

Pistoni a gas di sostegno ai gavoni in pozzetto e alla cala vele (4)
Gavone drizze incassato nel fondo del pozzetto.

Gavone sul fondo del pozzetto con coperchio incernierato per il tavolo pozzetto (optional) e con spazio per lo stivaggio dell’autogonfiabile - dimensione massima 800x500x325 cm.

MANOVRE DI COPERTA
Winches del genoa, self tailing, Harken Radial 70.3 STA (2pezzi)

Winches della randa, self tailing, Harken Radial 60.2 STA (2 pezzi)

Winches delle drizze, self tailing, Harken Radial 50.2 STA (2 pezzi)

Maniglie dei winches da 10" - 3 pezzi

Stopper Spinlock sulla tuga per drizze, manovre correnti, borose terzaroli - 8 pezzi

Sistema di controllo della scotta randa stile MAXI scotta intubata sottocoperta e winches posizionati vicino al timoniere,

Rotaia del carrello della scotta randa recessata sul fondo del pozzetto davanti alle ruote del timone

Avvolgifiocco con tamburo a scomparsa sotto coperta. Manovra di controllo rimandata in pozzetto.

Rotaie carrello del genoa fissate in coperta con carrelli genoa e manovre di controllo montati.

Collare dell’albero in acciaio inox con attacco bozzelli di rinvio e tiranti in acciaio inox sottocoperta.

Bozzelli a piede d'albero per drizze, borose e manovre correnti +  bozzelli per rimandi vang e base randa.

2 sistemi “deck organiser”  per rinviare drizze e altre manovre correnti in pozzetto.

BOCCAPORTI/OBLO’/SPRAYHOOD
Tambuccio con scorrevole in plexi glass bianco a scomparsa in apposito garage in GRP.

Chiusura verticale del tambuccio in plexiglass fumè a scomparsa in apposito recesso.

Finestrature laterali sulla tuga con due sezioni apribili su ogni lato. Le parti apribili, quattro in totale, sono montate a filo.

Oblò in coperta, montati a filo, apribili per garantire luminosità ed areazione agli interni - 7 oblò in totale: 1 in coperta nella zona di prua, 2 sulla tuga a pruavia dell'albero, 2 sulla tuga al centro, 2 sulla tuga sulle cabone di poppa.

BATTAGLIOLA/EQUIPAGGIAMENTO ANCORA

Candelieri in acciaio inox fissati sulla falchetta.

Due pulpiti di poppa laterali in acciaio inox con portabandiera a destra.

Pulpito di poppa centrale con luce di coronamento  integrata LED.

Pulpito di prua in acciaio inox con luci di navigazione a LED integrate.

Ancora Delta da 25 kg in acciaio zincato con 50 m x 10 mm di catena in acciaio zincato.

Salpancora elettrico da 1500 W - 12 Volt Quick Antares.

Bitte di ormeggio (Nomen) pieghevoli a prua e poppa (4 in totale) con protezioni in acciaio inox sulla falchetta

Quattro golfari per aggancio cinture di sicurezza in pozzetto

Tappo di riempimento in acciaio inox sulla coperta per serbatoio acqua.

Tappo di riempimento in acciaio inox sulla coperta per serbatoio gasolio.

Due bocchettoni in acciaio inox posti sulla coperta per svuotamento casse acque nere.

Rullo guida ancora su musone di prua in acciaio inox, smontabile.

	ALBERO E SARTIAME


Albero passante appoggiato in chiglia, in alluminio anodizzato a tre ordini di crocette, appositamente progettato per l'Xp 50.

Sull'albero sono installate la luce di via motore a LED, windex con luce, due gradini ed all'interno canalette predisposte per cavi lettrici/elettronici addizionali.

Boma in alluminio anodizzato con circuito mani terzaroli, tesa base interno e vang telescopico con paranco esterno.

MANOVRE FISSE
Paterazzo con regolatore integrato.

Lande in acciaio inox fissate a scafo (2).

Sartiame in tondino discontinuo con tornichetti.

Strallo di prua in tondino con tamburo dell'avvolgifiocco sottocoperta.

Lande in acciaio inox per strallo di prua e paterazzo sdoppiato.

MANOVRE CORRENTI
Drizze in Spectra rimandate in pozzetto:

Controllo sistema avvolgifiocco da 8 mm

Cunningham 8 mm

Drizza della randa 12 mm

Due mani di terzaroli da 10 mm

Drizza del genoa da 12 mm

Tesa base randa da 8 mm

Circuito del vang da 8 mm

Drizza spinnaker in testa d'albero da 12 mm

Scotta della randa da 10 mm

Scotte del genoa da 10 mm

	CHIGLIA


Chiglia standard a “T” con pescaggio 2,65 mt.

La chiglia è composta da un bulbo in lega di piombo e antimonio con la pinna in ghisa al fine di ottenere un’alta resistenza e un basso centro di gravità ed ottime performance a vela. La chiglia è assicurata tramite perni alla struttura in carbonio della barca.

	TIMONE E TIMONERIA


Pala del timone laminata in sandwich di vetroresina e anima di foam.

L'asse del timone è in acciaio “duplex” ad alta resistenza montata su cuscinetti a rulli autoallineanti.

Due ruote del timone con sistema di trasmissione a frenelli per migliorarne la sensibilità. La doppia timoneria consente un agevole passaggio verso il pozzetto centrale

Due ruote in composito da 100 cm di diametro. La ruota in composito permette di avere rigidità assoluta, leggerezza e sicurezza.

	INTERNI


Xp 50 - Versione tre cabine con un bagno situato nella cabina armatore ed un altro a poppa sul lato di dritta.

Gli interni consistono di una combinazione di unità in composito e legno.

Tutta l’impiallacciatura usata per gli interni è di ottima qualità, pre selezionata e lucidata a mano con finitura satinata.

Le paratie dentro i bagni sono laminate bianche così come la paratia di poppa e la paratia centrale delle cabine di poppa.

Luci dei bagni integrate nel controstampo del soffitto. 

Unità prestampate in vetroresina per i bagni inclusive di ghiotta scarico acque grigie.
I paglioli sono di compensato marino, spessore 16 mm in simil teak con inserti in Gaboon, aperture per ispezione alla sentina ove necessario.

Scala di ingresso in vetroresina con gradini in teak non verniciato e curvati per favorire la discesa.

Tientibene all'ingresso e lungo le finestrature della tuga in dinette.

Oblò Ocean Air con zanzariere ed oscuranti inclusi.

Nota: tutte le dimensioni indicate per gli interni sono indicative

Cabina Armatore
Letto matrimoniale, supporto per materasso in compensato marino. Materasso in schiuma, spessore 150 mm, dimensioni 200 x 180 cm.

Seduta con schienale sul lato di dritta e di sinistra.

Armadio in composito sul lato di dritta, doppia anta con mensole e spazio per appendi abiti.

Armadietti e mensole posti a murata sopra il letto.

Rivestimento laterale con pannelli in simil-sky bianco. 

Un cassetto ed uno stipetto sotto il letto.

DINETTE
Sulla sinistra: divano ad "U" da 6 posti (246 x 132cm) attorno al tavolo da pranzo.

Pouf a due posti a centro barca.

Sulla dritta: tavolo da carteggio (75 x 65 cm) con spazio per stivaggio carte nautiche. Cassetti e spazio per stivaggio sotto la seduta del navigatore. Il tavolo da carteggio può scorrere verso poppa fino alla paratia del bagno e la lunghezza del sofà passa da 137 a 182 cm spostando la seduta del carteggio.

Armadietti a scafo fissati a murata su ambo i lati della dinette.

Pannello elettrico situato sopra al tavolo da carteggio, inclusivo di presa 230V.

Rivestimento bordi liberi con pannelli in vinile spessore 7 mm.

CABINE DI POPPA
Letto a due piazze (205 x 150 cm, max larghezza) con supporto per materasso in compensato marino forato per favorire la ventilazione. Materasso in schiuma da 120 mm.

Armadio guardaroba a doppia anta con mensole ed appendi abiti (90 cm).

Rivestimento a bordi liberi in vinile.

CUCINA

Cucina ad "U" in laminato bianco lucido 176 x 166 cm.

Cassettiera con 4 cassetti.

Doppio lavello in acciaio inox recessato sul piano cucina con miscelatore centrale e doppio tagliere in teak a copertura lavelli.

Ghiacciaia Isotherm SP a pozzetto con apertura dall'alto, capienza 130 litri con isolante termico da 100 mm con unità di raffreddamento ad acqua di mare Danfoss

Cucina basculante a tre fuochi mod. "Eno" con forno. 

Forno a microonde con sportello in acciaio inox.

Armadietti e cassettiera verniciati in bianco per stivaggio stoviglie e cambusa.

Cristallo divisorio (spessore 10 mm) tra cucina e sedute dinette.

Cestino rifiuti posizionato sotto i lavelli.

Bagno e vano doccia

Paratie rivestite in laminato bianco.

Lavello e ripiano in composito bianco.

Rubinetto con miscelatore per lavello e doccia.

Pompa elettrica per svuotamento doccia con interruttore manuale.

Pannelli in legno non verniciato recessati sul pavimento della doccia e del bagno.

Porta asciugamani e tientibene in acciaio inox intorno al piano di appoggio.

Ganci per appendi asciugamani ed altri accessori in acciaio inox.

Specchio sopra al lavandino.

	VANO MOTORE


Situato sotto il pozzetto con ottimo accesso dietro la scaletta di ingresso (removibile) e tramite due aperture nelle cabine di poppa.

Vano motore accuratamente isolato per ridurre la trasmissione del rumore e del calore prodotti dal motore.

Ventilazione forzata nel vano motore per ridurre il surriscaldamento e la propagazione del calore.

	CUSCINI


I cuscini del sofà e delle sedute hanno l'interno in schiuma di alta qualità per garantire il massimo del comfort.

Campioni di rivestimento standard X-Yachts disponibili su richiesta.
	IMPIANTO IDRAULICO


Prese a mare e passa scafi tutti montati a filo.

Serbatoio acqua in acciaio inox da 550 lt posizionato sotto il pagliolato in dinette. Livellostati analogici, oblò per ispezione e bocchettone di imbarco in coperta.

Boiler acqua calda Isotherm da 30 lt. L'acqua calda può essere prodotta sia tramite il motore principale che tramite resistenza elettrica per quando si è collegati alla banchina.

Cassa acqua nere da 60 lt con indicatore di livello, scarico automatico fuoribordo e bocchettone di scarico in coperta(2pezzi).

Autoclave per acqua calda e fredda in cucina e nei bagni.

"Ghiotta" della sentina incorporata nella struttura della chiglia a centro barca.

Pompa di sentina elettrica ad azionamento automatico o manuale on/off con interruttore al tavolo da carteggio.

Pompa di sentina manuale montata in pozzetto.

Doccetta esterna in corrispondenza della spiaggetta di poppa con acqua calda e fredda.

	IMPIANTO ELETTRICO


Impianto a 12 Volt DC per tutti i servizi di bordo.

Pannello elettrico tipico X-Yachts con 27 fusibili automatici 3 indicatori analogici VDO per livelli gasolio, acqua e livello carica batterie.

Impianto a 12 Volt DC per motore principale.

Tutti i cablaggi sono protetti e scatolati in un box in vetroresina posto sul retro del pannello elettrico per aumentare la sicurezza a bordo.

Quattro batterie AGM al gel da 110 Ah ciascuna (4x110 Ah), standard.

Batteria dedicata per avviamento motore, tipo tradizionale, da 55 Ah @ 12 V installata in prossimità del motore principale.

La presa di alimentazione a terra è posizionata nel pozzetto ed ha una protezione tramite un fusibile da 10 Amp. Il pannello di controllo per la distribuzione della 230 V AC a bordo è posizionato nella cabina di poppa, con un interruttore automatico da 10 Amp. 

Una presa 230 V AC, l'interruttore per il boiler e per la carica delle batterie sono posizionati sul pannello.

Carica batterie da 12Volt - 80 Amp.

In ogni locale sotto coperta l'illuminazione avviene tramite lampade alogene da 12 Volt.

Luci e faretti sono integrati nei cielini.

Luci lettura nelle cabine di poppa, dinette e cabina armatore. In totale 8 pezzi.

	MOTORE E SERBATOI


Motore principale diesel Volvo D2-75 HP raffreddato ad acqua con trasmissione "S-Drive".

Capacità di carica dell’alternatore 110 A@12V.

Vano motore insonorizzato per assicurare basso livello acustico a bordo

Motore facilmente accessibile per manutenzione tramite accesso dalla scala principale per ispezione della parte anteriore e tramite parte removibile in composito nella cabina di poppa per la parte posteriore del motore

Elica in bronzo a due pale abbattibili apposita per "S-Drive"

Pannello controllo motore e leva acceleratore posti in pozzetto sul lato di dritta. Indicatori per contagiri e contaore. Allarmi acustici per pressione olio e temperatura acqua di raffreddamento

Serbatoio gasolio in alluminio da 300 lt posizionato sotto il sofà in dinette. Livellostati analogici VDO, filtro con separatore acqua, valvola di intercettazione e bocchettone di imbarco in coperta.

	ACCESSORI


Asta porta bandiera in teak con boccola in bronzo.

Quattro estintori a polvere da 2 kg ciascuno ed una Coperta anti fiamma.

Quattro parabordi bianchi con cimetta e logo X-Yachts.

Due cime di ormeggio in poliestere 20 m x 14 mm.

Cavo di alimentazione a terra 25 m.

La X-Yachts si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie alle specifiche senza alcun preavviso.
Importatore esclusivo 

Aggiornamento del 23-09-2011

X-Yachts Italia S.r.l.

Porto Turistico di Chiavari  (GE) ( Tel 0185.308615 ( Fax 0185.370329 ( info@x-yachtsitalia.it 
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