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	General dimesions 


Loa: 

44.09 ft 

13.48 m 

Lwl:

33.89 ft 

10.33 m 

Beam:

12.58 ft 

3.83 m 

Draft:

7.4 ft

2.3 m 

Up to 44/062 Ballast:

12600 lbs

5140 kg 

Displacement:

28000 lbs 

12700 kg

Antifouled area: 

473 ft²

44 m² 

On board systems 


Fuel: 

39.6 gal(US) 

150 ℓ

Fresh water: 

87.1 gal(US) 

330 ℓ

Service power: 

12 v, 210 ah 

Engine:

Perkins 4.108M, 37 hp at 3000rpm 

Sail plan
Short rig 

I: 

55 ft 

16.76 m 

J:

18.6 ft 

5.67 m 

P:

48.5 ft 

14.78 m 

E:

15 ft

4.57 m 

Fore triangle:

511.5 ft²

47.5 m² 

Main:

363.8 ft² 

33.8 m²

Genoa 150%:

767.2 ft² 

71.3 m² 

Spinnaker:

1841 ft² 

171 m² 

Tall rig 

I: 

57.5 ft 

17.53 m 

J:

18.6 ft 

5.67 m 

P:

51 ft 

15.54 m 

E:

15.5 ft

4.72 m 

Fore triangle:

534.7 ft² 

49.7 m² 

Main:

395.3 ft² 

36.7 m² 

Genoa 150%:

802.1 ft² 

74.5 m² 

Spinnaker:

1925 ft² 

179 m² 
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