Milano, 19 ottobre 2006

Successivamente alla perizia di Davide Zerbinati sono stati eseguiti i seguenti lavori:

1. Ripristino pompa sentina manuale

2. Rifacimento totale impianto elettrico e quadro (2006)

3. Aggiunta di una terza batteria servizi 

4. Cambio motore con un Lombardini 40 cv LDW 1404 M  con invertitore TMC 60 (gennaio 2006), alternatore da 100 A, nuova elica tripala fissa.

5. Rifacimento tubature impiando idraulico.

6. Ripristino impianto frigo (ora funziona perfettamente)

N.B. I winch secondari sono Barbarossa. Quelli principali Antal (2002), oltre ai 2 winch Andersen menzionati nella perizia.

Rollafiocco e sistema randa steccata Facnor 2002

Trinchetta & volanti 2005

Cuscineria interna rifatta 2005

Genoa 2004

Gennaker 2003

Spi

Rina 2010

Dall’8 ottobre c.a. la barca, usata durante tutta l’estate, è sull’invaso al Marina di Kalamata in Peloponneso (http://www.medmarinas.com/en/kalamata/kalamata_marina.html) ed è pronta a riprendere il mare immediatamente.
