X YACHT – XC 50

DATI PRINCIPALI
Progetto
Niels Jeppersen

Classe CE
A con 16 persone

Anno costruzione
2010


Anno immatricolazione
2010


Bandiera 
Italiana


Lunghezza scafo
14,99

Lunghezza al gallegiamento
13,51

Larghezza
4,55

Pescaggio
2,35

Dislocamento
16.100

Zavorra
6.970

Materiale scafo
VTR

Materiale coperta 
teak su vtr

Materiale tuga
teak su vtr

Armo
sloop  7/8

Motore
Yanmar 4JH4-HTE

Ore motore
520

Combustibile
gasolio

Potenza in HP
110

Trasmissione
linea asse

Elica
3 pale abbattibili

Elica di prua
Maxpower 10 hp

Riserva acqua
800

Riserva gasolio
600

Serbatoi acque nere
3 x 60 litri

Batteria motore
1 x 55 ah AGM

Batterie servizi
6 x Mastervolt  AGM 130 ah

Carica batterie
4 x Mastervolt combi

Inverter
4 x Mastervolt combi

STRUMENTI NAVIGAZIONE
Bussola
Suunto

Log
 Raymarine ST 70+

Ecoscandaglio
Rajmarine ST 70+

Staz. vento
Raymarine ST 70+

Chart plotter
Raymarine ST 70+

Autopilota
Raymarine SPX 30

Vhf doppia stazione
Raymarine 240 E
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