DETTAGLI TECNICI

Caratteristiche:

· Cantiere costruttore: CHRIS CRAFT - USA
· Modello: Fisherman Fly 26

· Caratteristiche: imbarcazione con flying bridge
· Anno di Costruzione: 1971
· Dimensioni:

· -  Lunghezza : 7,66 mt scafo - 8,40 mt f.t.
· -  Larghezza :  2,92 mt  
· -  Pescaggio :  0,90 mt 
· Peso in Kg della barca: 5.000 circa con motori
· Eventuale scadenza R.I.N.A. anno: 2009
· Numero persone trasportabili 8
· Caratteristiche carena: V molto profonda
· Serbatoio Carburante: litri 400
· Serbatoio Acqua: litri 120
· Eventuale declassificazione come natante: possibile
· Limite di navigazione: 20 miglia
· Dotazioni di sicurezza: entro 50 miglia complete – comprese
· Accessori: GPS plotter cartografico, ECO, VHF, CB, frigo, 2 fuochi a gas, salpa ancora Quick 750W a telecomando con 30 mt. catena + cima, caricabatterie Quick, presa 220V, impianto stereo 4 casse (2 in cabina + 2 su fly), faro spot orientabile, doccia esterna, impianto acqua salata con autoclave indipendente, superaccessoriata per pesca d’altura, 14 portacanne, divergenti completi, telo completo copri fly e pozzetto + telo singolo copri fly.

· Allestimento: fly bridge con doppia poltroncina e tendalino parasole, doppia timoneria/comandi e strumenti sia su fly sia in cabina, 2 + 1 posti letto, spaziosa dinette con 18 portacanne a riposo, cuccetta matrimoniale a prua, plancia poppa in teak con scaletta a scomparsa, interni radica e sky nuovo, ampio pozzetto con comodo prendisole in teak a poppa e relativa cuscineria, WC elettrico in cabina.

· Classe CE: ( … )
· Velocità di crociera: 20 nodi
· Velocità massima: 26 nodi
· Consumo: tra 40 e 50 lt ora a regime di crociera
· Note sullo stato della barca: molto buono
Motori:

· Casa costruttrice: No. 2 Mercruiser

· Modello: 3.0 LX – Alpha One
· Anno di immatricolazione: 1994
· Cilindrata: 3.000 cc cad.
· Potenza complessiva: 2 x 142 cv 
· Potenza fiscale (totale): 52 cv
· Ore di utilizzo o di moto: 1.100
· Note sullo stato del motore: molto buono
· Note importanti: nell’aprile del 2007 sono state sostituite e messe nuove le seguenti parti: N. 2 collettori e raisers scarico - N. 2 batterie – No. 2 eliche QuickSilver Mirage Plus Inox con parastrappi intercambiabile – No. 2 alternatori – N. 2 motori avviamento – appendici poppiere totalmente revisionate.
