Caratteristiche tecniche GEMINI  70 - NAUSICAA II

Cantiere di costruzione: Cantieri Navali Cosca  Limite sull’Arno  Viareggio  (costruttore carene AKIR  21)

Certificato: RINA superiore  

Nome: Nausicaa  II

Targa: VG 3134 D

Anno di costruzione: 1988

Materiale di costruzione: legno  compensato marino (Belotti) incrociato.

Bandiera : italiana iscritta Capitaneria di Viareggio  Li

Lunghezza : al libretto 20,70  -  F.T. 23,80 .

Larghezza : 5,45

Altezza di costruzione: 2,95 Mt

Stazza lorda: 49,17

Velocità: nodi 22/26

Motori: 2 GM 1080  diesel  ore 820 potenza fiscale 177 x 2 CV

Persone massimo ammesse a bordo: 12 

Gruppi elettrogeni: 1 da 6 KW Onam 1 da 12 Kw. Onam

Caricabatteria:  1 da 160 A

Inverter: 1 da 1500 W 

Batterie: motori da 560 A  - servizi 2400 A

Corrente : 12 e 24 V in C.C. - 220 V 50 Hz

Serbatoi carburante: 4.700 litri

Serbatoi acqua: 1700 litri

Cassa acque  nere  e cassa  acque chiare: 1 + 1

Cabina: 1 armatore con letto matrimoniale e due divanetti con bagno due lavabi e Box doccia, DVD  dolby sourround.

2 Cabine:  ospiti 2 letti in piano con bagno e box doccia DVD + dolby sourround

1 Cabina:   ospiti 1 letto alla francese e culla con bagno comunicante con una cabina.

1 Cabina:  equipaggio con due letti in piano e bagno  radio (A Prua) .

Cucina:  a poppa con lavastoviglie, frigo congelatore,  produttore di ghiaccio,  piano cottura 5 fuochi, 1  forno statico, 1 forno statico + microonde.

Salone: due allestimenti,   un  divano da 5 posti e tavolo con sedie per otto persone, e/o due divani da 5 posti ciascuno,  frigo bar e dinette pranzo 5 posti  con DVD e  sourround.

Flybrige: bimini 4 x 4 con salotto da 10 posti e tavolo centrale, prendisole

 lavandino. 

Strumentazione: Radar 48 miglia, eco-scandaglio a colori ed eco-scandaglio monocromatico, 2 GPS ,   VHF  25 W, VHF sul fly,  SSB, computer, pilota automatico.   

Pancetta di poppa: maggiorata da mt.4,00 x 180

Passerella: idraulica a scomparsa

Desalinizzatore: 80 lt. Ora 

Officina meccanica : attrezzata , due autoclavi automatiche, due pompe di sentina elettriche a comando manuale, tre pompe di sentina automatiche, una pompa di sentina a comando manuale, pompa antincendio, impianto antincendio in sala motore automatico, estintori antincendio in ogni locale.

L’omologazione dell’imbarcazione è di 12 persone oltre  due persone di equipaggio   con ospitalità  in  4 cabine doppie  con tre bagni oltre la cabina doppia con bagno per l’equipaggio. 

Lavori di miglioria effettuati nell’anno 2005.

Cucina: sostituzione piano di lavoro, sostituzione piano cottura, sostituzione forno microonde combinato, pavimento in parquet, rivestimento mobili in  laminato, ventilatore.

Motori: sostituzione 3 pompe automatiche di sentina, sostituzione 2 pompe manuali di sentina, pompa antincendio 220 V, sostituzione pompa acque chiare, sostituzione pompa scarico acqua WC, nuova 2° pompa per scarico automatico acque nere, motore compressore frigo.

Impianto elettrico ed accessori:  Carica batterie SAE 160 A, Inverter 24V a 220 , revisione aria condizionata centralizzata, istallazione di 4 DVD nelle cabine con impianto Dolby Sourround, istallazione computer di bordo con plotter cartografico monitor 14 “ LCD alta risoluzione e contrasto, 2 ° VHF sul FLY, stereo sul FLY, sostituzione delle elettrovalvole di scarico dei bagni, istallazione 2° timone con pompa sul Fly, istallazione fari sottomarini di poppa, istallazione fari esterni ed interni di poppa, istallazione  impianto telefonico intercomunicante ogni cabina. 

Migliorie interne generali: sostituzione tendaggi e tappezzerie totali, costruzione parquet di Teck nel salone, costruzione di un tavolo dinette, costruzione di  tre panche nella dinette, costruzione di un tavolo in radica nel salone con sei poltroncine, costruzione di due pareti a specchio nel salone , sostituzione di tutti i pannelli laterali nel salone, sostituzione della moquette  nelle cabine, sostituzione dei rubinetti nei bagni, sostituzione dei porta asciugamani nei bagni, sostituzione di un lavandino nel bagno padronale, sostituzione di uno specchio nel bagno padronale, costruzione di un letto marinaio nella sala officina. Ristrutturazione totale della cucina.

Migliorie esterne generali:   Costruzione del pulpito inox con delfiniera, costruzione di un bimini sul FLY, costruzione di un pulpito a poppa con policarbonato fumè, costruzione di un mobile consolle di comando sul FLY , costruzione di una plancetta maggiorata di poppa, costruzione di scritte Gemini laterali in ottone lucidato, rifacimento linea di galleggiamento nera.

Montaggio 2° timone sul fly e collegamento tubi idraulici.

Rifacimento della linea di galleggiamento pulizia carena ed antivegetativa 

Sostituzione del compressore frigorifero.

Nel 2007: è stato aggiornato il RINA con sigillatura con resine epossidiche degli angoli vivi della carena, sostituzione  delle prese  a mare dei motori e costruzione delle valvole d’intercettazione del gasolio con comando sullo specchio di poppa. Revisione dei due scambiatori di calori dei motori.

Tagliando 2007 motori eseguito.

Lavori da eseguire per ripristino totale:

Montaggio compressore frigoriferi, ancora imballato, lucidatura della vernice, pulizia del teack esterno, sostituzione di un motore per raffreddamento motore dx., sostituzione di una valvola dell’aria condizionata, difettosa, controllo o sostituzione delle  batterie dei servizi.

