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PERIZIA TECNICA STATO STRUTTURE E PERTINENZE IMBARCAZIONI

Io sottoscritto Dario Farabegoli, Perito navale iscritto all'albo dei periti ed esperti della Camera di Commercio e dell'Industria di Grosseto al ruolo n°186, per la categoria XXI "Attività marittime, aeree e di navigazione interna" e sub categorie  "Nautica, Navi e galleggianti in genere, Avarie scafi ed apparecchi motore, Perdite e danni derivanti da avarie marittime." Iscrizione all'albo dei Periti ed Esperti del Tribunale di Grosseto.
Ho eseguito in data 10.02.2008  una consulenza di accertamento a fini assicurativi sullo stato generale dell’unità da diporto di seguito descritta.

Le verifiche  sono state commissionate da: 

Tali verifiche si sono svolte presso: Marina di Punta Faro
Presenti alle verifiche:

1. Proprietario

2.      
Dati identificativi principali dell’Imbarcazione o Natante

	Denominazione
	     =========
	Bandiera
	ITALIANA

	Costruttore
	     BAYLAINER
	Motorizzazione
	MERCRUISER

	Tipo
	     BAILAINER 3555
	Modello
	MCM 5.7 L


	Anno
	      1992
	Matricola/e
	OD 828696/ OD 828704

	LFT
	     10,55
	Dati CE
	     

	Sigla
	     VE 4247 D
	Dati CUM
	     

	Licenza n°
	     182340
	Limiti di Navig.
	SENZA LIMITI

	Capitaneria
	     VENEZIA
	Mat. Scafo
	     PRFV

	Rilasciata il
	     10.08.92
	Mat. Ponte
	     PRFV 

	R.I.N.A
	     2013
	Armo
	     


La licenza di navigazione è fornita in originale o fotocopia:                     ( la fotocopia non garantisce l’autenticità dei dati )

I dati elencati sono trascritti dalla licenza 

La licenza di navigazione  FORMDROPDOWN 
       
Perizia formata da pagine 5 (cinque). La mancanza di pagine rende nulla la dichiarazione di stato.

RELAZIONE TECNICA

PER L’ASSICURAZIONE DI UNITA’ DA DIPORTO
ISPEZIONE ESTERNA A SECCO

1. Sono presenti processi degenerativi



Se  SI , descrivere i processi degenerativi in corso, loro estensione e localizzazione, spessore del fasciame

interessato

	     ASSENTI


2. Prese e scarichi al di sotto del galleggiamento N.° 

	TRE


3. Verifica di processi corrosivi:

	Assenti
	ASSENTI
	Presenti
	     


Se presenti descriverne lo stato di avanzamento e localizzazione 

	     
ASSENTI




Le prese a mare dell’impianto raffreddamento motori sono munite di griglia?


	AFFERMATIVO




4. Timone/i 

	Materiale della pala
	PIEDI POPPIERI

	Materiale dell’asse
	

	Sistema di protezione alla corrosione
	


Gradi di escursione pala/e





	SX ……………

	     35
	DX …………………..
	35


Stato del fasciame scafo all’intorno del timone e delle sue strutture esterne (se il fasciame non è integro descriverne le anomalie)

	BUONO STATO GENERALE




5. Elica, assi portaelica, bracci di sostegno, passascafi degli assi. 

	Elica (stato di mantenimento)
	BUONO

	Assi portaelica: vi sono punti d’usura e/o di corrosione?
	=

	Materiale assi portaelica
	=

	Bracci di sostegno: Stato delle boccole
	BUONO

	Fissaggio a scafo
	BUONO STATO GENERALE

	Punti di corrosione

	ASSENTI

	Descrizioni anomalie Passascafi: 

	NESSUNA

	Stato delle boccole
	BUONO

	Osservazione del fasciame all’intorno dei bracci di sostegno e dell’uscita assi (descrizione     anomalie)
	BUONO STATO GENERALE

	Stato dei flaps se presenti
	BUONO

	
	


6. Appendici di carena Per bulbi di zavorra, chiglie esterne, derive; osservare il fasciame all’intorno e descrivere eventuali anomalie

	BUONO STATO GENERALE


ISPEZIONE INTERNA
1. Verificare dall’interno scafo che sulle strutture di sostegno dei seguenti organi: timone, assi portaelica, bracci di sostegno, passascafi degli assi, bulbi di zavorra, flaps; non siano presenti lesioni, fessurazioni, distacchi, PER QUANTO ACCERTABILE. Anomalie riscontrate

	     
BUONO STATO GENERALE




       Prese e scariche a mare:

 FORMCHECKBOX 
 Verificare la solidità degli ancoraggi

 FORMCHECKBOX 
 Verificare la presenza, l’accessibilità ed il funzionamento delle valvole di ritegno obbligatorie

	VERIFICATO, BUONO


2. Verificare il collaggio delle strutture di rinforzo sia longitudinali che trasversali su tutto lo scafo e sovrastrutture, possibilmente con imbarcazione spagliolata e spannellata       Annotazioni
	VERIFICATO BUONO


3. Verificare assenza di ristagni acqua di sentina all’interno delle strutture di rinforzo e la presenza di fori di scarico in ogni possibile zona di ristagno.          Annotazioni
	ASSENTI


Verificare lo stato degli ancoraggi nelle seguenti zone:

 FORMCHECKBOX 
 Bulbo di zavorra

 FORMCHECKBOX 
 Bracci di sostegno assi portaelica

 FORMCHECKBOX 
 Fondazione motori



Questi elementi sono integri e collegati a massa?



	INTEGRI E COLLEGATI



4. Accessibilità degli scarichi e prese dal mare e relative saracinesche, loro stato generale per quanto accertabile

	BUONO STATO ED ACCESSIBILI


5. Stato di integrità e conformità alle norme dei mezzi di chiusura stagna (portellini, finestrini, boccaporti e porte) e dei passaggi a paratia stagna

	     INTEGRI E CONFORMI


IMPIANTO ELETTRICO
Condizioni generali per quanto accertabile dell’impianto elettrico (cavi, giunzioni, quadri, batterie, ecc.)

	     
BUONO STATO GENERALE


APPARATO MOTORE

Stato di manutenzione per quanto accertabile degli apparati motore, tubi di scarico, impianto combustibile conforme alle norme vigenti, stato filtri mare e filtri gasolio.

	     
BUONO STATO GENERALE 




PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI

	DESCRIZIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO

	Numero estintori portatili
	3   
	Sono carichi
	

 FORMDROPDOWN 
SI
	Sono efficienti
	 FORMDROPDOWN 
SI

	Annotazioni 
	     

	I mezzi antincendio sono conformi al regolamento di sicurezza per numero e capacità
	CONFORMI

	Se l’imbarcazione è di lunghezza  al galleggiamento maggiore di 15 m.  esiste efficiente impianto idrico antincendio?
	     ESENTE

	Il locale motore in cui sono installati motori a benzina, oppure motori diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico, o motori di potenza complessiva superiore a 1000 Hp, è munito di impianto fisso di estinzione?
	     ESENTE

	Se presente la tubolatura del gas  è dotata di sufficienti intercettazioni all’inizio e fine circuito
	SUFFICIENTE

	La ventilazione dei locali motori e serbatoi combustibili è conforme al regolamento di sicurezza
	CONFORME

	Annotazioni 
	NESSUNA




APPARECCHIATURE DI BORDO e ACCESSORI

	TIPO
	MARCA
	MODELLO
	STATO EFFICIENZA

	Bussola di governo
	     SI
	     
	     

	Bussola due
	
	     
	     

	Ecoscandaglio
	     SI
	     
	     

	Radiotelefono VHF
	     SI
	     
	     

	GPS
	     SI
	     
	     

	Plotter cartografico
	     SI
	     
	     

	Radar
	     
	     
	     

	Log
	     SI
	     
	     

	Meteofax
	     
	     
	     

	SSB
	     
	     
	     

	Pilota automatico
	     
	     
	     

	Stazione del vento
	     
	     
	     

	Stereo
	     
	     
	     

	TV
	     
	     
	     

	Aria condizionata
	     
	     
	     

	Gruppo elettrogeno
	     
	     
	     

	Gruppo elettrogeno
	     
	     
	     

	Dissalatore
	     
	     
	     

	Battello di servizio
	     
	     
	     

	Fuoribordo
	     
	     
	     

	Altro
	     
	     
	     

	Annotazioni 
	NESSUNA


POMPE DI ESAURIMENTO
	Meccaniche
	1   
	Elettriche
	   3
	A mano fisse
	   
	Volanti 
	   

	Il loro numero e la loro portata sono adeguate?
	ADEGUATE


Annotazioni/prescrizioni

	     



PROPOSTA DI ATTESTAZIONE PER ASSICURAZIONE CASCO

Conclusioni  finali sulle condizioni di stato e di manutenzione dell’imbarcazione(ottime, buone, sufficienti, insufficienti)
	     
BUONO STATO GENERALE




Note del Perito sull’attitudine dell’imbarcazione a navigare in condizioni di sicurezza

	     
ATTA ALLA NAVIGAZIONE PREVISTA DALLA LICENZA DI NAVIGAZIONE




Prescrizioni

	NESSUNA      


VALUTAZIONE COMMERCIALE E ASSICURATIVA

	CORPO
	€
	

	ACCESSORI
	€
	

	TENDER E FUORIBORDO
	€


	

	TOTALE GENERALE
	€
	


	Luogo 
	ORBETELLO
	Data
	09.03.2008


                                                                                      IL PERITO NAVALE

                                                                                                                                (timbro e firma)

	NOTE:       



Immagini dell’imbarcazione
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