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	Codice: Moraga 1180 
 
Prodotto: Moraga 1180 
 
Casa costruttrice: Featon 
 


	Posti letto: 
	Pescaggio: 0,96 m. 

	Capacità carburante: 950 Lt. 
	Peso: 9.000kg 

	Lunghezza F.T.: 11,80 m 
	Portata Persone: 12 

	Larghezza F.T.: 3,95 m. 
	Motorizzaz. Massima: 

	Descrizione:
Coperta: Musone a prua integrato con puleggia in acciaio- Gavone dell'ancora autosvuotante, con divisione per cima e catena- Verricello elettrico 1000w con barbotin, doppio comando, ancora e catena- 2 Bitte a prua, 2 al traverso e 2 a poppa con passacavi- Delfiniera a prua in acciaio inox- Camminamento walk-around intorno alla cabina- Boccaporto passauomo nella cabina armatore- Boccaporti passauomo nella cabina ospiti e bagno- Oblò laterali- Parabrezza in cristallo oscurato securit avvolgente profilato in alluminio- Tergicristalli doppio pantografo con spruzzatore acqua dolce- Telo copri parabrezza esterno- Illuminazione pozzetto- Luce sotto il Fly- Imbarco carburante e acqua dolce sulle falchette- Pozzetto autosvuotante- 3 Gavoni nel calpestio pozzetto con vasche estraibili- Rubinetto con pompa presa a mare- registro di accesso ai serbatoi del carburante e al galleggiante- Falchette in legno con portacanne e imbottitura paracolpi- Gavone laterale per bombola del gas- Pompa dell'acqua dolce con doccia a poppa- Poppa di accesso alla plancetta di poppa- Plancetta di poppa integrata con scala da bagno a scomparsa. 

Fly bridge: Scala d'accesso in acciaio inox- Portello di chiusura di sicurezza- 2 Poltroncine girevoli- Seduta prendisole- Ringhiera di protezione in acciaio inox- Arco del radar in poliestere con luci di navigazione- Tromba del clacson- Parabrezza in metacrillato oscurato- Quadro della timoneria con strumenti dei motori e bussola. 

Timoneria: Sedile pilota doppio rivestito come il divano della dinette- Dinette ad "L" con tavolo in ciliegio- Seduta doppia frontale- Boccaporto d'accesso al vano motori- Tendine laterali e posteriore- Radio CD con frontale estraibile e altoparlanti marini- Porta timoneria a due ante in acciaio inox- Tappeto in Moquettes sagomata- Radio VHF omologata- Consolle di pilotaggio con quadro di controllo elettrico 12 V e 220 V- Alloggiamento apparati elettronici, piano con copertura per il carteggio, scatola comandi elettronici dei motori, quadro completo degli strumenti dei motori, sistema d'allarme motori visivo ed acustico, quadro degli interruttori e bussola. 

Cabina: Soffitto e pareti controstampate in poliestere- Rifiniture, porte e armadi in ciliegio. 

Cabina dell'armatore: Letto doppio con copriletto trapuntato e ampio gavone sotto il materasso- Laterali e testata del letto tapezzati- Luci di lettura- Luce principale alogena nel soffitto- Tasche porta oggetti laterali tappezzate- Armadio guardaroba con luce interna e specchio- Cassettone alla base del letto- Mobile per televisore con prese 12 V e 220 V- Moquettes- Persiana nel boccaporto passauomo. 

Cabina ospiti: Due letti singoli con copriletto trapuntati e gavoni sotto i materassi- Comodino per la notte con prese corrente 12 V e 220 V- Luci di lettura- Luce principale alogena nel soffitto- Armadio guardaroba con luce interna e specchio- Moquettes- Tendina oblò- Persiana nel boccaporto passauomo. 

Bagno indipendente: WC marino elettrico con coperchio- Rubinetto doccia inox- Lavabo inox- Mobiletto- Pavimento doccia con grata in teak- Tenda doccia- Specchio- Gancio appendi abiti e portarotolo. 

Cucina: Piano lavoro cucina in Corian- Cucina a gas con due fornelli- Lavabo in acciaio inox con rubinetto monomandata- Frigorifero da 120 litri- Mobiletti in legno per stivare le utilenserie della cucina e forno microonde incassato- Prese corrente da 12 V e 220 V 

Equipaggiamento e strumentazione: Due batterie da 180 amp. Per messa in moto e una di servizio- Presa banchina 220 V con Magnetotermico e Carica batterie- Riscaldatore acqua 30 lt.- Pompe di sentina automatiche a poppa, vano motori e sentina- Valvola by pass per commutazione aspirazione acqua in sentina- Raccoglitore acque grigie in sentina con pompa automatica- Timoneria idraulica- Comandi motori elettronici nella timoneria e Fly- Quadro elettrico con interruttori termici e voltmetro- Elettrovalvola di sicurezza per chiusura mandata carburante- Serbatoio combustibile di 950 lt. con indicatore del livello- Serbatoio acqua 250 lt. con indicatore del livello- Insonorizzazione vano motori con rivestimento in spuma ad alta densità- Illuminazione vano motori- Boccaporto con scala d'accesso al vano motori- Piano di calpestio smontabile per estrazione motori- Strumenti indicatori RPM, Olio, Carburante, temperatura e Contaore, sia in Timoneria che nel Fly. 


	


